{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":228,"n_cols":12,"rows_kept":228,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,8],[20,3,20,8],[26,3,26,7],[27,3,27,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[43,3,43,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[52,3,52,8],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[65,3,65,8],[67,3,67,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[86,3,86,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[100,3,100,8],[102,3,102,8],[104,3,104,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[114,3,114,8],[116,3,116,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[130,3,130,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[146,3,146,7],[147,3,147,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[162,3,162,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[206,3,206,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[222,3,222,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVACION CAMARA LLAVES DEPOSITO ARRATE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.96]
[{"$nulls":9},0.96,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":110.61,"d":"110.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":110.61,"d":"110.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":110.61,"d":"110.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"},{"v":1893.36,"d":"1,893.36 €"}]
[]
[null,"C_DES_50",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 50"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Camara",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":135.5,"d":"135.50 €"},{"v":406.5,"d":"406.50 €"}]
[]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":2489.0699999999997,"d":"2,489.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø50",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø50"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 50 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70.65,"d":"70.65 €"},{"v":70.65,"d":"70.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":70.65,"d":"70.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":70.65,"d":"70.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFE UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø100",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"},{"v":1040.16,"d":"1,040.16 €"}]
[]
[null,"BE_UNIV_Ø60",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 60 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":117.05,"d":"117.05 €"},{"v":117.05,"d":"117.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFE UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":1157.21,"d":"1,157.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3716.93,"d":"3,716.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":2002.8,"d":"2,002.80 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Turbidimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Analizador cloro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":300.42,"d":"300.42 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2442.2999999999997,"d":"2,442.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VALVULAS PILOTADAS"]
[null,"V_P_100",null,"UN VALVULA DE CONTROL DE NIVEL DN100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de control de nivel IRUA 2810 o similar, de Ø 100 mm., tipo globo de pistón y funcionamiento hidráulico accionada por piloto diferido. Cuerpo en fundición nodular, cierre en bronce y asiento en acero inox. Incluso montaje, ajustes, pruebas y parte proporcional de línea de conexión entre válvula y piloto diferido, completamente instalada y probada."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2595,"d":"2,595.00 €"},{"v":5190,"d":"5,190.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VALVULAS PILOTADAS",{"$nulls":7},{"v":5190,"d":"5,190.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":7887.15,"d":"7,887.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":11604.08,"d":"11,604.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"PEP_13",null,"M2 FORMACION DE PENDIENTES"]
[{"$nulls":3},"Recrecido para formación de pendientes, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con espesor medio de hasta 12 cm., incluyendo replanteo de pendientes, maestras, bombeo, vertido, extendido, regleado y maestreado."]
[{"$nulls":3},"Deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":48.64,"d":"48.64 €"},{"v":4377.6,"d":"4,377.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":4377.6,"d":"4,377.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":4377.6,"d":"4,377.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":39.03,"d":"39.03 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":67.83,"d":"67.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":106.86,"d":"106.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"DEPOSITO_18",null,"UN COLADOR CHAPA PERDORADA DN 80"]
[{"$nulls":3},"Colador de chapa perforada, DN=80 mm, calidad A-42 B de 2 mm. de espesor, longitud del filtro con brida soldada DIN 2576 PN-10 todo ello galvanizado en caliente s/UNE 37508/88, incluso tornillería inox. A-2, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":76,"d":"76.00 €"},{"v":152,"d":"152.00 €"}]
[]
[null,"V_03",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la perforacion y colocación de pasamuros en depósito, incluso restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1915,"d":"1,915.00 €"},{"v":1915,"d":"1,915.00 €"}]
[]
[null,"CAL002",null,"KG CALDERERIA INOX TUBOS"]
[{"$nulls":3},"Calderería INOX 316 para tuberias de entrada y salida, rebose y vaciado, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos hasta Ø100 incluso conformado y soldaruras. Completamente terminado y probado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":275,"d":"275.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":275,"d":"275.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":275,"d":"275.00"},{"v":25,"d":"25.00 €"},{"v":6875,"d":"6,875.00 €"}]
[]
[null,"CAL003",null,"KG CALDERERIA INOX EN PIEZAS"]
[{"$nulls":3},"Calderería INOX 316 en bridas, codos, reducciones hasta Ø100, incluso conformado, reducciones, soportes, abarcones, bridas, picajes, soldaduras, juntas, tornillos y tuercas inox. Completamente terminado y probado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":28,"d":"28.00 €"},{"v":4200,"d":"4,200.00 €"}]
[]
[null,"LIMP_P01",null,"M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paramentos en depósito con agua a presión, incluso medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":196,"d":"196.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":286,"d":"286.00"},{"v":3.36,"d":"3.36 €"},{"v":960.96,"d":"960.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":14702.96,"d":"14,702.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACION AUTOMATIZADA"]
[]
[null,"PEP_29",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"}]
[]
[null,"PEP_31",null,"UN INSTALACION FONTANERIA PE + PVC"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"UN CONEXIONES Y CABLEADO A CUADRO ELECTRICO"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":112,"d":"112.00 €"},{"v":112,"d":"112.00 €"}]
[]
[null,"PEP_33",null,"UN BOMBA RECIRCULACION (220v)"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"}]
[]
[null,"PEP_34",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA REACTIVOS"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":817.6,"d":"817.60 €"},{"v":817.6,"d":"817.60 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"UN CELULA GALVANICA DE MEDICION"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":977.13,"d":"977.13 €"},{"v":1954.26,"d":"1,954.26 €"}]
[]
[null,"PEP_36",null,"UN ANALIZADOR - CONTROLADOR Mod 650 (CRF)"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"}]
[]
[null,"PEP_37",null,"UN TARJETA MEDICION DE CLORO"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":415,"d":"415.00 €"},{"v":830,"d":"830.00 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"UN PANEL INTEGRACION ELEMENTOS DOSIFICACION"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":6746.61,"d":"6,746.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TURBIDEZ"]
[]
[null,"PEP_85",null,"UN AUTOMATISMO DESVIO CAUDAL ENTRADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de entrada a depósito mediante instalación de celda de flujo para sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger y control sobre accionamiento de válvula motorizada 2\". Incluso construcción de colectores 1\" en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, para desvío a vaciado del caudal de entrada según consignas, previsión T de montaje de sonda adicional en PVC, conexiones eléctricas a cuadro, protecciones, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4450,"d":"4,450.00 €"},{"v":4450,"d":"4,450.00 €"}]
[]
[null,"DC_003",null,"UN CONEXION ELECTRICA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para modificación de línea electrica a cuadro turbidímetro y electroválvulas, incluso modificaciones cuadro electrico, protecciónes, maniobra y cableado hasta equipo bajo tubo grapado a muro."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":850,"d":"850.00 €"},{"v":850,"d":"850.00 €"}]
[]
[null,"TEL001",null,"UN TELECONTROL - DATALOGGER"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de Telecontrol - datalogger GSM modular para\r\nenvío señales analogicas fuera de rango, digitales activas, variable\r\nMODBUS, etc. y registro de cualquiera de esas entradas para envío\r\nmediante datos GSM o GPRS a centro de control."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":710,"d":"710.00 €"},{"v":710,"d":"710.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":6010,"d":"6,010.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":43658.72,"d":"43,658.72 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":43658.72,"d":"43,658.72 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVACION CAMARA LLAVES DEPOSITO ARRATE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":110.6112,"d":"110.61 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":11604.08,"d":"11,604.08 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,3,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":4377.6,"d":"4,377.60 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,4,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":106.86,"d":"106.86 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,5,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":14702.96,"d":"14,702.96 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,6,"CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":5},{"v":6746.61,"d":"6,746.61 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,7,"CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":5},{"v":6010,"d":"6,010.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":43658.7212,"d":"43,658.72 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":9168.33,"d":"9,168.33 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":52827.052652,"d":"52,827.05 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}