{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":585,"n_cols":12,"rows_kept":585,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[107,3,107,8],[109,3,109,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[127,3,127,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[150,3,150,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[181,3,181,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[206,3,206,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[231,3,231,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[268,3,268,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[277,3,277,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[286,3,286,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[303,3,303,8],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[321,3,321,8],[323,3,323,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[361,3,361,8],[363,3,363,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[390,3,390,8],[392,3,392,8],[394,3,394,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[434,3,434,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[453,3,453,8],[455,3,455,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[531,3,531,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[560,3,560,7],[561,3,561,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[579,3,579,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":644.94,"d":"644.94 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":628.44,"d":"628.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1273.38,"d":"1,273.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":485.76,"d":"485.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":485.76,"d":"485.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":1527.96,"d":"1,527.96 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXION TUBERIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":3205.37,"d":"3,205.37 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXION TUBERIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":40.6,"d":"40.60"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":5982,"d":"5,982.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":10715.33,"d":"10,715.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":12474.47,"d":"12,474.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø200",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":55.89,"d":"55.89 €"},{"v":223.56,"d":"223.56 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXION TUBERIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":42.57,"d":"42.57 €"},{"v":127.71,"d":"127.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":351.27,"d":"351.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø200",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":220.55,"d":"220.55 €"},{"v":661.65,"d":"661.65 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":145.53,"d":"145.53 €"},{"v":291.06,"d":"291.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1104.27,"d":"1,104.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_200X200",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x200"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"},{"v":835.62,"d":"835.62 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Hacia HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1497.32,"d":"1,497.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":162.9,"d":"162.90 €"},{"v":814.5,"d":"814.50 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":884.8,"d":"884.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1699.3,"d":"1,699.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":132.67,"d":"132.67 €"},{"v":1061.36,"d":"1,061.36 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":822.4,"d":"822.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1883.7599999999998,"d":"1,883.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø200 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø200 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 200 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":442.71,"d":"442.71 €"},{"v":442.71,"d":"442.71 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"},{"v":1403.34,"d":"1,403.34 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"},{"v":678.66,"d":"678.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":2524.71,"d":"2,524.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXION TUBERIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":131.24,"d":"131.24 €"},{"v":131.24,"d":"131.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":131.24,"d":"131.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":1732.38,"d":"1,732.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1732.38,"d":"1,732.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":10955.16,"d":"10,955.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":23.38,"d":"23.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":23.38,"d":"23.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":593.31,"d":"593.31 €"},{"v":5933.1,"d":"5,933.10 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":3270.42,"d":"3,270.42 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Hacia HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":9625.470000000001,"d":"9,625.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":9625.470000000001,"d":"9,625.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_90_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. PEAD 90x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   RECONEXION EXISTENTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":426.88,"d":"426.88 €"},{"v":426.88,"d":"426.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":426.88,"d":"426.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":1552.5,"d":"1,552.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1552.5,"d":"1,552.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1979.38,"d":"1,979.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":22583.390000000003,"d":"22,583.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Hacia HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":876.27,"d":"876.27 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":9211.12,"d":"9,211.12 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":800.64,"d":"800.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":10888.03,"d":"10,888.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":1359.48,"d":"1,359.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1359.48,"d":"1,359.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":1359.48,"d":"1,359.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.63,null,null,2.63]
[{"$nulls":9},2.63,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":21.04,"d":"21.04 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.35,null,null,1.35]
[{"$nulls":9},1.35,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":10.8,"d":"10.80 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":2.6,"d":"2.60 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":7.2,"d":"7.20 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,null,null,0.28]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":7.28,"d":"7.28 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.21,null,null,2.21]
[{"$nulls":9},2.21,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":33.15,"d":"33.15 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.63,null,null,0.63]
[{"$nulls":9},0.63,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},null,null,{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":504,"d":"504.00 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},null,null,{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":25.2,"d":"25.20 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},0.09,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":1.26,"d":"1.26 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},0.09,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":5.94,"d":"5.94 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},0.03,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":628.37,"d":"628.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1187.5,"d":"1,187.50 €"},{"v":1187.5,"d":"1,187.50 €"}]
[]
[null,"RECOL_HIDR",null,"UN RECOLOCACION DE HIDRANTE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio necesario para su instalacion, asi como medios auxiliares."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   RECOLOCACION HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":162.59,"d":"162.59 €"},{"v":162.59,"d":"162.59 €"}]
[]
[null,"REPOS_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONJUNTO SECTORIAL",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":712.5,"d":"712.50 €"},{"v":712.5,"d":"712.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":6362.59,"d":"6,362.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":54296.33,"d":"54,296.33 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":54296.33,"d":"54,296.33 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":12474.474,"d":"12,474.47 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":22583.39,"d":"22,583.39 €"},{"v":0.42,"d":"42.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":10888.03,"d":"10,888.03 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":1359.48,"d":"1,359.48 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":628.37,"d":"628.37 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":6362.59,"d":"6,362.59 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":54296.334,"d":"54,296.33 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":11402.23,"d":"11,402.23 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":65698.56414,"d":"65,698.56 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}