{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":558,"n_cols":12,"rows_kept":558,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[307,3,307,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[321,3,321,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[345,3,345,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[379,3,379,7],[380,3,380,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[408,3,408,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[441,3,441,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[450,3,450,7],[451,3,451,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[465,3,465,8],[468,3,468,7],[469,3,469,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[502,3,502,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[510,3,510,7],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[545,3,545,7],[546,3,546,8],[550,3,550,8],[552,3,552,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"NUEVA BAJADA URRUTXU_ZAINARTU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Muro ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.48]
[{"$nulls":9},0.48,{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":20.81,"d":"20.81 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acera Puente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6.02,"d":"6.02 €"},{"v":30.1,"d":"30.10 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":499.23,"d":"499.23 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3}," Zanja abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.7,"d":"38.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.7,"d":"38.70"},{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":81.66,"d":"81.66 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":117.7,"d":"117.70 €"},{"v":353.1,"d":"353.10 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":48.5,"d":"48.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":435.5,"d":"435.50"},{"v":43.15,"d":"43.15 €"},{"v":18791.83,"d":"18,791.83 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":129,"d":"129.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":27.88,"d":"27.88 €"},{"v":3596.52,"d":"3,596.52 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zanja abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.7,"d":"38.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.7,"d":"38.70"},{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":169.12,"d":"169.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":23542.370000000003,"d":"23,542.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[null,"FD Ø200",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":129,"d":"129.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"}]
[{"$nulls":3},"bajo puente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":577.5,"d":"577.50"},{"v":98.81,"d":"98.81 €"},{"v":57062.78,"d":"57,062.78 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø200",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":360.29,"d":"360.29 €"},{"v":720.58,"d":"720.58 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø200",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":297.04,"d":"297.04 €"},{"v":891.12,"d":"891.12 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø200",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":327.58,"d":"327.58 €"},{"v":1310.32,"d":"1,310.32 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø200",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":326.65,"d":"326.65 €"},{"v":2286.55,"d":"2,286.55 €"}]
[]
[null,"T_BBB_500X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 500x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 500 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1997.24,"d":"1,997.24 €"},{"v":1997.24,"d":"1,997.24 €"}]
[]
[null,"T_BBB_500X200",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 500x200"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 500 mm. con salida de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2097.37,"d":"2,097.37 €"},{"v":2097.37,"d":"2,097.37 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":331.76,"d":"331.76 €"},{"v":331.76,"d":"331.76 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":327.82,"d":"327.82 €"},{"v":327.82,"d":"327.82 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"},{"v":460.64,"d":"460.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"varios",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":683.28,"d":"683.28 €"},{"v":5466.24,"d":"5,466.24 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":392.82,"d":"392.82 €"},{"v":392.82,"d":"392.82 €"}]
[]
[null,"V_MRP_Ø500_16",null,"UN VALV. MARIPOSA PN 10/16  Ø500"]
[{"$nulls":3},"Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi, con reductor de accionamiento manual,  incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5378.49,"d":"5,378.49 €"},{"v":5378.49,"d":"5,378.49 €"}]
[]
[null,"VENT_Ø100",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1437.24,"d":"1,437.24 €"},{"v":2874.48,"d":"2,874.48 €"}]
[]
[null,"C_DES_500",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 500"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 500 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2088.94,"d":"2,088.94 €"},{"v":2088.94,"d":"2,088.94 €"}]
[]
[null,"C_DES_200",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 200"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 200 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650.72,"d":"650.72 €"},{"v":650.72,"d":"650.72 €"}]
[]
[null,"BEØ500",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø500"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 500 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1224.52,"d":"1,224.52 €"},{"v":2449.04,"d":"2,449.04 €"}]
[]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":224.48,"d":"224.48 €"},{"v":897.92,"d":"897.92 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":166.67,"d":"166.67 €"},{"v":166.67,"d":"166.67 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.68,"d":"6.68 €"},{"v":6.68,"d":"6.68 €"}]
[]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_200",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 200"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 200 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":789.36,"d":"789.36 €"},{"v":2368.08,"d":"2,368.08 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":69,"d":"69.00 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[null,"HOR_MACIZ",null,"M3 HORMIGON HM-20"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocacion en obra de hormigon HM-20, para la ejecución de macizos de anclaje en codos, T, y apoyos, y cualquier otro elemento similar, conforme a los planos de proyecto e indicaciones de Dirección de obra.Terminado"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":126,"d":"126.00 €"},{"v":4536,"d":"4,536.00 €"}]
[]
[null,"ENCF_NV",null,"M2 ENCOFRADO NO VISTO"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado con madera suelta en  elementos no vistos, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, y medios auxiliares."]
[{"$nulls":3},"Macizos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"}]
[]
[null,"BY_PASS",null,"UN BY PASS POLIETILENO"]
[{"$nulls":3},"Partida destinada a bypass de polietileno para abastecimiento, inlcuso piezas, conducicones, empalmes, colocado y desmontado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"}]
[]
[null,"ARQTON_5,00X2,50",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 5,00 X 2,50 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 5,00 x 2,50 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 25 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso doble marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso parte proporcional de entibaciones, demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6181.79,"d":"6,181.79 €"},{"v":6181.79,"d":"6,181.79 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"}]
[]
[null,"TRA_NEG",null,"UN TRABAJOS BAJO TABLERO"]
[{"$nulls":3},"Partida para retirada de ruberia existente y posterior colocación de nueva tuberia anclada con jabalcones, bajo tablero, incluídos medios auxiliares para trabajos en negativo, medios mecánicos necesarios para el izado y manipulación del material, anclajes al tablaro, y señalización. Totalmente terminado"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[null,"INS_CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GuipuzkoakoUrak"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":110875.44,"d":"110,875.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION "]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":435.5,"d":"435.50"},{"v":44.79,"d":"44.79 €"},{"v":19506.05,"d":"19,506.05 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":435.5,"d":"435.50"},{"v":2.33,"d":"2.33 €"},{"v":1014.72,"d":"1,014.72 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_4",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA  DE 4 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 4 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.5,"d":"48.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":435.5,"d":"435.50"},{"v":18.77,"d":"18.77 €"},{"v":8174.34,"d":"8,174.34 €"}]
[]
[null,"REP_MUR",null,"M REPOSICIÓN MURO"]
[{"$nulls":3},"Reposición de muro exitente, según indicaciones de Dirección de obra, totalmente finalizado."]
[{"$nulls":3},"muro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":550,"d":"550.00 €"},{"v":550,"d":"550.00 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_GRA",null,"M BORDILLO GRANITO 0,25 x 0,15"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de granito recto a curvo, arista biselada de 0,25 v 0,15 de 1 metro de longitud, con cortes aserrados y caras flameadas, incluso asiento de hormigón HM-20 y capa de zahorra artificial tipo ZA20, incluso rebajes, rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y colocación, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Acera puente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":61.88,"d":"61.88 €"},{"v":309.4,"d":"309.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION ",{"$nulls":7},{"v":29554.510000000002,"d":"29,554.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},31.79,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},31.79]
[{"$nulls":9},31.79,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":454.91,"d":"454.91 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.36]
[{"$nulls":9},1.36,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":33.82,"d":"33.82 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.38]
[{"$nulls":9},0.38,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":12.93,"d":"12.93 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.41]
[{"$nulls":9},0.41,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":48.3,"d":"48.30 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.41]
[{"$nulls":9},0.41,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":48.3,"d":"48.30 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.37,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.37]
[{"$nulls":9},2.37,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":80.65,"d":"80.65 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.73,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.73]
[{"$nulls":9},2.73,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},272.89,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},272.89]
[{"$nulls":9},272.89,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":1683.73,"d":"1,683.73 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.33,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.33]
[{"$nulls":9},0.33,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":12.96,"d":"12.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2375.6,"d":"2,375.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SERVICIOS AFECTADOS"]
[]
[null,"SSAA",null,"UN AFECCIÓN A SERVICIOS EXISTENTES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra por variaciones, omisiones, imprevistos y/o afectación de los servicios existentes"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision reposicion sumidero. ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":301.88,"d":"301.88 €"},{"v":603.76,"d":"603.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SERVICIOS AFECTADOS",{"$nulls":7},{"v":3603.76,"d":"3,603.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CON_TOPO",null,"UN CONTROL TOPOGRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y\r\ncontrol a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalizaciónen Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\r\nmateriales y detalles de los nudos"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4976.23,"d":"4,976.23 €"},{"v":4976.23,"d":"4,976.23 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2941.61,"d":"2,941.61 €"},{"v":2941.61,"d":"2,941.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":9017.84,"d":"9,017.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ADECUACIÓN DE CURVA"]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS"]
[null,"DEM_ESC",null,"M3 DEMOLICION ESCOLLERA "]
[{"$nulls":3},"Partida pra la demolición de escollera, obra de fabrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, y canon vertido."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":115.5,"d":"115.50"},{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":5197.5,"d":"5,197.50 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":245,"d":"245.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":245,"d":"245.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":245,"d":"245.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24.5,"d":"24.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":269.5,"d":"269.50"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":1042.97,"d":"1,042.97 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":245,"d":"245.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":73.1,"d":"73.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.31]
[{"$nulls":9},80.81,{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":170.51,"d":"170.51 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":278.3,"d":"278.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},27.83]
[{"$nulls":9},27.83,{"v":28.61,"d":"28.61 €"},{"v":796.22,"d":"796.22 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":253,"d":"253.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":253,"d":"253.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":253,"d":"253.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25.3,"d":"25.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":278.3,"d":"278.30"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"},{"v":2866.49,"d":"2,866.49 €"}]
[]
[null,"EXC_CIM",null,"M3 EXCAVACIÓN EN CIMENTACIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación, con retroexcavadora, en cimentaciones y cauces, en todo tipo de terreno, incluso p.p de entibaciones < 1,5 m, carga y transporte a vertedero autorizado, \r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":40.7,"d":"40.70"},{"v":25,"d":"25.00 €"},{"v":1017.5,"d":"1,017.50 €"}]
[]
[null,"ESCO_CIM",null,"M3 ESCOLLERA EN CIMENTACION"]
[{"$nulls":3},"Escollera de 1000kg de tamaño medio para la protección de taludes o la formación en muros, hormigonada en una proporción 60% escollera-35-37% HM-20 en ciminetos de muros de escollera, ejecutada por bataches, secció y dimensiones indicadas en planos, incluso preparación de la superficie de apoyo, transporte y colocación, completamente terminada"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":40.7,"d":"40.70"},{"v":85,"d":"85.00 €"},{"v":3459.5,"d":"3,459.50 €"}]
[]
[null,"ESCO_ALZA",null,"M3 ESCOLLERA EN ALZADO"]
[{"$nulls":3},"Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de taludes o la formación en muros, hormigonada en una proporción 75-85% escollera - 10% HM-20 en alzados,ejecutada por bataches, alineada según taludes indicados en planos, incluso preparación de la superficie de apoyo, transporte y colocación, completamente terminada."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},93.44,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},93.44]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},93.44,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.34]
[{"$nulls":9},102.78,{"v":70,"d":"70.00 €"},{"v":7194.6,"d":"7,194.60 €"}]
[]
[null,"MECH",null,"UN MECHINAL"]
[{"$nulls":3},"Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. totalmente colocado."]
[{"$nulls":3},"Escollera",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":22.9,"d":"22.90 €"},{"v":343.5,"d":"343.50 €"}]
[]
[null,"MET_FIL",null,"M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE"]
[{"$nulls":3},"Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado."]
[{"$nulls":3},"Escollera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":57.2,"d":"57.20"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":3432,"d":"3,432.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS",{"$nulls":7},{"v":25520.79,"d":"25,520.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DRENAJE"]
[null,"CUN_M2",null,"M2 Cuneta de hormigón HM-20 in situ"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de cuneta de hormigón \"in situ\" de 15 cm de espesor en varias formas y secciones, ejecutado en hormigón HM-20, según los planos de proyecto, incluso mallazo 150x150x8. Vertida sobre terreno nivelado y compactado, con cortes longitudinales, totalmente terminada. Madida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Vial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3}," Escollera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":55,"d":"55.00 €"},{"v":3932.5,"d":"3,932.50 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":47.08,"d":"47.08 €"},{"v":1812.58,"d":"1,812.58 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":301.88,"d":"301.88 €"},{"v":603.76,"d":"603.76 €"}]
[]
[null,"DREN",null,"M DRENAJE TRASDOS DE MURO PVC 125 mm."]
[{"$nulls":3},"Drenaje de trados de obras de fabrica o muros a base de tubo poroso de PVC de 125 mm de diámetro, colocado sobre cimentación y relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante con grava gruesa en una cuantía de 0,3 m3/m., forrado con geotextil no tejido Geotesan NT-11, de 150 g/m2, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Escollera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":990,"d":"990.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Vial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":1155,"d":"1,155.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DRENAJE",{"$nulls":7},{"v":8493.84,"d":"8,493.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision toda la calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},0.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.75]
[{"$nulls":9},41.25,{"v":49.5,"d":"49.50 €"},{"v":2041.88,"d":"2,041.88 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision toda la calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":2.36,"d":"2.36 €"},{"v":354,"d":"354.00 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"prevision toda la calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":44.79,"d":"44.79 €"},{"v":1343.7,"d":"1,343.70 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_4",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA  DE 4 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 4 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision toda la calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":18.77,"d":"18.77 €"},{"v":2815.5,"d":"2,815.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION",{"$nulls":7},{"v":6555.08,"d":"6,555.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"TRAS_COL",null,"UN TRASLADO DE COLUMNA Y LUMINARIA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, y posterior traslado de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje, incluso pp de demolición de cimentación, y retirada de conexión y protección, transporte a vertedero y canon de vertido, almacenaje intermedio de elementos a reutilizar, y posterior colocación y nivelación, conexionado con arqueta existente, y pruebas, totalmente instalada."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"CIM_ANCL_COLU",null,"UN CIMENTACION Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE IL"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de cimentación de dimensiones 70cmx70cm x 100 cm de profundidad y anclaje para columna \r\nIncluye la ejecución de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de planos, cuatro pernos de anclaje de M22 x 700 mm de longitud y roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos. \r\nIncluye encofrado y desencofrado de la cimentación."]
[{"$nulls":3},3,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"}]
[]
[null,"CNZ_ALU",null,"M CANALIZACION ALUMBRADO TPC 2X110"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de canalización subterránea en acera,calzada o tierras formada por 2 tubos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":2310,"d":"2,310.00 €"}]
[]
[null,"BARR_SEG",null,"M BARRERA DE SEGURIDAD"]
[{"$nulls":3},"Barrera de seguridad bionda doble, incluso abatimientos, p.p. poste de al menos 2,00 m de longitud, captafaros, separadores, tornillería y colocación, con las siguientes características: nivel de contención: N2; anchura de trabajo: W2; deflexión dinámica: 0,60m; índice de severidad: A"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":3960,"d":"3,960.00 €"}]
[]
[null,"DES_CER_RUR",null,"M DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":1347.5,"d":"1,347.50 €"}]
[]
[null,"DEM_OB",null,"M3 DEMOLICION OBRA ED MAMPOSTERIA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, y canon vertido."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},26.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":26.5,"d":"26.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.65]
[{"$nulls":9},{"v":28.9,"d":"28.90"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":1011.5,"d":"1,011.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":11779,"d":"11,779.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.66]
[{"$nulls":9},2.66,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":66.15,"d":"66.15 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.74]
[{"$nulls":9},0.74,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":25.18,"d":"25.18 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":94.25,"d":"94.25 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":94.25,"d":"94.25 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},4.61,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.61]
[{"$nulls":9},4.61,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":156.88,"d":"156.88 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},5.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.32]
[{"$nulls":9},5.32,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},321.35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},321.35]
[{"$nulls":9},321.35,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":1982.73,"d":"1,982.73 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":25.13,"d":"25.13 €"}]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},31.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},31.36]
[{"$nulls":9},31.36,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":448.76,"d":"448.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2893.33,"d":"2,893.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ADECUACIÓN DE CURVA",{"$nulls":7},{"v":55242.04000000001,"d":"55,242.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":234211.56000000003,"d":"234,211.56 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":234211.56000000003,"d":"234,211.56 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","NUEVA BAJADA URRUTXU_ZAINARTU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,27,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":23542.3638,"d":"23,542.36 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,29,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":110875.435,"d":"110,875.44 €"},{"v":0.47,"d":"47.00%"}]
[null,30,"PAVIMENTACION ",{"$nulls":5},{"v":29554.495,"d":"29,554.50 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,31,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2375.6152,"d":"2,375.62 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,32,"SERVICIOS AFECTADOS",{"$nulls":5},{"v":3603.76,"d":"3,603.76 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,34,"PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":9017.84,"d":"9,017.84 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,35,"ADECUACIÓN DE CURVA",{"$nulls":5},{"v":55242.03,"d":"55,242.03 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":234211.539,"d":"234,211.54 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":49184.42,"d":"49,184.42 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":283395.96219,"d":"283,395.96 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}