{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1546,"n_cols":12,"rows_kept":1546,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[16,3,16,7],[17,3,17,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[32,3,32,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[94,3,94,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[124,3,124,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[158,3,158,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[171,3,171,8],[173,3,173,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,8],[213,3,213,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[238,3,238,7],[239,3,239,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[259,3,259,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[277,3,277,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[292,3,292,8],[294,3,294,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[317,3,317,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[325,3,325,8],[327,3,327,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[335,3,335,8],[337,3,337,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[392,3,392,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[414,3,414,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[435,3,435,8],[437,3,437,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[470,3,470,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[480,3,480,7],[481,3,481,8],[486,3,486,7],[487,3,487,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[497,3,497,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[512,3,512,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[526,3,526,7],[527,3,527,8],[531,3,531,7],[532,3,532,8],[536,3,536,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[545,3,545,7],[546,3,546,8],[551,3,551,8],[553,3,553,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[563,3,563,7],[564,3,564,8],[569,3,569,7],[570,3,570,8],[575,3,575,7],[576,3,576,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[593,3,593,7],[594,3,594,8],[600,3,600,7],[601,3,601,8],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[645,3,645,7],[646,3,646,8],[659,3,659,7],[660,3,660,8],[664,3,664,7],[665,3,665,8],[669,3,669,7],[670,3,670,8],[683,3,683,7],[684,3,684,8],[688,3,688,7],[689,3,689,8],[694,3,694,7],[695,3,695,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[704,3,704,7],[705,3,705,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[716,3,716,7],[717,3,717,8],[724,3,724,7],[725,3,725,8],[730,3,730,7],[731,3,731,8],[739,3,739,7],[740,3,740,8],[748,3,748,7],[749,3,749,8],[753,3,753,8],[756,3,756,7],[757,3,757,8],[761,3,761,7],[762,3,762,8],[766,3,766,7],[767,3,767,8],[771,3,771,7],[772,3,772,8],[776,3,776,7],[777,3,777,8],[781,3,781,7],[782,3,782,8],[786,3,786,7],[787,3,787,8],[791,3,791,7],[792,3,792,8],[796,3,796,8],[799,3,799,7],[800,3,800,8],[804,3,804,7],[805,3,805,8],[809,3,809,7],[810,3,810,8],[814,3,814,7],[815,3,815,8],[819,3,819,7],[820,3,820,8],[824,3,824,7],[825,3,825,8],[829,3,829,7],[830,3,830,8],[834,3,834,7],[835,3,835,8],[839,3,839,8],[841,3,841,8],[846,3,846,7],[847,3,847,8],[851,3,851,7],[852,3,852,8],[856,3,856,7],[857,3,857,8],[862,3,862,7],[863,3,863,8],[870,3,870,7],[871,3,871,8],[878,3,878,7],[879,3,879,8],[884,3,884,7],[885,3,885,8],[890,3,890,8],[893,3,893,7],[894,3,894,8],[900,3,900,7],[901,3,901,8],[907,3,907,7],[908,3,908,8],[913,3,913,7],[914,3,914,8],[918,3,918,7],[919,3,919,8],[923,3,923,8],[926,3,926,7],[927,3,927,8],[932,3,932,7],[933,3,933,8],[939,3,939,8],[942,3,942,7],[943,3,943,8],[948,3,948,7],[949,3,949,8],[953,3,953,7],[954,3,954,8],[958,3,958,8],[961,3,961,7],[962,3,962,8],[967,3,967,7],[968,3,968,8],[973,3,973,7],[974,3,974,8],[979,3,979,7],[980,3,980,8],[985,3,985,7],[986,3,986,8],[990,3,990,8],[992,3,992,8],[997,3,997,7],[998,3,998,8],[1003,3,1003,7],[1004,3,1004,8],[1009,3,1009,7],[1010,3,1010,8],[1014,3,1014,8],[1017,3,1017,7],[1018,3,1018,8],[1023,3,1023,7],[1024,3,1024,8],[1029,3,1029,7],[1030,3,1030,8],[1034,3,1034,7],[1035,3,1035,8],[1039,3,1039,7],[1040,3,1040,8],[1044,3,1044,7],[1045,3,1045,8],[1049,3,1049,7],[1050,3,1050,8],[1054,3,1054,7],[1055,3,1055,8],[1059,3,1059,7],[1060,3,1060,8],[1064,3,1064,7],[1065,3,1065,8],[1069,3,1069,7],[1070,3,1070,8],[1074,3,1074,8],[1077,3,1077,7],[1078,3,1078,8],[1083,3,1083,7],[1084,3,1084,8],[1090,3,1090,7],[1091,3,1091,8],[1095,3,1095,7],[1096,3,1096,8],[1100,3,1100,7],[1101,3,1101,8],[1105,3,1105,7],[1106,3,1106,8],[1110,3,1110,8],[1113,3,1113,7],[1114,3,1114,8],[1118,3,1118,7],[1119,3,1119,8],[1124,3,1124,7],[1125,3,1125,8],[1129,3,1129,8],[1132,3,1132,7],[1133,3,1133,8],[1138,3,1138,7],[1139,3,1139,8],[1145,3,1145,7],[1146,3,1146,8],[1157,3,1157,7],[1158,3,1158,8],[1163,3,1163,8],[1166,3,1166,7],[1167,3,1167,8],[1171,3,1171,7],[1172,3,1172,8],[1176,3,1176,8],[1179,3,1179,7],[1180,3,1180,8],[1184,3,1184,7],[1185,3,1185,8],[1189,3,1189,8],[1192,3,1192,7],[1193,3,1193,8],[1197,3,1197,7],[1198,3,1198,8],[1202,3,1202,8],[1205,3,1205,7],[1206,3,1206,8],[1210,3,1210,8],[1212,3,1212,8],[1216,3,1216,7],[1217,3,1217,8],[1222,3,1222,8],[1225,3,1225,7],[1226,3,1226,8],[1230,3,1230,7],[1231,3,1231,8],[1235,3,1235,7],[1236,3,1236,8],[1240,3,1240,7],[1241,3,1241,8],[1245,3,1245,8],[1247,3,1247,8],[1251,3,1251,7],[1252,3,1252,8],[1257,3,1257,7],[1258,3,1258,8],[1262,3,1262,7],[1263,3,1263,8],[1273,3,1273,7],[1274,3,1274,8],[1279,3,1279,7],[1280,3,1280,8],[1284,3,1284,7],[1285,3,1285,8],[1289,3,1289,8],[1292,3,1292,7],[1293,3,1293,8],[1297,3,1297,7],[1298,3,1298,8],[1302,3,1302,8],[1305,3,1305,7],[1306,3,1306,8],[1310,3,1310,8],[1312,3,1312,8],[1316,3,1316,7],[1317,3,1317,8],[1322,3,1322,7],[1323,3,1323,8],[1328,3,1328,8],[1331,3,1331,7],[1332,3,1332,8],[1336,3,1336,8],[1339,3,1339,7],[1340,3,1340,8],[1344,3,1344,8],[1346,3,1346,8],[1349,3,1349,7],[1350,3,1350,8],[1354,3,1354,8],[1356,3,1356,8],[1359,3,1359,7],[1360,3,1360,8],[1364,3,1364,7],[1365,3,1365,8],[1369,3,1369,7],[1370,3,1370,8],[1374,3,1374,7],[1375,3,1375,8],[1380,3,1380,7],[1381,3,1381,8],[1385,3,1385,8],[1389,3,1389,7],[1390,3,1390,8],[1395,3,1395,7],[1396,3,1396,8],[1401,3,1401,8],[1404,3,1404,7],[1405,3,1405,8],[1410,3,1410,7],[1411,3,1411,8],[1416,3,1416,7],[1417,3,1417,8],[1422,3,1422,8],[1425,3,1425,7],[1426,3,1426,8],[1431,3,1431,7],[1432,3,1432,8],[1436,3,1436,7],[1437,3,1437,8],[1442,3,1442,7],[1443,3,1443,8],[1448,3,1448,8],[1450,3,1450,8],[1453,3,1453,7],[1454,3,1454,8],[1458,3,1458,7],[1459,3,1459,8],[1463,3,1463,7],[1464,3,1464,8],[1468,3,1468,7],[1469,3,1469,8],[1473,3,1473,7],[1474,3,1474,8],[1478,3,1478,7],[1479,3,1479,8],[1483,3,1483,7],[1484,3,1484,8],[1488,3,1488,7],[1489,3,1489,8],[1493,3,1493,7],[1494,3,1494,8],[1498,3,1498,7],[1499,3,1499,8],[1503,3,1503,8],[1506,3,1506,7],[1507,3,1507,8],[1511,3,1511,7],[1512,3,1512,8],[1516,3,1516,7],[1517,3,1517,8],[1521,3,1521,7],[1522,3,1522,8],[1526,3,1526,7],[1527,3,1527,8],[1531,3,1531,7],[1532,3,1532,8],[1536,3,1536,8],[1538,3,1538,8],[1540,3,1540,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_CIA_RENOV. ABAST. URKIA. FASE III"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RENOV. ABASTE.URKIA FASE III"]
[]
[{"$nulls":3},"RENOV.ABAST. ETAPA I"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø60",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 60"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 60 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Deposito prev",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":38.23,"d":"38.23 €"},{"v":1911.5,"d":"1,911.50 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1-Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":743,"d":"743.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":743,"d":"743.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2-Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":159,"d":"159.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":159,"d":"159.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3-Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":289,"d":"289.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":289,"d":"289.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4- Deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.4,"d":"17.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.4,"d":"17.40"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1208.4,"d":"1208.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},120.84]
[{"$nulls":9},1329.24,{"v":53.52,"d":"53.52 €"},{"v":71140.92,"d":"71,140.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":73052.42,"d":"73,052.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Distribución",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"Descargas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Ventosas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudos",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":126.21,"d":"126.21 €"},{"v":3533.88,"d":"3,533.88 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":121.99,"d":"121.99 €"},{"v":4879.6,"d":"4,879.60 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":126.21,"d":"126.21 €"},{"v":3786.3,"d":"3,786.30 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø100",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":126.21,"d":"126.21 €"},{"v":2524.2,"d":"2,524.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":14723.98,"d":"14,723.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Descargas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":150.67,"d":"150.67 €"},{"v":2109.38,"d":"2,109.38 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":123.97,"d":"123.97 €"},{"v":371.91,"d":"371.91 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":155.53,"d":"155.53 €"},{"v":155.53,"d":"155.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2636.82,"d":"2,636.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Descargas ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Ventosas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":96.11,"d":"96.11 €"},{"v":672.77,"d":"672.77 €"}]
[]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":889.86,"d":"889.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Codos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":118,"d":"118.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":236,"d":"236.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":258,"d":"258.00"},{"v":114.29,"d":"114.29 €"},{"v":29486.82,"d":"29,486.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":29486.82,"d":"29,486.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":127.95,"d":"127.95 €"},{"v":511.8,"d":"511.80 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":160.79,"d":"160.79 €"},{"v":643.16,"d":"643.16 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":334.24,"d":"334.24 €"},{"v":1336.96,"d":"1,336.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":2491.92,"d":"2,491.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)"]
[null,"PAS_Ø100_800",null,"UN CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) FD Ø100,"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros de fundición dúctil, con dos bridas (PN 16 atm) y varios anillos de anclaje, DN 100 mm, y longitud 800 mm, con revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arquetas Reguladoras",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previ deposito",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":198.03,"d":"198.03 €"},{"v":1584.24,"d":"1,584.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)",{"$nulls":7},{"v":1584.24,"d":"1,584.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø100",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":159.42,"d":"159.42 €"},{"v":1115.94,"d":"1,115.94 €"}]
[]
[null,"MG_UNIV_Ø150",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø150"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depósito descarga",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":183,"d":"183.00 €"},{"v":549,"d":"549.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":1664.94,"d":"1,664.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":378.67,"d":"378.67 €"},{"v":1136.01,"d":"1,136.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1136.01,"d":"1,136.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ50",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 50 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":26.4,"d":"26.40 €"},{"v":52.8,"d":"52.80 €"}]
[]
[null,"BRØ40",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø40"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 40 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":23.03,"d":"23.03 €"},{"v":46.06,"d":"46.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":98.86,"d":"98.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":127765.87,"d":"127,765.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":427,"d":"427.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42.7,"d":"42.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":469.7,"d":"469.70"},{"v":6.96,"d":"6.96 €"},{"v":3269.11,"d":"3,269.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3269.11,"d":"3,269.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":33.99,"d":"33.99 €"},{"v":271.92,"d":"271.92 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":33.68,"d":"33.68 €"},{"v":269.44,"d":"269.44 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":12.66,"d":"12.66 €"},{"v":101.28,"d":"101.28 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":6.68,"d":"6.68 €"},{"v":53.44,"d":"53.44 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Descargas ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":8.71,"d":"8.71 €"},{"v":26.13,"d":"26.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":722.2099999999999,"d":"722.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":3991.32,"d":"3,991.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE R D.63",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø63, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":177.36,"d":"177.36 €"},{"v":1773.6,"d":"1,773.60 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Red",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Deposito ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"},{"v":3224.48,"d":"3,224.48 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø40",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":121.56,"d":"121.56 €"},{"v":486.24,"d":"486.24 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Depósito caudalimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":392.82,"d":"392.82 €"},{"v":1571.28,"d":"1,571.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depósito caudalimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":683.28,"d":"683.28 €"},{"v":683.28,"d":"683.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":159.94,"d":"159.94 €"},{"v":319.88,"d":"319.88 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":162.81,"d":"162.81 €"},{"v":325.62,"d":"325.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":8384.38,"d":"8,384.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED LTON 63",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN DE LATON Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión a membrana con cámara de compensación,  Ø63, presión máxima de entrada 25 bares, campo de regulación de 0 a 6 bares y regulación standar de 3 bares, cuerpo de latón,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":498.86,"d":"498.86 €"},{"v":4988.6,"d":"4,988.60 €"}]
[]
[null,"V_RED_Ø100_25",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø100 PN 25"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø100 y PN 25, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2248.6,"d":"2,248.60 €"},{"v":4497.2,"d":"4,497.20 €"}]
[]
[null,"V_RED LTON 40",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN DE LATON Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión a membrana con cámara de compensación,  Ø40, presión máxima de entrada 25 bares, campo de regulación de 0 a 6 bares y regulación standar de 3 bares, cuerpo de latón,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":249.54,"d":"249.54 €"},{"v":499.08,"d":"499.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":9984.88,"d":"9,984.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø100",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1437.24,"d":"1,437.24 €"},{"v":2874.48,"d":"2,874.48 €"}]
[]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":546.41,"d":"546.41 €"},{"v":1092.82,"d":"1,092.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":3967.3,"d":"3,967.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":22336.559999999998,"d":"22,336.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø100",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø100"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 100 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":186.16,"d":"186.16 €"},{"v":372.32,"d":"372.32 €"}]
[]
[null,"FILT_Y_Ø50",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø50"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 50 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":77.72,"d":"77.72 €"},{"v":155.44,"d":"155.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":527.76,"d":"527.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," Acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":732.28,"d":"732.28 €"},{"v":7322.8,"d":"7,322.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":7322.8,"d":"7,322.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":124.2,"d":"124.20 €"},{"v":745.2,"d":"745.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":745.2,"d":"745.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":8595.76,"d":"8,595.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"M L 50",null,"UN MACHÓN DE LATÓN PARA TUBO PE DN 50 mm."]
[{"$nulls":3},"Rosca doble macho-macho en latón de diámetros 50 mm., para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":14.26,"d":"14.26 €"},{"v":28.52,"d":"28.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":28.52,"d":"28.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":162718.03,"d":"162,718.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":365.12,"d":"365.12 €"},{"v":730.24,"d":"730.24 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Descargas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":540.61,"d":"540.61 €"},{"v":2162.44,"d":"2,162.44 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Válvulas",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"},{"v":467.05,"d":"467.05 €"}]
[]
[null,"ARQTON_3,50X1,75",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 3,50 X 1,75 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 3,50 x 1,75 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso parte proporcional de entibaciones, demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arquetas valvulas regulacion Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3730.03,"d":"3,730.03 €"},{"v":3730.03,"d":"3,730.03 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1874.28,"d":"1,874.28 €"},{"v":1874.28,"d":"1,874.28 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD_CALZ",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_D400"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1692.6,"d":"1,692.60 €"},{"v":3385.2,"d":"3,385.20 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":13263.130000000001,"d":"13,263.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Reposición",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":440,"d":"440.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":484,"d":"484.00"},{"v":2.33,"d":"2.33 €"},{"v":1127.72,"d":"1,127.72 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3}," Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":440,"d":"440.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":484,"d":"484.00"},{"v":36.82,"d":"36.82 €"},{"v":17820.88,"d":"17,820.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":18948.600000000002,"d":"18,948.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Reposición camino hormigón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":753,"d":"753.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":753,"d":"753.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":753,"d":"753.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75.3,"d":"75.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":828.3,"d":"828.30"},{"v":56,"d":"56.00 €"},{"v":46384.8,"d":"46,384.80 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Macizos anclaje codos",{"v":1,"d":"1.00"},24.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},24.04]
[{"$nulls":3},"Macizos anclaje derivaciones",{"v":1,"d":"1.00"},3.23,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.23]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},27.27,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.73]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":166.53,"d":"166.53 €"},{"v":4995.9,"d":"4,995.90 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3}," Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":440,"d":"440.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":440,"d":"440.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":484,"d":"484.00"},{"v":44.79,"d":"44.79 €"},{"v":21678.36,"d":"21,678.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":73059.06,"d":"73,059.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"CUN_M2",null,"M2 Cuneta de hormigón HM-20 in situ"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de cuneta de hormigón \"in situ\" de 15 cm de espesor en varias formas y secciones, ejecutado en hormigón HM-20, según los planos de proyecto, incluso mallazo 150x150x8. Vertida sobre terreno nivelado y compactado, con cortes longitudinales, totalmente terminada. Madida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":55,"d":"55.00 €"},{"v":6050,"d":"6,050.00 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":40.23,"d":"40.23 €"},{"v":221.27,"d":"221.27 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_JAR",null,"M BORDILLO CALIZO JARDIN 0,15 x 0,08"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de piedra caliza de 0,15 m de alto y 0,08 m. de espesor con bisel en los cantos, tipo jardin, incluso cimiento de hormigón, rejunteo con M.C.P. 1:1 y capas inferiores del firme, zahorra artificial, en la forma señalada en los planos, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prev",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":26.13,"d":"26.13 €"},{"v":57.49,"d":"57.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":6328.76,"d":"6,328.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":98336.42,"d":"98,336.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Demolición camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":753,"d":"753.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150.6,"d":"150.60"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":753,"d":"753.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},15.06]
[{"$nulls":9},165.66,{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":7183.02,"d":"7,183.02 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Losa superior acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},3.45]
[{"$nulls":3},"Previ",{"v":0.1,"d":"0.10"},165.66,null,null,16.57]
[{"$nulls":9},20.02,{"v":126.74,"d":"126.74 €"},{"v":2537.33,"d":"2,537.33 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prev camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":9,"d":"9.00 €"},{"v":990,"d":"990.00 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Demolición camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":448,"d":"448.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":448,"d":"448.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":448,"d":"448.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44.8,"d":"44.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":492.8,"d":"492.80"},{"v":12.37,"d":"12.37 €"},{"v":6095.94,"d":"6,095.94 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Camino",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1193,"d":"1193.00"},null,null,{"v":2386,"d":"2,386.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2386,"d":"2386.00"},{"v":1.71,"d":"1.71 €"},{"v":4080.06,"d":"4,080.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":20886.350000000002,"d":"20,886.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitacion deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":624,"d":"624.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1708,"d":"1,708.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":583,"d":"583.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":233.2,"d":"233.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":2565.2,"d":"2565.20"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":9927.32,"d":"9,927.32 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128.1,"d":"128.10"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},12.81]
[{"$nulls":9},140.91,{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":297.32,"d":"297.32 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAR_-1.5_AG",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca, medido sobre perfil, incluso parte proporcional de agotamientos y drenaje, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Prev roca grado meteorizacion menor de III",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":280,"d":"280.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":40.05,"d":"40.05 €"},{"v":11214,"d":"11,214.00 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":264,"d":"264.00"},{"v":4.38,"d":"4.38 €"},{"v":1156.32,"d":"1,156.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":22594.96,"d":"22,594.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128.1,"d":"128.10"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},12.81]
[{"$nulls":9},140.91,{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":615.78,"d":"615.78 €"}]
[]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"PREV",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":264,"d":"264.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":1050.72,"d":"1,050.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1666.5,"d":"1,666.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Actuaciones complementarias",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":294.13,"d":"294.13 €"},{"v":1764.78,"d":"1,764.78 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":113.19,"d":"113.19 €"},{"v":226.38,"d":"226.38 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3}," Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":121.58,"d":"121.58 €"},{"v":486.32,"d":"486.32 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":162.07,"d":"162.07 €"},{"v":1296.56,"d":"1,296.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3774.04,"d":"3,774.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1193,"d":"1193.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1193,"d":"1,193.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1193,"d":"1193.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":119.3,"d":"119.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":1312.3,"d":"1312.30"},{"v":43.15,"d":"43.15 €"},{"v":56625.75,"d":"56,625.75 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":427,"d":"427.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":427,"d":"427.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42.7,"d":"42.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":469.7,"d":"469.70"},{"v":27.88,"d":"27.88 €"},{"v":13095.24,"d":"13,095.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":69720.99,"d":"69,720.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":118642.84,"d":"118,642.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[null,"PIC_VIG_LONG",null,"M PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES"]
[{"$nulls":3},"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[{"$nulls":3},"Transversales",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52.8,"d":"52.80"}]
[{"$nulls":3},"Longitudinales",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":112.8,"d":"112.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},11.28]
[{"$nulls":9},124.08,{"v":25.68,"d":"25.68 €"},{"v":3186.37,"d":"3,186.37 €"}]
[]
[null,"ACER_B500",null,"KG ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico>= 500 N/mm2, de diámetro inferior a 16 mm para el armado de elementos estructurales, incluso parte proporcional de mermas, solapes, distanciadores, empalmes y demás medios auxiliares. Totalmente colocado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Losa superior acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":600,"d":"600.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":600,"d":"600.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":660,"d":"660.00"},{"v":2.93,"d":"2.93 €"},{"v":1933.8,"d":"1,933.80 €"}]
[]
[null,"HGON_HA30",null,"M3 HORMIGON PARA ESTRUCTURA HA-30"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HA-30/B/20/llb de consistencia blanda y tamano máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote, extendido y vibrado, exceso por sobreexcavación y hormigonado de trasdós en caso de desprendimiento, incluso acabado y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Losa superior acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},2.26]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},2.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.23]
[{"$nulls":9},2.49,{"v":128.9,"d":"128.90 €"},{"v":320.96,"d":"320.96 €"}]
[]
[null,"NIV_MOR_HID",null,"M2 REGULARIZACION MORTERO HIDROFUGO"]
[{"$nulls":3},"Capa de regularización de mortero hidrófugo, a buena vista, acabado rugoso, aplicando sobre paramento vertical, como preparación de soporte previo a la aplicación de sistema de impermeabilización."]
[{"$nulls":3},"Deposito paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},147.84]
[{"$nulls":3},"Pilares",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0,"d":"0.00"},53.76]
[{"$nulls":3},"Muro separador",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Suelo deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":516.6,"d":"516.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},51.66]
[{"$nulls":9},568.26,{"v":27.5,"d":"27.50 €"},{"v":15627.15,"d":"15,627.15 €"}]
[]
[null,"PIC_TECHOS_DEP",null,"M2 PICADO DE TECHOS DE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Picado hormigón deteriorado de techos en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios."]
[{"$nulls":3}," Deposito techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves techo",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},143.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.33]
[{"$nulls":9},157.58,{"v":19.86,"d":"19.86 €"},{"v":3129.54,"d":"3,129.54 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3},"Transversales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"Longitudinales",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.64]
[{"$nulls":9},95.04,{"v":20.11,"d":"20.11 €"},{"v":1911.25,"d":"1,911.25 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIM_TECH",null,"M2 PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN TECHOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en techos con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector\r\r convertidor de las mismas con \" ferróxido\" de Norquimia, aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en barras longitudinales."]
[{"$nulls":3}," Techo deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Deposito paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},147.84]
[{"$nulls":3},"Pilares",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0,"d":"0.00"},53.76]
[{"$nulls":3},"Muro separador",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Camara llaves techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3},"Camara llaves suelo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"}]
[{"$nulls":3},"Suelo deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Acceso paredes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":0,"d":"0.00"},15.84]
[{"$nulls":3},"Acceso suelo",{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.68]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.92]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},782.94,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},78.29]
[{"$nulls":9},861.23,{"v":17.46,"d":"17.46 €"},{"v":15037.08,"d":"15,037.08 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF",null,"M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Transversales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"Longitudinales",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.64]
[{"$nulls":9},95.04,{"v":61.73,"d":"61.73 €"},{"v":5866.82,"d":"5,866.82 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_TECHOS_SF",null,"M2 REPARACION HORM. DETERIORADO TECHOS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en zonas\r\r anteriormente picadas de armaduras deterioradas, según medidas proximadas."]
[{"$nulls":3}," Techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Deposito paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},147.84]
[{"$nulls":3},"Pilares",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0,"d":"0.00"},53.76]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"}]
[{"$nulls":3},"Camara llaves techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3},"Camara llaves suelo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"Suelo deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Muro separador",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acceso paredes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},15.84]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.92]
[{"$nulls":3},"Acceso suelo",{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.68]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},782.94,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},78.29]
[{"$nulls":9},861.23,{"v":39.72,"d":"39.72 €"},{"v":34208.06,"d":"34,208.06 €"}]
[]
[null,"APLIC_SUPERF_TECMADR",null,"M2 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades ,\r\r evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA o similar, con REGISTRO SANITARIO nº\r\r 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según\r\r D.IT nº 262, aplicando dos manos, en muros, techos, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3}," Techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Deposito paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},147.84]
[{"$nulls":3},"Pilares",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0,"d":"0.00"},53.76]
[{"$nulls":3},"Muro separador",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Vigas transversales",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"Vigas longitufinales",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Suelo deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":735,"d":"735.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":808.5,"d":"808.50"},{"v":21.38,"d":"21.38 €"},{"v":17285.73,"d":"17,285.73 €"}]
[]
[null,"REP_FIS_LONG_FILTRAC",null,"UN REPAR. FISURAS LONGITUDI. Y FILTRACIONES"]
[{"$nulls":3},"Reparación de fisuras horizontales y filtraciones en muros de contención, picando la zona\r\r deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras\r\r mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA,\r\r\r\r\nmedida la unidad terminada."]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1100.42,"d":"1,100.42 €"},{"v":5502.1,"d":"5,502.10 €"}]
[]
[null,"REP_FIS_VERT.",null,"UN REPARACION FISURAS VERTICALES"]
[{"$nulls":3},"Reparación de fisuras verticales y pequeñas filtraciones en muros de contención, picando la zona deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras\r\r\r\nmediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA, medida la unidad terminada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":515.87,"d":"515.87 €"},{"v":5158.7,"d":"5,158.70 €"}]
[]
[null,"LIMP_P01",null,"M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paramentos en depósito con agua a presión, incluso medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":3},"Deposito paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},147.84]
[{"$nulls":3},"Camara llaves techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"}]
[{"$nulls":3},"Acceso paredes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":0,"d":"0.00"},15.84]
[{"$nulls":3},"Acceso suelo",{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3}," Deposito techo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Deposito suelo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},640.58,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},64.06]
[{"$nulls":9},704.64,{"v":3.7,"d":"3.70 €"},{"v":2607.17,"d":"2,607.17 €"}]
[]
[null,"INY_EQUIPO",null,"UN JORNADA DE EQUIPO DE INYECCION DE RESINA"]
[{"$nulls":3},"Día de equipo de inyección y personal, con todo su equipamiento de seguridad para los trabajos y medios auxiliares para las labores de sellado de los puntos de agua con mortero de fraguado rápido incluso colocación de inyectores y posterior inyección con espuma aquareactiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":968,"d":"968.00 €"},{"v":3872,"d":"3,872.00 €"}]
[]
[null,"INY_RESINA",null,"KG RESINA AQUAREACTIVA INYECTADA"]
[{"$nulls":3},"Resina aquareactiva de poliuretano bicomponente efectivamente inyectada para taponamiento de vías de agua."]
[{"$nulls":3},"previ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":21.45,"d":"21.45 €"},{"v":117.98,"d":"117.98 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN REJILLA DE VENTILACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Rejilla de ventilación formada por bastidor angular y lamas metalicas\r\ngalvanizadas, imprimacion y dos manos de esmalte, anclajes y\r\ncolocacion, totalmente terminada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":211.55,"d":"211.55 €"},{"v":846.2,"d":"846.20 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN MALLA MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Malla mosquitera de acero inoxidable, incluso marco de aluminio,\r\ntornillería y colocación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":64,"d":"64.00 €"},{"v":256,"d":"256.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"KG MECANISMOS Y ELEMENTOS DE CALDERERÍA"]
[{"$nulls":3},"Elementos de calderería en la cámara de llaves en acero inox AISI - 304,\r\nincluyendo tubería, bridas, codos, tes, derivaciones, pasamuros,\r\nsoportes,etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":3},"PREV",{"v":216,"d":"216.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":216,"d":"216.00"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":5616,"d":"5,616.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"M2 PINTURA ANTIMOHO"]
[{"$nulls":3},"Pintura antimoho a base de latex y aditivos fungicidas en paramentos\r\ninteriores, en camara de llaves que incluye lijado y preparación de la\r\nsuperficie existente, plastecido, mano de fondo y dos manos de acabado.\r\nMedida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Acceso techo",{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.68]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves techo",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},11.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},20.93,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.09]
[{"$nulls":9},23.02,{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":230.2,"d":"230.20 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"M2 ENCOFRADO LOSAS HORIZONTALES"]
[{"$nulls":3},"Encofrado acabado visto en todo tipo de paramentos, que incluye apeos, puntales, arriostramientos, distanciadores, separadores (mínimo 4 uds/m2), pasamuros, desencofrado y medios auxiliares, incluyendo sellado de pasamuros con sistema RIVESTOP o similar."]
[{"$nulls":3},"Losa superior acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},1.32]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},23.52,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.35]
[{"$nulls":9},25.87,{"v":59.64,"d":"59.64 €"},{"v":1542.89,"d":"1,542.89 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"M2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEO"]
[{"$nulls":3},"Montaje y desmontaje de apeo en zona de demolicion de losa superior, realizado a base de puntales, durmientes, sopandas, riostras y cuñas de madera de pino. incluso clavos y grilletes de arriostramiento"]
[{"$nulls":3},"Losa superior acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.98]
[{"$nulls":9},21.78,{"v":40.5,"d":"40.50 €"},{"v":882.09,"d":"882.09 €"}]
[]
[null,"PEP_20",null,"M TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN"]
[{"$nulls":3}," Tratamiento de juntas de construcción consistente en: Imprimación de la junta en un ancho de 50 cm con IR-3321,o similar, resina de poliuretano bicomponente.Colocación de banda de P.V.C. de un ancho de 25-30 cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310, o similar. Capa de revestimiento elástico del soporte con IR-3360, o similar,resina de poliuretano bicomponente. Todos los medios auxiliares necesarios. (Imprimación y revestimiento incluidos en el punto 02.01.04)con p/p de medios auxiliares"]
[{"$nulls":3}," Solera-paredes",{"v":47,"d":"47.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":47,"d":"47.00"}]
[{"$nulls":3},"Solera-pilares",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.72]
[{"$nulls":3},"Pilares-muro intermedio",{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"Solera-muro intermedio",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},84.92,{"v":25.46,"d":"25.46 €"},{"v":2162.06,"d":"2,162.06 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"M2 PINTURA PLAST. ACRIL. MATE. LAVABLE B/CO"]
[{"$nulls":3},"Pintura plástica acrilica lisa mate lavable profesional, color a elegir por DF,\r\nsobre paramentos verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido"]
[{"$nulls":3},"Acceso paredes",{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.92]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},15.84]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves paredes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},102.16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.22]
[{"$nulls":9},112.38,{"v":6.5,"d":"6.50 €"},{"v":730.47,"d":"730.47 €"}]
[]
[null,"PEP_29",null,"KG CALDERERIA "]
[{"$nulls":3},"Replanteo y construcción de colectores de calderería en cámara de llaves, en acero inox AISI - 316 L, incluyendo tubería, bridas, codos, tés, reducciones, picajes,  derivaciones, pasamuros, soportes, etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":3},"Depósito Areta",487.37,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},487.37]
[{"$nulls":9},487.37,{"v":26.95,"d":"26.95 €"},{"v":13134.62,"d":"13,134.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":7},{"v":141165.24,"d":"141,165.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":532.7,"d":"532.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":532.7,"d":"532.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":532.7,"d":"532.70"},{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":7622.94,"d":"7,622.94 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",17.76,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},17.76]
[{"$nulls":9},17.76,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":441.69,"d":"441.69 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",4.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.97]
[{"$nulls":9},4.97,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":169.13,"d":"169.13 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",5.33,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.33]
[{"$nulls":9},5.33,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":627.93,"d":"627.93 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",5.33,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.33]
[{"$nulls":9},5.33,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":627.93,"d":"627.93 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":65.1,"d":"65.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65.1,"d":"65.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":65.1,"d":"65.10"},{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":2215.35,"d":"2,215.35 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",3552.89,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3552.89,"d":"3,552.89"}]
[{"$nulls":9},3552.89,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":21921.33,"d":"21,921.33 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",4.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.26]
[{"$nulls":9},4.26,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":167.29,"d":"167.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":33793.590000000004,"d":"33,793.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[null,"PEP_9",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en AutoCad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\r\ndiámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"UN ELABORACION PLAN DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN CONEXIONES "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para la retirada y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para la ejecución completa de los trabajos de restauración medioambiental de las zonas afectadas por las obras, incluyendo todas las operaciones necesarias para la reposición del terreno a su estado funcional y paisajístico final, según las indicaciones de la dirección de obra"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3},"Deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"M2 ENCOFRADO NO VISTO"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado con madera suelta en  elementos no vistos, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, y medios auxiliares.\t\t\t\t\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Macizos de anclaje",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":193.6,"d":"193.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":193.6,"d":"193.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":193.6,"d":"193.60"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":5808,"d":"5,808.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14475.59,"d":"14,475.59 €"},{"v":14475.59,"d":"14,475.59 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8685.35,"d":"8,685.35 €"},{"v":8685.35,"d":"8,685.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":34268.94,"d":"34,268.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RENOV.ABAST. ETAPA I",{"$nulls":7},{"v":602188.19,"d":"602,188.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RENOV.ABAST.ETAPA II"]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":520.32,"d":"520.32 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":163,"d":"163.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},9.78]
[{"$nulls":9},9.78,{"v":126.74,"d":"126.74 €"},{"v":1239.52,"d":"1,239.52 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":247,"d":"247.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":247,"d":"247.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":247,"d":"247.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24.7,"d":"24.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":271.7,"d":"271.70"},{"v":9,"d":"9.00 €"},{"v":2445.3,"d":"2,445.30 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Camino-N6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"N9-N11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"N6-N8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148.5,"d":"148.50"},{"v":12.37,"d":"12.37 €"},{"v":1836.95,"d":"1,836.95 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Camino-N6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":156,"d":"156.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"N9-N11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"N6-N8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":74,"d":"74.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":297,"d":"297.00"},{"v":1.71,"d":"1.71 €"},{"v":507.87,"d":"507.87 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"N9-N11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":103.2,"d":"103.20"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":103.2,"d":"103.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.32]
[{"$nulls":9},113.52,{"v":12.04,"d":"12.04 €"},{"v":1366.78,"d":"1,366.78 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[{"$nulls":3},"N9-N11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":103.2,"d":"103.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":111.8,"d":"111.80"},{"v":6.02,"d":"6.02 €"},{"v":673.04,"d":"673.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":8589.779999999999,"d":"8,589.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zanja distribución",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":306,"d":"306.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1224,"d":"1,224.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":194,"d":"194.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":776,"d":"776.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":500,"d":"500.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2200,"d":"2200.00"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":8514,"d":"8,514.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Zanja distribución",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":306,"d":"306.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":91.8,"d":"91.80"}]
[{"$nulls":3},"Acométidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":194,"d":"194.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58.2,"d":"58.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":500,"d":"500.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":348.15,"d":"348.15 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":4.38,"d":"4.38 €"},{"v":385.44,"d":"385.44 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAR_-1.5",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev roca grado meteorizacion menor de III",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":40.05,"d":"40.05 €"},{"v":3604.5,"d":"3,604.50 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red FD200-150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":89.06,"d":"89.06 €"},{"v":3562.4,"d":"3,562.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":16414.49,"d":"16,414.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":350.24,"d":"350.24 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zanja distribución",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":306,"d":"306.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":91.8,"d":"91.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":500,"d":"500.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Acométidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":194,"d":"194.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58.2,"d":"58.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":721.05,"d":"721.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1071.29,"d":"1,071.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Actuaciones complementarias",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":294.13,"d":"294.13 €"},{"v":2058.91,"d":"2,058.91 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":113.19,"d":"113.19 €"},{"v":226.38,"d":"226.38 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":162.07,"d":"162.07 €"},{"v":648.28,"d":"648.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2933.5699999999997,"d":"2,933.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Camino y nudos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":148.5,"d":"148.50"},{"v":43.15,"d":"43.15 €"},{"v":6407.78,"d":"6,407.78 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":306,"d":"306.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":306,"d":"306.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":306,"d":"306.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.6,"d":"30.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":336.6,"d":"336.60"},{"v":27.88,"d":"27.88 €"},{"v":9384.41,"d":"9,384.41 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Red abaste.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":94.6,"d":"94.60"},{"v":35.65,"d":"35.65 €"},{"v":3372.49,"d":"3,372.49 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acómetidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":194,"d":"194.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":194,"d":"194.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":194,"d":"194.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.4,"d":"19.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":213.4,"d":"213.40"},{"v":15.86,"d":"15.86 €"},{"v":3384.52,"d":"3,384.52 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acómetidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":68,"d":"68.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":22.46,"d":"22.46 €"},{"v":1527.28,"d":"1,527.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":24076.48,"d":"24,076.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":53085.61,"d":"53,085.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø200",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Deposito - nudo 6 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":385,"d":"385.00"},{"v":98.81,"d":"98.81 €"},{"v":38041.85,"d":"38,041.85 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5-6-7-8-9-10-11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":202,"d":"202.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":202,"d":"202.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":202,"d":"202.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20.2,"d":"20.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":222.2,"d":"222.20"},{"v":71.77,"d":"71.77 €"},{"v":15947.29,"d":"15,947.29 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":53.52,"d":"53.52 €"},{"v":321.12,"d":"321.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":54310.26,"d":"54,310.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø200",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":360.29,"d":"360.29 €"},{"v":1080.87,"d":"1,080.87 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø200",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Red distribución",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":297.04,"d":"297.04 €"},{"v":3564.48,"d":"3,564.48 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø200",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":327.58,"d":"327.58 €"},{"v":1965.48,"d":"1,965.48 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø200",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":326.65,"d":"326.65 €"},{"v":1959.9,"d":"1,959.90 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Reb abaste.",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":201.93,"d":"201.93 €"},{"v":1009.65,"d":"1,009.65 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Red abaste.",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":179.95,"d":"179.95 €"},{"v":2159.4,"d":"2,159.40 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø150",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Prev.",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":199.01,"d":"199.01 €"},{"v":796.04,"d":"796.04 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø150",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Prev.",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":199.01,"d":"199.01 €"},{"v":995.05,"d":"995.05 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":121.99,"d":"121.99 €"},{"v":243.98,"d":"243.98 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":126.21,"d":"126.21 €"},{"v":252.42,"d":"252.42 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø300",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":713.17,"d":"713.17 €"},{"v":713.17,"d":"713.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":14740.439999999999,"d":"14,740.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_200X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":383.36,"d":"383.36 €"},{"v":766.72,"d":"766.72 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":228.87,"d":"228.87 €"},{"v":915.48,"d":"915.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_300X300",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x300"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 400 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1034.24,"d":"1,034.24 €"},{"v":1034.24,"d":"1,034.24 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":224.58,"d":"224.58 €"},{"v":224.58,"d":"224.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":229,"d":"229.00 €"},{"v":458,"d":"458.00 €"}]
[]
[null,"T_BBB_300X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":862.97,"d":"862.97 €"},{"v":862.97,"d":"862.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4261.99,"d":"4,261.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_300",null,"UN CONO RED. BB 300"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 300 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":489.62,"d":"489.62 €"},{"v":489.62,"d":"489.62 €"}]
[]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"},{"v":434.18,"d":"434.18 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":134.37,"d":"134.37 €"},{"v":268.74,"d":"268.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1192.54,"d":"1,192.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":490.63,"d":"490.63 €"},{"v":1471.89,"d":"1,471.89 €"}]
[]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Codos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":224.48,"d":"224.48 €"},{"v":12795.36,"d":"12,795.36 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Codos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 11",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":166.67,"d":"166.67 €"},{"v":10833.55,"d":"10,833.55 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":114.29,"d":"114.29 €"},{"v":914.32,"d":"914.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":26015.12,"d":"26,015.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":160.79,"d":"160.79 €"},{"v":321.58,"d":"321.58 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":110.49,"d":"110.49 €"},{"v":220.98,"d":"220.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":542.56,"d":"542.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø150",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø150"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":183,"d":"183.00 €"},{"v":366,"d":"366.00 €"}]
[]
[null,"MG_UNIV_Ø200",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø200"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 200 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":277.05,"d":"277.05 €"},{"v":277.05,"d":"277.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":643.05,"d":"643.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_200",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 200"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 200 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":650.72,"d":"650.72 €"},{"v":1301.44,"d":"1,301.44 €"}]
[]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":378.67,"d":"378.67 €"},{"v":757.34,"d":"757.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":2058.78,"d":"2,058.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDA MÓVIL"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.21,"d":"25.21 €"},{"v":25.21,"d":"25.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDA MÓVIL",{"$nulls":7},{"v":25.21,"d":"25.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":103789.95,"d":"103,789.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":262,"d":"262.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":262,"d":"262.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":262,"d":"262.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.2,"d":"26.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":288.2,"d":"288.20"},{"v":6.96,"d":"6.96 €"},{"v":2005.87,"d":"2,005.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2005.87,"d":"2,005.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":33.99,"d":"33.99 €"},{"v":237.93,"d":"237.93 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":33.68,"d":"33.68 €"},{"v":235.76,"d":"235.76 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":12.66,"d":"12.66 €"},{"v":88.62,"d":"88.62 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6.68,"d":"6.68 €"},{"v":46.76,"d":"46.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":609.0699999999999,"d":"609.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2614.9399999999996,"d":"2,614.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1513.7,"d":"1,513.70 €"},{"v":4541.1,"d":"4,541.10 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":683.28,"d":"683.28 €"},{"v":683.28,"d":"683.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 10",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 11",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":392.82,"d":"392.82 €"},{"v":6677.94,"d":"6,677.94 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"},{"v":2072.88,"d":"2,072.88 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":162.81,"d":"162.81 €"},{"v":162.81,"d":"162.81 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":159.94,"d":"159.94 €"},{"v":1119.58,"d":"1,119.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":15257.59,"d":"15,257.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED LTON 63",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN DE LATON Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión a membrana con cámara de compensación,  Ø63, presión máxima de entrada 25 bares, campo de regulación de 0 a 6 bares y regulación standar de 3 bares, cuerpo de latón,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":498.86,"d":"498.86 €"},{"v":3492.02,"d":"3,492.02 €"}]
[]
[null,"V_RED_Ø100_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø100 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø100 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1804.63,"d":"1,804.63 €"},{"v":3609.26,"d":"3,609.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":7101.280000000001,"d":"7,101.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":546.41,"d":"546.41 €"},{"v":546.41,"d":"546.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":546.41,"d":"546.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":22905.280000000002,"d":"22,905.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_200",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 200"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 200 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":789.36,"d":"789.36 €"},{"v":4736.16,"d":"4,736.16 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acómetidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":762.64,"d":"762.64 €"},{"v":3813.2,"d":"3,813.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":8549.36,"d":"8,549.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3}," Prev.",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":124.2,"d":"124.20 €"},{"v":496.8,"d":"496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":496.8,"d":"496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":10327.279999999999,"d":"10,327.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"M L 50",null,"UN MACHÓN DE LATÓN PARA TUBO PE DN 50 mm."]
[{"$nulls":3},"Rosca doble macho-macho en latón de diámetros 50 mm., para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5(ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.26,"d":"14.26 €"},{"v":14.26,"d":"14.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":14.26,"d":"14.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":139651.71000000002,"d":"139,651.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":365.12,"d":"365.12 €"},{"v":730.24,"d":"730.24 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Descargas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":540.61,"d":"540.61 €"},{"v":1081.22,"d":"1,081.22 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD_CALZ",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_D400"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," Caudalimetro",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1692.6,"d":"1,692.60 €"},{"v":3385.2,"d":"3,385.20 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vávulas",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"},{"v":1868.2,"d":"1,868.20 €"}]
[]
[null,"ARQTON_3,50X1,75",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 3,50 X 1,75 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 3,50 x 1,75 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso parte proporcional de entibaciones, demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3730.03,"d":"3,730.03 €"},{"v":3730.03,"d":"3,730.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":10794.89,"d":"10,794.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposición",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":221,"d":"221.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.1,"d":"22.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":243.1,"d":"243.10"},{"v":2.33,"d":"2.33 €"},{"v":566.42,"d":"566.42 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.1,"d":"22.10"}]
[{"$nulls":3},"Reposición",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":221,"d":"221.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":243.1,"d":"243.10"},{"v":36.82,"d":"36.82 €"},{"v":8950.94,"d":"8,950.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION",{"$nulls":7},{"v":9517.36,"d":"9,517.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3}," Reposición",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":221,"d":"221.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.1,"d":"22.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":243.1,"d":"243.10"},{"v":44.79,"d":"44.79 €"},{"v":10888.45,"d":"10,888.45 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Reposición acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":103.2,"d":"103.20"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},10.32]
[{"$nulls":9},113.52,{"v":33.59,"d":"33.59 €"},{"v":3813.14,"d":"3,813.14 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Macizos anclaje",{"v":1,"d":"1.00"},42.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},42.01]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.1,"d":"0.10"},42.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},46.21,{"v":166.53,"d":"166.53 €"},{"v":7695.35,"d":"7,695.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":22396.940000000002,"d":"22,396.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposición N9-n11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":103.2,"d":"103.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},10.32]
[{"$nulls":9},113.52,{"v":48.43,"d":"48.43 €"},{"v":5497.77,"d":"5,497.77 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":40.23,"d":"40.23 €"},{"v":3459.78,"d":"3,459.78 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_JAR",null,"M BORDILLO CALIZO JARDIN 0,15 x 0,08"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de piedra caliza de 0,15 m de alto y 0,08 m. de espesor con bisel en los cantos, tipo jardin, incluso cimiento de hormigón, rejunteo con M.C.P. 1:1 y capas inferiores del firme, zahorra artificial, en la forma señalada en los planos, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":94.6,"d":"94.60"},{"v":26.13,"d":"26.13 €"},{"v":2471.9,"d":"2,471.90 €"}]
[]
[null,"CUN_M2",null,"M2 Cuneta de hormigón HM-20 in situ"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de cuneta de hormigón \"in situ\" de 15 cm de espesor en varias formas y secciones, ejecutado en hormigón HM-20, según los planos de proyecto, incluso mallazo 150x150x8. Vertida sobre terreno nivelado y compactado, con cortes longitudinales, totalmente terminada. Madida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":94.6,"d":"94.60"},{"v":55,"d":"55.00 €"},{"v":5203,"d":"5,203.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":16632.45,"d":"16,632.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":48546.75,"d":"48,546.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",92.65,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},92.65]
[{"$nulls":9},92.65,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":1325.82,"d":"1,325.82 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",9.74,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.74]
[{"$nulls":9},9.74,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":242.23,"d":"242.23 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",2.73,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.73]
[{"$nulls":9},2.73,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":92.9,"d":"92.90 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",2.92,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.92]
[{"$nulls":9},2.92,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":344.01,"d":"344.01 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",19.31,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},19.31]
[{"$nulls":9},19.31,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":657.12,"d":"657.12 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",2.92,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.92]
[{"$nulls":9},2.92,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":344.01,"d":"344.01 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",19.47,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},19.47]
[{"$nulls":9},19.47,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",1947.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1947.04,"d":"1,947.04"}]
[{"$nulls":9},1947.04,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":12013.24,"d":"12,013.24 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",12.62,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.62]
[{"$nulls":9},12.62,{"v":6.53,"d":"6.53 €"},{"v":82.41,"d":"82.41 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",2.34,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.34]
[{"$nulls":9},2.34,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":91.89,"d":"91.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":15193.63,"d":"15,193.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS"]
[null,"PEP_25",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA ET 2"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en AutoCad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\r\ndiámetros, materiales y detalles de los nudos.\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"PEP_26",null,"UN ELABORACION PLAN DESAMIANTADO ET2"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN CON. ET 2"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para la retirada y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado.\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_28",null,"UN RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL ET2"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para la ejecución completa de los trabajos de restauración medioambiental de las zonas afectadas por las obras, incluyendo todas las operaciones necesarias para la reposición del terreno a su estado funcional y paisajístico final, según las indicaciones de la dirección de obra.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_31",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6774.28,"d":"6,774.28 €"},{"v":6774.28,"d":"6,774.28 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"UN SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4064.57,"d":"4,064.57 €"},{"v":4064.57,"d":"4,064.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS",{"$nulls":7},{"v":14538.849999999999,"d":"14,538.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RENOV.ABAST.ETAPA II",{"$nulls":7},{"v":281811.44,"d":"281,811.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RENOV. ABASTE.URKIA FASE III",{"$nulls":7},{"v":883999.6299999999,"d":"883,999.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":883999.6299999999,"d":"883,999.63 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":883999.6299999999,"d":"883,999.63 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[6,2,6,9],[15,2,15,7],[17,4,17,5],[18,5,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_CIA_RENOV. ABAST. URKIA. FASE III"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,4,"RENOV. ABASTE.URKIA FASE III",{"$nulls":5},{"v":883999.5979,"d":"883,999.60 €"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":883999.5979,"d":"883,999.60 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":185639.92,"d":"185,639.92 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":1069639.513459,"d":"1,069,639.51 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}