{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":184,"n_cols":12,"rows_kept":184,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[33,3,33,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[56,3,56,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[67,3,67,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[81,3,81,8],[83,3,83,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[93,3,93,8],[95,3,95,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[115,3,115,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,8],[125,3,125,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[139,3,139,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[178,3,178,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"NUEVO BOMBEO AMBULATORIO ZONA COFRADIA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":573.28,"d":"573.28 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":209.48,"d":"209.48 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":108,"d":"108.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":1125.36,"d":"1,125.36 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":104.2,"d":"104.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2012.32,"d":"2,012.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prezanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":1347.84,"d":"1,347.84 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_1.5",null,"M3 EXC. ZANJA MAYOR 1,5 m TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":360,"d":"360.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":360,"d":"360.00"},{"v":25.1,"d":"25.10 €"},{"v":9036,"d":"9,036.00 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":647.68,"d":"647.68 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_-1.5_AG",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de terreno, medido sobre perfil, incluso parte proporcional de agotamientos y drenaje, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":93.6,"d":"93.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":93.6,"d":"93.60"},{"v":22.47,"d":"22.47 €"},{"v":2103.19,"d":"2,103.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":13134.710000000001,"d":"13,134.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":453.6,"d":"453.60"}]
[{"$nulls":3},"A deducir solera y refuerzo tubo",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":-48.6,"d":"-48.60"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Prezanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":477,"d":"477.00"},{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":15445.26,"d":"15,445.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":15445.26,"d":"15,445.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":1018.64,"d":"1,018.64 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE G",null,"M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha útil a ambos lados, por metro entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo RS ó similar, entre 2 y 5,5 m de longitud de las planchas y patín lateral RS, monocodales intermedios de 0,25, 0,50, 0,75 o 1,0 m, protección de guías de 5 m, eslingas, izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluído montaje de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado (Planchas Lmax=3500)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,{"v":468,"d":"468.00"}]
[{"$nulls":3},"Frente",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":494,"d":"494.00"},{"v":28.04,"d":"28.04 €"},{"v":13851.76,"d":"13,851.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":14870.4,"d":"14,870.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":45462.69,"d":"45,462.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado ( SN8)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":43.2,"d":"43.20"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":2405.38,"d":"2,405.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":2405.38,"d":"2,405.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":2405.38,"d":"2,405.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":160,"d":"160.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":5104,"d":"5,104.00 €"}]
[]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Apoyo tubería",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":39.89,"d":"39.89 €"},{"v":2872.08,"d":"2,872.08 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prisma tubería",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":1.6,"d":"1.60"},40.32]
[{"$nulls":9},40.32,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":4567.85,"d":"4,567.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":12543.93,"d":"12,543.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":160,"d":"160.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":6457.6,"d":"6,457.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":6457.6,"d":"6,457.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":19001.53,"d":"19,001.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":453.6,"d":"453.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":453.6,"d":"453.60"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":3628.8,"d":"3,628.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3868.8,"d":"3,868.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA1",null,"UN CONTROL NIVEL FREATICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para control del nivel freático, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12000,"d":"12,000.00 €"},{"v":12000,"d":"12,000.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN DESMONTAJE Y ADECUACION BOMBEO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para puesta fuera de servicio de bombeo existente, incluyendo desmontaje de bombas, colectores, cableado, sondas, y trabajos de albañilería."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN DESVIO DE SERVICIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para el apeo, y en su caso desvío, de los servicios afectados localizados en la zona de obra."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18000,"d":"18,000.00 €"},{"v":18000,"d":"18,000.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN ENTRONQUES RED CON POZOS EXISTENTES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de conexiones de la nueva red con pozos de registro existentes incluyendo demoliciones, reposiciones, sellado, medios auxiliares y de seguridad, completamente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"},{"v":12000,"d":"12,000.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN MOBILIARIO URBANO Y REPOSICIONES O.C."]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":59550,"d":"59,550.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":130288.40000000001,"d":"130,288.40 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":130288.40000000001,"d":"130,288.40 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[6,2,6,9],[19,2,19,7],[21,4,21,5],[22,5,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","NUEVO BOMBEO AMBULATORIO ZONA COFRADIA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":45462.692,"d":"45,462.69 €"},{"v":0.35,"d":"35.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":2405.376,"d":"2,405.38 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":19001.5328,"d":"19,001.53 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3868.8,"d":"3,868.80 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":59550,"d":"59,550.00 €"},{"v":0.46,"d":"46.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":130288.4008,"d":"130,288.40 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":27360.56,"d":"27,360.56 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":157648.96496800001,"d":"157,648.96 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}