{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1020,"n_cols":12,"rows_kept":1020,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[26,3,26,7],[27,3,27,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[175,3,175,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[218,3,218,8],[220,3,220,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[250,3,250,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[290,3,290,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[319,3,319,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[350,3,350,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[384,3,384,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[438,3,438,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[450,3,450,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[480,3,480,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[503,3,503,7],[504,3,504,8],[509,3,509,8],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[522,3,522,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[534,3,534,7],[535,3,535,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[551,3,551,7],[552,3,552,8],[560,3,560,7],[561,3,561,8],[568,3,568,7],[569,3,569,8],[577,3,577,8],[579,3,579,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[606,3,606,7],[607,3,607,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[621,3,621,7],[622,3,622,8],[627,3,627,8],[629,3,629,8],[633,3,633,7],[634,3,634,8],[643,3,643,7],[644,3,644,8],[650,3,650,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[660,3,660,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[679,3,679,8],[681,3,681,8],[683,3,683,8],[687,3,687,7],[688,3,688,8],[698,3,698,7],[699,3,699,8],[705,3,705,7],[706,3,706,8],[713,3,713,7],[714,3,714,8],[719,3,719,7],[720,3,720,8],[734,3,734,8],[739,3,739,7],[740,3,740,8],[757,3,757,7],[758,3,758,8],[775,3,775,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[794,3,794,7],[795,3,795,8],[812,3,812,8],[815,3,815,7],[816,3,816,8],[831,3,831,7],[832,3,832,8],[846,3,846,7],[847,3,847,8],[862,3,862,8],[864,3,864,8],[868,3,868,7],[869,3,869,8],[874,3,874,7],[875,3,875,8],[880,3,880,7],[881,3,881,8],[886,3,886,7],[887,3,887,8],[892,3,892,7],[893,3,893,8],[898,3,898,7],[899,3,899,8],[904,3,904,7],[905,3,905,8],[910,3,910,7],[911,3,911,8],[916,3,916,7],[917,3,917,8],[922,3,922,7],[923,3,923,8],[928,3,928,7],[929,3,929,8],[934,3,934,7],[935,3,935,8],[940,3,940,7],[941,3,941,8],[946,3,946,8],[950,3,950,7],[951,3,951,8],[962,3,962,7],[963,3,963,8],[967,3,967,7],[968,3,968,8],[974,3,974,7],[975,3,975,8],[979,3,979,7],[980,3,980,8],[994,3,994,7],[995,3,995,8],[1002,3,1002,7],[1003,3,1003,8],[1009,3,1009,7],[1010,3,1010,8],[1014,3,1014,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CIERRE ANILLOS GAIN-ARGI Y BEKOSOROA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":967.41,"d":"967.41 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":942.66,"d":"942.66 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":635.62,"d":"635.62 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":187.56,"d":"187.56 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":282.72,"d":"282.72 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":70.8,"d":"70.80"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":208.8,"d":"208.80"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":2133.94,"d":"2,133.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5149.91,"d":"5,149.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      ELIMINACION HIDRANTE ACTUAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   IDENTIFICACION CONDUCCIONES ACTUALES (ZONAS A CONCRETAR)",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":5857.18,"d":"5,857.18 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":884.24,"d":"884.24 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      LOCALIZACION CONDUCCION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":14.7,"d":"14.70"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":2165.9,"d":"2,165.90 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":428,"d":"428.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9433.32,"d":"9,433.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":1847.69,"d":"1,847.69 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":138,"d":"138.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":4707.18,"d":"4,707.18 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,null,{"v":118,"d":"118.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":118,"d":"118.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":2095.68,"d":"2,095.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":8650.550000000001,"d":"8,650.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":23233.78,"d":"23,233.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":4029.48,"d":"4,029.48 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10 - Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":26.45,"d":"26.45 €"},{"v":1745.7,"d":"1,745.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":5775.18,"d":"5,775.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":145.53,"d":"145.53 €"},{"v":291.06,"d":"291.06 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":105.49,"d":"105.49 €"},{"v":210.98,"d":"210.98 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":208.42,"d":"208.42 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10 - NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":92.79,"d":"92.79 €"},{"v":463.95,"d":"463.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1296.7099999999998,"d":"1,296.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":677.1,"d":"677.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1060.26,"d":"1,060.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":632,"d":"632.00 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":289.98,"d":"289.98 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1007.4100000000001,"d":"1,007.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":411.2,"d":"411.20 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":1384.15,"d":"1,384.15 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":57.91,"d":"57.91 €"},{"v":173.73,"d":"173.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1969.0800000000002,"d":"1,969.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128.2,"d":"128.20 €"},{"v":128.2,"d":"128.20 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"},{"v":467.78,"d":"467.78 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"},{"v":226.22,"d":"226.22 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87.11,"d":"87.11 €"},{"v":87.11,"d":"87.11 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75.43,"d":"75.43 €"},{"v":75.43,"d":"75.43 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":74.1,"d":"74.10 €"},{"v":148.2,"d":"148.20 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":56.88,"d":"56.88 €"},{"v":113.76,"d":"113.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1246.7,"d":"1,246.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø100",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø100 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":88.86,"d":"88.86 €"},{"v":177.72,"d":"177.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":177.72,"d":"177.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":71.82,"d":"71.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":61.82,"d":"61.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":179.48,"d":"179.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":577.46,"d":"577.46 €"}]
[]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"}]
[]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"}]
[]
[null,"C_DES_50",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 50"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135.5,"d":"135.50 €"},{"v":135.5,"d":"135.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1158.18,"d":"1,158.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13870.720000000001,"d":"13,870.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,null,{"v":118,"d":"118.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":118,"d":"118.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":638.38,"d":"638.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":638.38,"d":"638.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"},{"v":43.26,"d":"43.26 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":35.68,"d":"35.68 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":23.54,"d":"23.54 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"},{"v":13.86,"d":"13.86 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":11.08,"d":"11.08 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":6.8,"d":"6.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":134.22,"d":"134.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":772.6,"d":"772.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":1453.52,"d":"1,453.52 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":2691,"d":"2,691.00 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":593.1,"d":"593.10 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5055.590000000001,"d":"5,055.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5055.590000000001,"d":"5,055.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_80",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 80"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":546.25,"d":"546.25 €"},{"v":2185,"d":"2,185.00 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_80",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 80"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 80 con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":642.62,"d":"642.62 €"},{"v":642.62,"d":"642.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2827.62,"d":"2,827.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - REUBICACION HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":931.5,"d":"931.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":931.5,"d":"931.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5385.02,"d":"5,385.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":25083.930000000004,"d":"25,083.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2709.4,"d":"2,709.40 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2193.33,"d":"2,193.33 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2'",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":934.08,"d":"934.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7420.6900000000005,"d":"7,420.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":70.8,"d":"70.80"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":208.8,"d":"208.80"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":171.22,"d":"171.22 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":70.8,"d":"70.80"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":208.8,"d":"208.80"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":4927.68,"d":"4,927.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5098.900000000001,"d":"5,098.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":1459.73,"d":"1,459.73 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":70.8,"d":"70.80"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":208.8,"d":"208.80"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":6660.72,"d":"6,660.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":8120.450000000001,"d":"8,120.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":2461.96,"d":"2,461.96 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1114.2,"d":"1,114.20 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2' - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":744.8,"d":"744.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4320.96,"d":"4,320.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":17540.31,"d":"17,540.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},49.43,null,null,49.43]
[{"$nulls":9},49.43,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":395.44,"d":"395.44 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.58,null,null,4.58]
[{"$nulls":9},4.58,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":36.64,"d":"36.64 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,null,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":92,"d":"92.00 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.15,null,null,1.15]
[{"$nulls":9},1.15,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":51.75,"d":"51.75 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.45,null,null,3.45]
[{"$nulls":9},3.45,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":89.7,"d":"89.70 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},27.14,null,null,27.14]
[{"$nulls":9},27.14,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":407.1,"d":"407.10 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},11.49,null,null,11.49]
[{"$nulls":9},11.49,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},191.46,null,null,191.46]
[{"$nulls":9},191.46,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1531.68,"d":"1,531.68 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.52,null,null,2.52]
[{"$nulls":9},2.52,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":30.24,"d":"30.24 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.38,null,null,1.38]
[{"$nulls":9},1.38,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":19.32,"d":"19.32 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.69,null,null,0.69]
[{"$nulls":9},0.69,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":45.54,"d":"45.54 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":9},0.38,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":125.4,"d":"125.40 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":42.9,"d":"42.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2867.7100000000005,"d":"2,867.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAUDAL",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - SECTORIAL OTXOTEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL AKELARRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL HESTEKI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   SECTORIAL MADALENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[null,"BYPASS",null,"UN DESVIOS PROVISIONALES DE ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANOS FIN DE OBRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      ZONA 1",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      ZONA 2",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      ZONA 3",{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"CAUDALIMETROS SECTORIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      SECTORIAL AKELARRE",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      SECTORIAL BEHEKO ERREBAL",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"      SECTORIAL HESTEKI",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      SECTORIAL MADALENA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":6500,"d":"6,500.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_CONEX",null,"UN RETIRADA DEL FC EN CONEXIONES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_200",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 200"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 200 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"CIERRE ANILLOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ZONA 3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 9 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":20.74,"d":"20.74 €"},{"v":62.22,"d":"62.22 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":13072.22,"d":"13,072.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":89218.64000000001,"d":"89,218.64 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":89218.64000000001,"d":"89,218.64 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CIERRE ANILLOS GAIN-ARGI Y BEKOSOROA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":23233.774,"d":"23,233.77 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":25083.93,"d":"25,083.93 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7420.69,"d":"7,420.69 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":17540.306,"d":"17,540.31 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2867.71,"d":"2,867.71 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":13072.22,"d":"13,072.22 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":89218.63,"d":"89,218.63 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":18735.91,"d":"18,735.91 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":107954.5423,"d":"107,954.54 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}