{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":638,"n_cols":12,"rows_kept":638,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[43,3,43,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[65,3,65,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[90,3,90,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[99,3,99,8],[101,3,101,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[113,3,113,8],[115,3,115,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[140,3,140,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,8],[208,3,208,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[227,3,227,8],[229,3,229,8],[231,3,231,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[251,3,251,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[262,3,262,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[277,3,277,8],[279,3,279,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[328,3,328,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[358,3,358,7],[359,3,359,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[514,3,514,7],[515,3,515,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[538,3,538,7],[539,3,539,8],[543,3,543,7],[544,3,544,8],[550,3,550,7],[551,3,551,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[588,3,588,7],[589,3,589,8],[593,3,593,7],[594,3,594,8],[598,3,598,8],[601,3,601,7],[602,3,602,8],[606,3,606,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[614,3,614,8],[617,3,617,7],[618,3,618,8],[622,3,622,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[630,3,630,8],[632,3,632,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SUSTITUIR DEP. BEDAIO. FIBRA POR HOR."]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":238,"d":"238.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":238,"d":"238.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.8,"d":"23.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":261.8,"d":"261.80"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":921.54,"d":"921.54 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":31.9,"d":"31.90"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":61.25,"d":"61.25 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":1338.48,"d":"1,338.48 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":36.3,"d":"36.30"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":944.16,"d":"944.16 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":65.67,"d":"65.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3331.1,"d":"3,331.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3}," prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":3.62,"d":"3.62 €"},{"v":86.88,"d":"86.88 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":31.9,"d":"31.90"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":126.64,"d":"126.64 €"}]
[]
[null,"TER_TI_PRES",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE PRESTAMOS"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de préstamos, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trasdoses deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},11.55]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},34.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.41]
[{"$nulls":9},37.46,{"v":11.13,"d":"11.13 €"},{"v":416.93,"d":"416.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":630.45,"d":"630.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},4.32]
[{"$nulls":9},4.32,{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":444.53,"d":"444.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":444.53,"d":"444.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Capatacion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35.5,"d":"35.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.55]
[{"$nulls":9},39.05,{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":946.57,"d":"946.57 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Vaciado  PVC 200",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," prevision a arqueta existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":1034.88,"d":"1,034.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":1981.4500000000003,"d":"1,981.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Losa caseta de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},5.24,2.94,{"v":0.2,"d":"0.20"},3.08]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},3.08,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.31]
[{"$nulls":9},3.39,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":133.63,"d":"133.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":133.63,"d":"133.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":6521.160000000001,"d":"6,521.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," prevision a arqueta existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":722.7,"d":"722.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":722.7,"d":"722.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":722.7,"d":"722.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"Distribución",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.5,"d":"20.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20.5,"d":"20.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":43.5,"d":"43.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.35]
[{"$nulls":9},47.85,{"v":17.67,"d":"17.67 €"},{"v":845.51,"d":"845.51 €"}]
[]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":134.86,"d":"134.86 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.9,"d":"9.90"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":59.99,"d":"59.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1040.36,"d":"1,040.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"TE_ES_110",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45.97,"d":"45.97 €"},{"v":45.97,"d":"45.97 €"}]
[]
[null,"TE_ES_90",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.09,"d":"35.09 €"},{"v":35.09,"d":"35.09 €"}]
[]
[null,"COD_ES_110_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Distribución-prev",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102.94,"d":"102.94 €"},{"v":102.94,"d":"102.94 €"}]
[]
[null,"COD_ES_110_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"distribucion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":101.25,"d":"101.25 €"},{"v":405,"d":"405.00 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"LLenado",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":49.39,"d":"49.39 €"},{"v":444.51,"d":"444.51 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":28.07,"d":"28.07 €"},{"v":168.42,"d":"168.42 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_110.90",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 110/90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.68,"d":"38.68 €"},{"v":38.68,"d":"38.68 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_90.63",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 90/63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"LLenadio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"}]
[]
[null,"TE_ES_63",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":27.52,"d":"27.52 €"},{"v":55.04,"d":"55.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1371.27,"d":"1,371.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2411.63,"d":"2,411.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Disitribucion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LLenado",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":504.03,"d":"504.03 €"}]
[]
[null,"VCAE R D.63",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø63, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"},{"v":308.44,"d":"308.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1213.03,"d":"1,213.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1213.03,"d":"1,213.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":3624.66,"d":"3,624.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1460.45,"d":"1,460.45 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Valvula corte de llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1768.67,"d":"1,768.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Mejora puntual de pista exisstente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":385,"d":"385.00"},{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":16585.8,"d":"16,585.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":16585.8,"d":"16,585.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.55]
[{"$nulls":9},6.05,{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":118.58,"d":"118.58 €"}]
[]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Base escalera",{"v":1,"d":"1.00"},0.53,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},0.64]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.06]
[{"$nulls":9},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":30.13,"d":"30.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":148.71,"d":"148.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":16734.51,"d":"16,734.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},33.94,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},33.94]
[{"$nulls":9},33.94,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":441.56,"d":"441.56 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.93,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.93]
[{"$nulls":9},0.93,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":21.03,"d":"21.03 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.26]
[{"$nulls":9},0.26,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":8.04,"d":"8.04 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.28]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":29.99,"d":"29.99 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.28]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":29.99,"d":"29.99 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.62,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.62]
[{"$nulls":9},1.62,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":50.12,"d":"50.12 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.87,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.87]
[{"$nulls":9},1.87,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":186.5,"d":"186.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":186.5,"d":"186.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":186.5,"d":"186.50"},{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":1046.27,"d":"1,046.27 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.22]
[{"$nulls":9},0.22,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":7.85,"d":"7.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1634.85,"d":"1,634.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD"]
[null,"PEP_1",null,"UN TRASLADO CUADRO DE MANIOBRA EN DEPÓSITO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para traslado y mejora (interruptores y protecciones para nuevos elementos) de cuadro eléctrico existente Incluso cableado bajo tubo o canaleta a nueva ubicación incluso mano de obra y pequeño material para su completa instalación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":218,"d":"218.00 €"},{"v":872,"d":"872.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN INSTALCIÓN DE EMERGENCIA BAJO TUBO "]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":167.18,"d":"167.18 €"},{"v":167.18,"d":"167.18 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN INSTALACIÓN LUMINARIA LED ALUMBRADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":203.61,"d":"203.61 €"},{"v":407.22,"d":"407.22 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN INSTALACION DE PROYECTOR LED"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN SISTEMA DETECCIÓN INTRUSOS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de selector para desactivación de intrusos, incluso cableado y finales de carrera, conectado a telecontrol/datalogger, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00 €"},{"v":61,"d":"61.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN RED DE TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso pica de acero cobrizado de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, caja de registro y comprobación parte proporcional de accesorios de montaje y fijación de conductores eléctricos, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y medición de la puesta a tierra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD",{"$nulls":7},{"v":3534.14,"d":"3,534.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACIÓN AUTOMATIZADA"]
[null,"PEP_11",null,"UN TRASLADO SIST DE CLORACIÓN EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar destinada a cubrir el conjunto de operaciones necesarias para la correcta reubicación y puesta en servicio del sistema de cloración existente. Los trabajos comprenderán: Desmontaje, traslado y colocación de los equipos de dosificación, control de cloro,bombas, cubetos de almacenamiento de cloro y retención de líquidos, adaptación de las acometidas hidráulicas y eléctricas a la nueva ubicación, incluyendo conexiones, empalmes, válvulas y accesorios necesarios,suministro y tendido de cableado eléctrico y de señal, con sus correspondientes bandejas, tubos y elementos de fijación,omprobación de estanqueidad de conducciones, continuidad eléctrica y correcto funcionamiento de las protecciones,Puesta en marcha del sistema, con verificación del funcionamiento automático/manual de bombas dosificadoras y panel de control,Retirada de residuos y materiales sobrantes, dejando la instalación en perfecto estado de uso y seguridad."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACIÓN AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[null,"PEP_10",null,"UN TRASLADO SIST. COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a cubrir las operaciones necesarias para la reubicación, adecuación y puesta en servicio del sistema de comunicación y control del depósito de Los trabajos comprenderán:Desmontaje y traslado de los equipos de comunicación y control existente,adaptación de las acometidas eléctricas y de señal a la nueva ubicación, incluyendo conexiones, empalmes y accesorios de terminación,suministro y tendido de cableado de datos y control con sus bandejas, tubos, racores y elementos de protección frente a humedad, traslado y conexionado de sondas, sensores y actuadores del sistema de control,configuración y comprobación de la comunicación remota,  asegurando la transmisión y registro de señales,pruebas de continuidad, aislamiento y verificación de protocolo de comunicación,puesta en marcha del sistema con entrega de acta de pruebas y resultados,retirada de residuos y materiales sobrantes, dejando la instalación en perfecto estado de uso y seguridad."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ESTRUCTURA DEPÓSITO"]
[null,"PEP_12",null,"M3 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Demolición de edificación aislada de hasta 7 m de altura, de bloque de hormigón, y techo de madera y tejas mediante retroescavadora  y martillo neumáticoequipada con cizalla y cazo si fuera necesario, incluso corte de acero,incluida la retirada de escombros, inlcuso carga, transportede los productos resultantes a vertedero o lugasr de empleo,  y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Caseta de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":44.25,"d":"44.25 €"},{"v":1460.25,"d":"1,460.25 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"UN DEMOLICIÓN DE DEPÓSITO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de demolición y retirada de depósito de almacenamiento de agua fabricado en PVC, enterrado, de capacidad estimada hasta 20m³, incluyendo la localización, apertura de la excavación para acceso, vaciado del contenido residual si lo hubiera, corte y desmontaje del depósito, carga manual o mecánica sobre camión, transporte a vertedero autorizado, y gestión de residuos conforme a la normativa ambiental vigente.Incluye medios auxiliares, protección de servicios afectados, señalización y limpieza final de la zona de trabajo.\r\nTodo ello ejecutado según las instrucciones de la dirección facultativa y conforme a las normas de seguridad y salud laboral aplicables."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"M RETIRADA DE CERRAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje de cerramiento existente, de valla metálica o tela metálica con postes metálicos, incluso corte de elementos, demolición de cimentaciones, excavación para extracción, retirada, acopio provisional y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso canon vertido."]
[{"$nulls":3},"Deposito existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":46.2,"d":"46.20"},{"v":31.47,"d":"31.47 €"},{"v":1453.91,"d":"1,453.91 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica, tamaño del árido de 40 mm y 30 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. "]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5.4,"d":"5.40"},11.18]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},11.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.12]
[{"$nulls":9},{"v":12.3,"d":"12.30"},{"v":102.5,"d":"102.50 €"},{"v":1260.75,"d":"1,260.75 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"M3 HA-30/B/XD2"]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-30/B/XD2, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elaborado en planta, incluso vertido con pluma-grúa, y bombeo, vibrado y colocado. Incluídos medios auxiliares"]
[{"$nulls":3},"Losa de cimentación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},9.75]
[{"$nulls":3},"Muros tranve.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},0.25,{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"Muros de cierre",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},0.25,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.25,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Muro sep. deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},0.25,{"v":1.9,"d":"1.90"},1.43]
[{"$nulls":3},"Losa sup.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":3}," Escalera",{"v":1,"d":"1.00"},0.68,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},0.82]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.53]
[{"$nulls":9},38.93,{"v":169.32,"d":"169.32 €"},{"v":6591.63,"d":"6,591.63 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"KG ACERO CORRUGADO B-500-S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B-500-S, incluso colocación y p.p. solapes, distanciadores. Incluidos medios auxiliares. Totalmente colocado"]
[{"$nulls":3},"Losa de cimentación",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},10.91,{"v":5,"d":"5.00"},709.15]
[{"$nulls":3},"Muros tranve.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},10.91,{"v":1.9,"d":"1.90"},165.83]
[{"$nulls":3},"Muros de cierre",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},10.91,{"v":3,"d":"3.00"},523.68]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":432,"d":"432.00"}]
[{"$nulls":3},"Losa sup.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},10.91,{"v":5,"d":"5.00"},709.15]
[{"$nulls":3},"Muro sep. deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},10.91,{"v":1.9,"d":"1.90"},124.37]
[{"$nulls":3}," Escalera",{"v":2,"d":"2.00"},0.68,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},1.63]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},2665.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},266.58]
[{"$nulls":9},2932.39,{"v":1.96,"d":"1.96 €"},{"v":5747.48,"d":"5,747.48 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"M2 ENCOFRADO LOSA DE CIMENTACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Encofrado de madera en zapatas, losas, encepados y vigas riostras de cimentción, considerando 8 puestas, incluso desencofrado y medios auxiliares. Medida la superficie de encofrado útil."]
[{"$nulls":3},"Losa de cimentacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},4.14]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},3.24]
[{"$nulls":3}," Escalera",{"v":2,"d":"2.00"},0.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},1.36]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},15.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.56]
[{"$nulls":9},{"v":17.2,"d":"17.20"},{"v":20.8,"d":"20.80 €"},{"v":357.76,"d":"357.76 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"M2 M2 M2 ENCOFRADO MET. 50X100 MURO<3.5 M"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado de muros a dos caras de altura hasta 3.5 m realizado con chapas metálicas de 50x100cm, considerando una media de 40 puestas. Medida la superficie de encofrado útil.Incluida la aplicación de desencofrante"]
[{"$nulls":3},"Muros transv.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.2,"d":"15.20"}]
[{"$nulls":3},"Muro sepa.depo.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.4,"d":"11.40"}]
[{"$nulls":3},"Muros de cierre",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":146.6,"d":"146.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.66]
[{"$nulls":9},161.26,{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":5860.19,"d":"5,860.19 €"}]
[]
[null,"PEP_20",null,"M2 ENCOFRADO LOSA HORIZONTAL"]
[{"$nulls":3},"Encofrado de madera en losas horizontales de hormigón visto, incluso sopandas, apuntalamientos y desencofrado, considerando 4 puestas. Medida la superficie de encofrado útil."]
[{"$nulls":3},"Losa superior",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":37.1,"d":"37.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.71]
[{"$nulls":9},40.81,{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1462.22,"d":"1,462.22 €"}]
[]
[null,"PEP_21",null,"M JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE PVC"]
[{"$nulls":3},"Junta elástica impermeable (PVC) para estanqueidad, con núcleo tubular, ancho 325 cm,  incluyendo uniones mediante soldaduras con aporte de material, colocación en paramentos tanto verticales como horizontales, así como grapas de sujeccióncada 30 cm. y fibra bituminosa para su sellado."]
[{"$nulls":3},"Encuentros solera-muros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Encuentro entre muros",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.2,"d":"15.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35.2,"d":"35.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.52]
[{"$nulls":9},38.72,{"v":34.83,"d":"34.83 €"},{"v":1348.62,"d":"1,348.62 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"UN PATE POLIPROPILENO Ø12"]
[{"$nulls":3},"Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. de diámetro, B-400 incluso colocación s/planos, nivelación, aplomado y recibido con resina epoxi."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"UN PUERTA CANCELA METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Puerta cancela metálica de 0.8x2.00 m. en acero, incluso p.p de soportes, cerradura tipo Consorcio, manilla, totalmente instalada y pintada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":485,"d":"485.00 €"},{"v":485,"d":"485.00 €"}]
[]
[null,"PEP_24",null,"UN REJILLA DE VENTILACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Rejilla de ventilación formada por bastidor angular y lamas metálicas galvanizadas, imprimación y dos manos de esmalte, anclajes y colocación, totalmente terminada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":211.55,"d":"211.55 €"},{"v":423.1,"d":"423.10 €"}]
[]
[null,"PEP_25",null,"UN MALLA MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Malla mosquitera de acero inoxidable, incluso marco de aluminio, tornillería y colocación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64,"d":"64.00 €"},{"v":128,"d":"128.00 €"}]
[]
[null,"PEP_26",null,"M2  TRÁMEX GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Trámex o emparrillado en acero galvanizado o material plástico en parrilla cuadrada de 30x30 mm. con pletina de canto de 3 mm. de sección mínima, incluso cerco, marcos o apoyos, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},2.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.9,"d":"9.90"},{"v":106.42,"d":"106.42 €"},{"v":1053.56,"d":"1,053.56 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS"]
[{"$nulls":3},"Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón armado mediante la aplicación con brocha de dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color gris, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor del mortero 5 mm. Incluso p/p de humectación y curado.\r\nIncluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el\r\nsoporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 24 horas después de la aplicación y durante 4 días. Repasos y limpieza final."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},0.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},0.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.8,"d":"3.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":8.8,"d":"8.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.88]
[{"$nulls":9},9.68,{"v":16.48,"d":"16.48 €"},{"v":159.53,"d":"159.53 €"}]
[]
[null,"PEP_28",null,"M2  IMPERMEABILIZCION EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina bituminosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pendientes entre 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.5,"d":"31.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":106,"d":"106.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":116.6,"d":"116.60"},{"v":18.05,"d":"18.05 €"},{"v":2104.63,"d":"2,104.63 €"}]
[]
[null,"PEP_29",null,"M3 MORTERO HIDROFUGO BASE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 (dosificación 1/6), en formación de pendientes, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, confeccionado con hormigonera de 250 l."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},1.88,{"v":0.8,"d":"0.80"},9.02]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},9.02,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},9.92,{"v":122,"d":"122.00 €"},{"v":1210.24,"d":"1,210.24 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"M DRENAJE TRASDOS TUBO PVC 125 mm"]
[{"$nulls":3},"Drenaje de trados de obras de fabrica o muros a base de tubo poroso de PVC de 125 mm de diámetro, colocado sobre cimentación y relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante con grava gruesa en una cuantía de 0,3 m3/m., forrado con geotextil no tejido Geotesan NT-11, de 150 g/m2, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.2,"d":"24.20"},{"v":28.94,"d":"28.94 €"},{"v":700.35,"d":"700.35 €"}]
[]
[null,"PEP_31",null,"M  CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por la sobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":3},"Camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":14.5,"d":"14.50 €"},{"v":797.5,"d":"797.50 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"KG MECANISMOS Y ELEMENTO CALDERERIA"]
[{"$nulls":3},"Elementos de calderería en la cámara de llaves en acero inox AISI - 304, incluyendo tubería, bridas, codos, tés, derivaciones, pasamuros, soportes, etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":216,"d":"216.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":216,"d":"216.00"},{"v":18.5,"d":"18.50 €"},{"v":3996,"d":"3,996.00 €"}]
[]
[null,"PEP_33",null,"UN COLADOR CHAPA PERDORADA DN 80"]
[{"$nulls":3},"Colador de chapa perforada, DN=80 mm, calidad A-42 B de 2 mm. de espesor, longitud del filtro con brida soldada DIN 2576 PN-10 todo ello galvanizado en caliente s/UNE 37508/88, incluso tornillería inox. A-2, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":76,"d":"76.00 €"},{"v":152,"d":"152.00 €"}]
[]
[null,"PEP_34",null,"M3  HORMIGÓN CICLÓPEO"]
[{"$nulls":3},"Hormigón ciclópeo  en cimentaciones, rellenos o escolleras, formado por hormigón en masa de resistencia característica 15 MPa (HA-15) y bloques de piedra de cantera limpia, dura y sana, de tamaño máximo 25 cm, con un volumen de piedra comprendido entre el 30% y el 40% del total.\r\nIncluye: suministro y acopio de materiales, elaboración y vertido del hormigón, colocación manual de las piedras asegurando su recubrimiento completo, compactación, vibrado, nivelación y curado, así como los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\nMedición en m3  realmente ejecutados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":6.5,"d":"6.50"},40.63]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},105.63,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.56]
[{"$nulls":9},116.19,{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":15104.7,"d":"15,104.70 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZOS/PEQUEÑAS CIMEN"]
[{"$nulls":3},"Excavación no clasificada de zanjas, pozos y pequeños elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos o eventualmente manuales, incluso entibación y agotamiento necesarios, cargas, transporte y descargas del material excavado en lugar de empleo o vertedero y eventual indemnización o canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"dren perimetral depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.32]
[{"$nulls":9},14.52,{"v":21,"d":"21.00 €"},{"v":304.92,"d":"304.92 €"}]
[]
[null,"PEP_36",null,"M3 RELLENO EN ZANJA CON MATE. SELECCIONADO"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado."]
[{"$nulls":3},"Dren perimetral depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.32]
[{"$nulls":9},14.52,{"v":22,"d":"22.00 €"},{"v":319.44,"d":"319.44 €"}]
[]
[null,"PEP_37",null,"M3 ENCAHADO DE GRAVA"]
[{"$nulls":3},"Encachado de grava, incluso extendido, nivelado y compactación."]
[{"$nulls":3},"Prevision acceso deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":756.4,"d":"756.40 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"UN REPOSICIÓN ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"PEP_44",null,"M PELDAÑO PREFABRICADO"]
[{"$nulls":3}," Peldaño de hormigón prefabricado de 32 cm de huella y 18 cm de tabica (medidas a replantear en obra) ,p/p recibido con mortero de cemento y arena, incluso colocación, rejuntado y limpieza. incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente colocado."]
[{"$nulls":3},"Escalera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.72]
[{"$nulls":9},7.92,{"v":95.29,"d":"95.29 €"},{"v":754.7,"d":"754.70 €"}]
[]
[null,"PEP_45",null,"UN CAZOLETA DE VACIADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de cazoleta de vaciado con rejilla superior en acero inoxidable, conexión para colador DN80 y desagüe de depósitos de agua. Incluye junta de estanqueidad y adaptadores para acople a tubería. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"PEP_46",null,"UN CARRETE PASAMUROS PARA TUEBRIA PE Ø63"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros en PE, con bridas de anclaje y juntas de estanqueidad para su colocación en muros de hormigón. Extremos preparados para soldadura por electrofusión o a tope con tubería PE. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"PEP_47",null,"UN CARRETE PASAMUROS PARA TUBERÍA PE Ø90"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros en PE, con bridas de anclaje y juntas de estanqueidad para su colocación en muros de hormigón. Extremos preparados para soldadura por electrofusión o a tope con tubería PE. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":45,"d":"45.00 €"}]
[]
[null,"PEP_48",null,"UN CARRETE PASAMUROS PARA TUBERÍA PEØ 110"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros en PE, con bridas de anclaje y juntas de estanqueidad para su colocación en muros de hormigón. Extremos preparados para soldadura por electrofusión o a tope con tubería PE. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ESTRUCTURA DEPÓSITO",{"$nulls":7},{"v":57737.88,"d":"57,737.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PLANOS FIN DE OBRA"]
[null,"PEP_39",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PLANOS FIN DE OBRA",{"$nulls":7},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TOPOGRAFÍA"]
[null,"PEP_40",null,"UN CONTROL TOPOGRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y\r\ncontrol a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TOPOGRAFÍA",{"$nulls":7},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[null,"PEP_41",null,"UN SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío del tráfico de\r\nvehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por\r\nla dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO",{"$nulls":7},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[null,"PEP_43",null,"UN CUMPLIMIENTO DE SEGU. Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2437.4,"d":"2,437.40 €"},{"v":2437.4,"d":"2,437.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":2437.4,"d":"2,437.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":70609.41999999998,"d":"70,609.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":101615.96999999997,"d":"101,615.97 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":101615.96999999997,"d":"101,615.97 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SUSTITUIR DEP. BEDAIO. FIBRA POR HOR."]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,2,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":6521.1636,"d":"6,521.16 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":722.7,"d":"722.70 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":3624.6635,"d":"3,624.66 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1768.67,"d":"1,768.67 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":16734.508,"d":"16,734.51 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,6,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1634.8489,"d":"1,634.85 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":70609.4135,"d":"70,609.41 €"},{"v":0.69,"d":"69.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":101615.9675,"d":"101,615.97 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":21339.35,"d":"21,339.35 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":122955.320675,"d":"122,955.32 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}