{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":427,"n_cols":12,"rows_kept":427,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[33,3,33,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[67,3,67,8],[69,3,69,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[88,3,88,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[101,3,101,8],[103,3,103,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,8],[143,3,143,8],[146,3,146,7],[147,3,147,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[202,3,202,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,8],[223,3,223,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,8],[234,3,234,8],[236,3,236,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[280,3,280,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[295,3,295,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[326,3,326,8],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[392,3,392,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[421,3,421,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"INST. CONTADORES EN PUNTOS SIN CONTROL"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},4.48,null,null,4.48]
[{"$nulls":9},4.48,{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":469.24,"d":"469.24 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},21.58,null,null,21.58]
[{"$nulls":9},21.58,{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":224.86,"d":"224.86 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},7.03,null,null,7.03]
[{"$nulls":9},7.03,{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":71.85,"d":"71.85 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO"]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso previamente a su demolición, mediante cortadora de asfalto, hasta 12 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},34.04,null,null,34.04]
[{"$nulls":9},34.04,{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":176.33,"d":"176.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":942.2800000000001,"d":"942.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},39.35,null,null,39.35]
[{"$nulls":9},39.35,{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":736.63,"d":"736.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":736.63,"d":"736.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_TI",null,"M3 RELLENO ZANJAS TIERRA EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Relleno y compactación de material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte en obra. Extendido en capas de 20 cm de espesor, incluso humectación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},17.57,null,null,17.57]
[{"$nulls":9},17.57,{"v":12.14,"d":"12.14 €"},{"v":213.3,"d":"213.30 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},21.79,null,null,21.79]
[{"$nulls":9},21.79,{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":705.56,"d":"705.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":918.8599999999999,"d":"918.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00 X 1,00 X 1,50 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,50 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":4620,"d":"4,620.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,80 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Para dimensiones superiores aplica precio excavación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":158.4,"d":"158.40 €"},{"v":5068.8,"d":"5,068.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9688.8,"d":"9,688.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":12286.57,"d":"12,286.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":947.94,"d":"947.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":947.94,"d":"947.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":1019.9,"d":"1,019.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1019.9,"d":"1,019.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø80",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø80"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 80 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":114.52,"d":"114.52 €"},{"v":1374.24,"d":"1,374.24 €"}]
[]
[null,"MG_UNIV_Ø60",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø60"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 60 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":116.59,"d":"116.59 €"},{"v":699.54,"d":"699.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":2073.7799999999997,"d":"2,073.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4041.62,"d":"4,041.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},8.24,null,null,8.24]
[{"$nulls":9},8.24,{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":44.58,"d":"44.58 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},10.98,null,null,10.98]
[{"$nulls":9},10.98,{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":37.44,"d":"37.44 €"}]
[]
[null,"PEAD 32",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 32 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},120.78,null,null,120.78]
[{"$nulls":9},120.78,{"v":1.74,"d":"1.74 €"},{"v":210.16,"d":"210.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":292.18,"d":"292.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,null,{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"*",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":27.11,"d":"27.11 €"},{"v":1084.4,"d":"1,084.40 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_90.63",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 90/63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":24.66,"d":"24.66 €"},{"v":147.96,"d":"147.96 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":19.42,"d":"19.42 €"},{"v":330.14,"d":"330.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1562.5,"d":"1,562.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1854.68,"d":"1,854.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"ML T-T 25",null,"UN MANGUITO LATON PARA TUBO PE D. 25 mm."]
[{"$nulls":3},"Manguito de unión en latón para tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,null,{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":11.56,"d":"11.56 €"},{"v":705.16,"d":"705.16 €"}]
[]
[null,"CL TT 90º 32",null,"UN CODO LATÓN 90º T-T DN 32 mm."]
[{"$nulls":3},"Codo de 90 grados en latón, tubo -tubo, para tubo de polietileno de 32 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,null,{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":27.26,"d":"27.26 €"},{"v":1662.86,"d":"1,662.86 €"}]
[]
[null,"CL HH 90º 32",null,"UN CODO LATÓN 90º H-H DN 32 mm."]
[{"$nulls":3},"Codo de 90 grados en latón, hembra - hembra, para tubo de polietileno de 32 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,null,{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":9.84,"d":"9.84 €"},{"v":600.24,"d":"600.24 €"}]
[]
[null,"E R-M L T 25",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":181,"d":"181.00"},null,null,{"v":181,"d":"181.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":181,"d":"181.00"},{"v":11.4,"d":"11.40 €"},{"v":2063.4,"d":"2,063.40 €"}]
[]
[null,"E R-M L T 32",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 32 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,null,{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":15.16,"d":"15.16 €"},{"v":924.76,"d":"924.76 €"}]
[]
[null,"E R-M L T 40",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 40 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":21.02,"d":"21.02 €"},{"v":294.28,"d":"294.28 €"}]
[]
[null,"E R-M L T 50",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 50 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":37.99,"d":"37.99 €"},{"v":531.86,"d":"531.86 €"}]
[]
[null,"E R-H L T 25",null,"UN ENLACE ROSCA HEMBRA LATÓN PARA TUBO PE"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca hembra en latón para tubo de polietileno de 20 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"*",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":11.91,"d":"11.91 €"},{"v":71.46,"d":"71.46 €"}]
[]
[null,"E R-H L 45_20",null,"UN ENLACE ROSCA HEMBRA LATÓN, A 45º, PARA"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca hembra en latón, a 45º, para tubo de polietileno de 20 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"*",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":5.95,"d":"5.95 €"},{"v":113.05,"d":"113.05 €"}]
[]
[null,"M L 32",null,"UN MACHÓN DE LATÓN PARA TUBO PE DN 32 mm."]
[{"$nulls":3},"Rosca doble macho-macho en latón de diámetros 32 mm., para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":6.56,"d":"6.56 €"},{"v":52.48,"d":"52.48 €"}]
[]
[null,"T R L 25-32",null,"UN TUERCA REDUCTORA DE LATÓN,  3/4\" - 1\""]
[{"$nulls":3},"Tuerca reductora de latón, de 3/4\" a 1\", para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":61,"d":"61.00"},{"$nulls":3},{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":4.89,"d":"4.89 €"},{"v":298.29,"d":"298.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":7317.839999999999,"d":"7,317.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE R D. 50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":141.57,"d":"141.57 €"},{"v":849.42,"d":"849.42 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 40",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":124.26,"d":"124.26 €"},{"v":497.04,"d":"497.04 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":901.26,"d":"901.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2247.7200000000003,"d":"2,247.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":2247.7200000000003,"d":"2,247.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":9240,"d":"9,240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":9240,"d":"9,240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":9240,"d":"9,240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":24701.86,"d":"24,701.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":467.04,"d":"467.04 €"}]
[]
[null,"ARQ_CONT_13_15_20",null,"UN ARQUETA FD PARA CONTADOR 13_15_20"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de fundición para alojamiento de contador hasta DN 20 en pavimento, con aislamiento interior, tapa de fundición C-250 con epoxi y registro de poliéster reforzado con fibra de vidrio, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":56,"d":"56.00"},null,null,{"v":56,"d":"56.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":276,"d":"276.00 €"},{"v":15456,"d":"15,456.00 €"}]
[]
[null,"ARQ_CONT_20_25_30",null,"UN ARQUETA FD PARA CONTADOR 20_25_30"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de fundición para alojamiento de contador hasta DN 30 en pavimento, con aislamiento interior, tapa de fundición C-250 con epoxi y registro de poliéster reforzado con fibra de vidrio, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":316.25,"d":"316.25 €"},{"v":1581.25,"d":"1,581.25 €"}]
[]
[null,"ARQ_CONT_40_",null,"UN ARQUETA FD PARA CONTADOR 40"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de fundición para alojamiento de contador de DN 40 en pavimento, con aislamiento interior, tapa de fundición C-250 con epoxi y registro de poliéster reforzado con fibra de vidrio, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":454.25,"d":"454.25 €"},{"v":1362.75,"d":"1,362.75 €"}]
[]
[null,"ZAR_ARQ_40_R",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K>035, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":385.6,"d":"385.60 €"},{"v":2313.6,"d":"2,313.60 €"}]
[]
[null,"ZAR_ARQ_60",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K>035 , incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":667.15,"d":"667.15 €"},{"v":4002.9,"d":"4,002.90 €"}]
[]
[null,"ZAR_RIE_60",null,"UN ARQUETA RIEGO POLIPROPILENO JUMBO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de arqueta de riego en polipropileno tipo CEPEX, mod Jumbo, de dimensiones exteriores 600 x 433, incluso colocación, nivelación, rellenos, apertura de paso de tubo, placa anti-hielo aislante y tornillo antivandálico. completamente terminada."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00 €"},{"v":135,"d":"135.00 €"}]
[]
[null,"ZAR_RIE_50",null,"UN ARQUETA RIEGO POLIPROPILENO STANDARD"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de arqueta de riego en polipropileno tipo CEPEX, mod standard, de dimensiones exteriores 480 x 352, incluso colocación, nivelación, rellenos, apertura de paso de tubo, placa anti-hielo aislante y tornillo antivandálico. completamente terminada."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":112,"d":"112.00 €"},{"v":1120,"d":"1,120.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":26438.54,"d":"26,438.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},7.03,null,null,7.03]
[{"$nulls":9},7.03,{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":5.76,"d":"5.76 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},7.03,null,null,7.03]
[{"$nulls":9},7.03,{"v":26.3,"d":"26.30 €"},{"v":184.89,"d":"184.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":190.64999999999998,"d":"190.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},25.09,null,null,25.09]
[{"$nulls":9},25.09,{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":600.4,"d":"600.40 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},5.78,null,null,5.78]
[{"$nulls":9},5.78,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":654.82,"d":"654.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1255.22,"d":"1,255.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.76,null,null,1.76]
[{"$nulls":9},1.76,{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":85.22,"d":"85.22 €"}]
[]
[null,"LOS_CALIZ_ABUJ_60X40",null,"M2 LOSA CALIZA ABUJARDADA 60X40"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de losas de caliza gris seleccionado de 60x40 cm. y 6 mm. de espesor, acabado abujardado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 mm. de mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},9.66,null,null,9.66]
[{"$nulls":9},9.66,{"v":160.61,"d":"160.61 €"},{"v":1551.49,"d":"1,551.49 €"}]
[]
[null,"ZAR_PAV_BALD",null,"M2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de acera compuesto por baldosa hidráulica sin pulir, similar al existente, recibido con mortero de cemento, incluso p.p. de loseta especial antideslizante, pavimento táctil de tetones s/normas Sercu para supresión de barreras arquitectónicas, p.p. de juntas de dilatación de PVC cada 5 m., diseño según planos, pavimentación de las tapas rellenables de las arquetas, todo ello según dimensiones en planos, incluido suministro, transporte y colocación."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},7.52,null,null,7.52]
[{"$nulls":9},7.52,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":303.51,"d":"303.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1940.22,"d":"1,940.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":3386.09,"d":"3,386.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},20.61,null,null,20.61]
[{"$nulls":9},20.61,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":164.88,"d":"164.88 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.62,null,null,1.62]
[{"$nulls":9},1.62,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":12.96,"d":"12.96 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.72,null,null,1.72]
[{"$nulls":9},1.72,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":34.4,"d":"34.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":9},0.43,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":19.35,"d":"19.35 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.29,null,null,1.29]
[{"$nulls":9},1.29,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":33.54,"d":"33.54 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.91,null,null,0.91]
[{"$nulls":9},0.91,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":13.65,"d":"13.65 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"},null,null,{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},71.72,null,null,71.72]
[{"$nulls":9},71.72,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":573.76,"d":"573.76 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},5.74,null,null,5.74]
[{"$nulls":9},5.74,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":68.88,"d":"68.88 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.52,null,null,0.52]
[{"$nulls":9},0.52,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":7.28,"d":"7.28 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.26,null,null,0.26]
[{"$nulls":9},0.26,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":17.16,"d":"17.16 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":9},0.14,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":46.2,"d":"46.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":992.06,"d":"992.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA1",null,"UN COLOCACION CONTADOR"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro de calibre menor o igual de 40 mm. suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":4},{"v":70,"d":"70.00"},{"$nulls":3},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":1680,"d":"1,680.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN MOBILIARIO URBANO Y REPOSICIONES O.C."]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":675,"d":"675.00 €"},{"v":675,"d":"675.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":5665,"d":"5,665.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":73470.12,"d":"73,470.12 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":73470.12,"d":"73,470.12 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","INST. CONTADORES EN PUNTOS SIN CONTROL"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":12286.5646,"d":"12,286.56 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":24701.8574,"d":"24,701.86 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":26438.54,"d":"26,438.54 €"},{"v":0.36,"d":"36.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":3386.0925,"d":"3,386.09 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":992.06,"d":"992.06 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":5665,"d":"5,665.00 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":73470.1145,"d":"73,470.11 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":15428.72,"d":"15,428.72 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":88898.83854499999,"d":"88,898.84 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}