{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":849,"n_cols":12,"rows_kept":849,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[52,3,52,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[76,3,76,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[128,3,128,8],[130,3,130,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[152,3,152,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[185,3,185,7],[186,3,186,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[209,3,209,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[225,3,225,7],[226,3,226,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[249,3,249,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[284,3,284,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[299,3,299,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[318,3,318,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[327,3,327,8],[329,3,329,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[387,3,387,8],[389,3,389,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[431,3,431,8],[433,3,433,8],[437,3,437,7],[438,3,438,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[450,3,450,7],[451,3,451,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[463,3,463,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[472,3,472,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[489,3,489,8],[491,3,491,8],[493,3,493,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[517,3,517,7],[518,3,518,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[550,3,550,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[568,3,568,7],[569,3,569,8],[581,3,581,8],[584,3,584,7],[585,3,585,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[602,3,602,8],[605,3,605,7],[606,3,606,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[625,3,625,8],[627,3,627,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[641,3,641,7],[642,3,642,8],[649,3,649,7],[650,3,650,8],[657,3,657,7],[658,3,658,8],[665,3,665,7],[666,3,666,8],[673,3,673,7],[674,3,674,8],[681,3,681,7],[682,3,682,8],[689,3,689,7],[690,3,690,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[717,3,717,7],[718,3,718,8],[725,3,725,7],[726,3,726,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[741,3,741,8],[745,3,745,7],[746,3,746,8],[750,3,750,7],[751,3,751,8],[756,3,756,7],[757,3,757,8],[764,3,764,7],[765,3,765,8],[770,3,770,7],[771,3,771,8],[777,3,777,7],[778,3,778,8],[790,3,790,7],[791,3,791,8],[797,3,797,7],[798,3,798,8],[807,3,807,7],[808,3,808,8],[812,3,812,7],[813,3,813,8],[818,3,818,7],[819,3,819,8],[824,3,824,7],[825,3,825,8],[830,3,830,7],[831,3,831,8],[836,3,836,7],[837,3,837,8],[843,3,843,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"MITXELENA KALEA  FC DN 300 + FC 150"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1419.12,"d":"1,419.12 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1497.86,"d":"1,497.86 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_AD",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN"]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 2-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":36.6,"d":"36.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Mitxelena kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":484,"d":"484.00"},null,{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":1500.4,"d":"1,500.40"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir GUK",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":535.6,"d":"535.60"},null,null,{"v":-535.6,"d":"-535.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1651.4,"d":"1651.40"},{"v":13.28,"d":"13.28 €"},{"v":21930.59,"d":"21,930.59 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4'  (CONEX LAPURDI)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":877.39,"d":"877.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":25724.96,"d":"25,724.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81.8,"d":"81.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 2-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},7.32]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Mitxelena kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":484,"d":"484.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3.1,"d":"3.10"},300.08]
[{"$nulls":3},"   A deducir GUK",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":535.6,"d":"535.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,-107.12]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.4,"d":"19.40"}]
[{"$nulls":9},330.28,{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":3091.42,"d":"3,091.42 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1457.28,"d":"1,457.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4548.7,"d":"4,548.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2941.29,"d":"2,941.29 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1926,"d":"1,926.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4867.29,"d":"4,867.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123,"d":"123.00"},null,null,{"v":123,"d":"123.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},null,null,{"v":409,"d":"409.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,null,{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4'  (CONEX LAPURDI)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":592,"d":"592.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":19186.72,"d":"19,186.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1679.58,"d":"1,679.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":20866.300000000003,"d":"20,866.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":56007.25,"d":"56,007.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø300",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 300 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123,"d":"123.00"},null,null,{"v":123,"d":"123.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4' (CONEX. LAPURDI)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":105.61,"d":"105.61 €"},{"v":15102.23,"d":"15,102.23 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},null,null,{"v":409,"d":"409.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"},{"v":20979,"d":"20,979.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":36081.229999999996,"d":"36,081.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø300",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":633.69,"d":"633.69 €"},{"v":1267.38,"d":"1,267.38 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø300",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":589.96,"d":"589.96 €"},{"v":1179.92,"d":"1,179.92 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø300",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":589.96,"d":"589.96 €"},{"v":2359.84,"d":"2,359.84 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø300",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4' (CONEX. LAPURDI)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":612.01,"d":"612.01 €"},{"v":612.01,"d":"612.01 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø300",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":528.28,"d":"528.28 €"},{"v":1056.56,"d":"1,056.56 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø300",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":596.8,"d":"596.80 €"},{"v":1193.6,"d":"1,193.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":782.8,"d":"782.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":2348.4,"d":"2,348.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":2348.4,"d":"2,348.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13148.91,"d":"13,148.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X300",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x300"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 400 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 (CONEX MITXELENA)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":738.74,"d":"738.74 €"},{"v":738.74,"d":"738.74 €"}]
[]
[null,"T_BBB_300X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":536.62,"d":"536.62 €"},{"v":1073.24,"d":"1,073.24 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":172.31,"d":"172.31 €"},{"v":689.24,"d":"689.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2664.79,"d":"2,664.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_300",null,"UN CONO RED. BB 300"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 300 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4  (CONEX MITXELENA)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":349.73,"d":"349.73 €"},{"v":349.73,"d":"349.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":349.73,"d":"349.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4  (CONEX MITXELENA)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4' (CONEX LAPURDI)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":350.45,"d":"350.45 €"},{"v":2803.6,"d":"2,803.60 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":1666.7,"d":"1,666.70 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":244.92,"d":"244.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":4715.22,"d":"4,715.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø300 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø300 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 300 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":514.08,"d":"514.08 €"},{"v":1028.16,"d":"1,028.16 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1328.75,"d":"1,328.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø300",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø300"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEX. LAPURDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEX. MITXELENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":134.96,"d":"134.96 €"},{"v":269.92,"d":"269.92 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":91.68,"d":"91.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":361.6,"d":"361.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø150",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165.6,"d":"165.60 €"},{"v":165.6,"d":"165.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":165.6,"d":"165.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":58815.83,"d":"58,815.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision by-pass provisional",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00"},null,null,{"v":450,"d":"450.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":5517,"d":"5,517.00 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":515.1,"d":"515.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":6032.1,"d":"6,032.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":18.56,"d":"18.56 €"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":24.28,"d":"24.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":90.51,"d":"90.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":6122.610000000001,"d":"6,122.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4  (CONEX MITXELENA)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"},{"v":3948.78,"d":"3,948.78 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4  (CONEX MITXELENA)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":4440.54,"d":"4,440.54 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":600.84,"d":"600.84 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":9546.48,"d":"9,546.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":9546.48,"d":"9,546.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3 - 7",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 9 - 14",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":6990.94,"d":"6,990.94 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":1548.36,"d":"1,548.36 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision by-pass provisional",{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":10482.949999999999,"d":"10,482.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision sustitucion",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":3960,"d":"3,960.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":3960,"d":"3,960.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":828,"d":"828.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1242,"d":"1,242.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":15684.949999999999,"d":"15,684.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":90169.87,"d":"90,169.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"TAP_FD_40",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 40X40"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion arquetas",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion arquetas",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":72.57,"d":"72.57 €"},{"v":2830.23,"d":"2,830.23 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_50",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 50X50"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 50 x 50 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion arquetas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion arquetas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":178.1,"d":"178.10 €"},{"v":712.4,"d":"712.40 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_60",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 60X60"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion arquetas",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion arquetas",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"},{"v":4558,"d":"4,558.00 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 9",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 10",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3 - 7",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 9 - 14",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4  (CONEX MITXELENA)",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":3002.4,"d":"3,002.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":11103.03,"d":"11,103.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81.8,"d":"81.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 2-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},7.32]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Mitxelena kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":484,"d":"484.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3.1,"d":"3.10"},300.08]
[{"$nulls":3},"   A deducir GUK",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":535.6,"d":"535.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,-107.12]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.4,"d":"19.40"}]
[{"$nulls":9},330.28,{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":14215.25,"d":"14,215.25 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 2-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":36.6,"d":"36.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Mitxelena kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":484,"d":"484.00"},null,{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":1500.4,"d":"1,500.40"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir GUK",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":535.6,"d":"535.60"},null,null,{"v":-535.6,"d":"-535.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1651.4,"d":"1651.40"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":3385.37,"d":"3,385.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":17600.62,"d":"17,600.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4'  (CONEX LAPURDI)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":2072.37,"d":"2,072.37 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2141.1,"d":"2,141.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":4213.469999999999,"d":"4,213.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4'  (CONEX LAPURDI)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":3883.28,"d":"3,883.28 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":9383.28,"d":"9,383.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":31197.369999999995,"d":"31,197.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},51.95,null,null,51.95]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,null,{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24.3,"d":"24.30"},null,null,{"v":24.3,"d":"24.30"}]
[{"$nulls":9},82.95,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1079.18,"d":"1,079.18 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},8.69,null,null,8.69]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":9},9.14,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":206.66,"d":"206.66 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.16,null,null,1.16]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},1.18,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":36.51,"d":"36.51 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.45,null,null,1.45]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},1.47,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":157.44,"d":"157.44 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.61,null,null,2.61]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":9},2.65,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":283.82,"d":"283.82 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.02,null,null,5.02]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},{"v":5.1,"d":"5.10"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":157.79,"d":"157.79 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.79,null,null,5.79]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},5.88,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},579.35,null,null,579.35]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},160.68,null,null,160.68]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},8.82,null,null,8.82]
[{"$nulls":9},748.85,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":16931.5,"d":"16,931.50 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},64.28,null,null,64.28]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},115.78,null,null,115.78]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.29,null,null,0.29]
[{"$nulls":9},180.35,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":5580.03,"d":"5,580.03 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.89,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":31.77,"d":"31.77 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.89,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":58.74,"d":"58.74 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,null,null,0.24]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.25,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":82.5,"d":"82.50 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.75,null,null,6.75]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.86,null,null,0.86]
[{"$nulls":9},7.61,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":2511.3,"d":"2,511.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":27117.24,"d":"27,117.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6125,"d":"6,125.00 €"},{"v":6125,"d":"6,125.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Plan de desamiantado",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":4550,"d":"4,550.00 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_355",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:355"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado."]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXIONES",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":272.79,"d":"272.79 €"},{"v":1091.16,"d":"1,091.16 €"}]
[]
[null,"MARCO_REJ",null,"UN MARCO HGON REJILLAS"]
[{"$nulls":3},"Elaboracion de marco de hormigon para proteccion rejillas existentes. Ancho de 10cm y altura hasta 15cm. Incluido limpieza de zona con picado de pavimento existente, protecion de rejilla, encofrado, vertido de hormigon HM-20, vibrado y acabdo a ras de rejilla. "]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion rejillas",{"v":24,"d":"24.00"},{"$nulls":3},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":44.33,"d":"44.33 €"},{"v":1241.24,"d":"1,241.24 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D_ROJO",null,"M2 MBC AC11 SURF 50/70 D OFITA ROJO 5 CM"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF 50/70 D ofitico ROJO, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 2-16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":36.6,"d":"36.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Mitxelena kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":484,"d":"484.00"},null,{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":1500.4,"d":"1,500.40"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir GUK",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":535.6,"d":"535.60"},null,null,{"v":-535.6,"d":"-535.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97,"d":"97.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1651.4,"d":"1651.40"},{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":35620.7,"d":"35,620.70 €"}]
[]
[null,"RET_FC_150",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 150"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 150 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":409,"d":"409.00"},null,null,{"v":409,"d":"409.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":17.69,"d":"17.69 €"},{"v":7960.5,"d":"7,960.50 €"}]
[]
[null,"RET_FC_300",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 300"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 300 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXIONES",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":19.99,"d":"19.99 €"},{"v":699.65,"d":"699.65 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3675,"d":"3,675.00 €"},{"v":3675,"d":"3,675.00 €"}]
[]
[null,"ZAR_TAP_40_R",null,"UN TAPA 40x40 RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Tapa para arqueta de registro de dimensiones 40x40 cm, incluyendo marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K<035, incluso conexión a arqueta y recibido de juntas, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":137.6,"d":"137.60 €"},{"v":275.2,"d":"275.20 €"}]
[]
[null,"ZAR_TAP_50_R",null,"UN TAPA 50x50 RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Tapa para arqueta de registro de dimensiones 50x50 cm, incluyendo marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K<035, incluso conexión a arqueta y recibido de juntas, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":221.6,"d":"221.60 €"},{"v":443.2,"d":"443.20 €"}]
[]
[null,"ZAR_TAP_60_R",null,"UN TAPA 60x60 RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Tapa para arqueta de registro de dimensiones 60x60 cm, incluyendo marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K<035, incluso conexión a arqueta y recibido de juntas, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":281.6,"d":"281.60 €"},{"v":281.6,"d":"281.60 €"}]
[]
[null,"PEAD_355",null,"M TUBERÍA PEAD DN 355 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 355 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r"]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CRUCE VIAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":135.44,"d":"135.44 €"},{"v":2708.8,"d":"2,708.80 €"}]
[]
[null,"VALONA_355",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 355"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado."]
[{"$nulls":3},"ETS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEX. LAPURDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEX. MITXELENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":308.82,"d":"308.82 €"},{"v":617.64,"d":"617.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":65789.69,"d":"65,789.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":281384.44999999995,"d":"281,384.45 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":281384.44999999995,"d":"281,384.45 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","MITXELENA KALEA  FC DN 300 + FC 150"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":56007.2508,"d":"56,007.25 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":90169.87,"d":"90,169.87 €"},{"v":0.32,"d":"32.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":11103.03,"d":"11,103.03 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":31197.3732,"d":"31,197.37 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":27117.2306,"d":"27,117.23 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":65789.688,"d":"65,789.69 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":281384.4426,"d":"281,384.44 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":59090.73,"d":"59,090.73 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":340475.175546,"d":"340,475.18 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}