{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":532,"n_cols":12,"rows_kept":532,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,8],[26,3,26,7],[27,3,27,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[48,3,48,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[89,3,89,8],[91,3,91,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[103,3,103,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[117,3,117,8],[119,3,119,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[129,3,129,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[137,3,137,8],[139,3,139,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[156,3,156,8],[158,3,158,8],[160,3,160,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[175,3,175,8],[177,3,177,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[208,3,208,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,8],[223,3,223,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[267,3,267,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[296,3,296,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[404,3,404,7],[405,3,405,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[419,3,419,7],[420,3,420,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[439,3,439,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[468,3,468,7],[469,3,469,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[493,3,493,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[502,3,502,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[511,3,511,7],[512,3,512,8],[516,3,516,7],[517,3,517,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[526,3,526,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_MEJORA SISTEMA GESALETXE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":157.68,"d":"157.68 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":230.44,"d":"230.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":388.12,"d":"388.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":19.2,"d":"19.20 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":87.5,"d":"87.50"}]
[{"$nulls":3},"Cimentación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":99.5,"d":"99.50"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":931.32,"d":"931.32 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":194.3,"d":"194.30 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cimentación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":125,"d":"125.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":155,"d":"155.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":545.6,"d":"545.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1690.42,"d":"1,690.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":39.7,"d":"39.70 €"}]
[]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir cimentación",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":-9.6,"d":"-9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":25.4,"d":"25.40"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":231.39,"d":"231.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":271.09,"d":"271.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 a Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Depósito a Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1454.4,"d":"1,454.40 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":592.56,"d":"592.56 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Vaciado dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":1303.2,"d":"1,303.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":3350.16,"d":"3,350.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5905.59,"d":"5,905.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 a Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Depósito a Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":363.6,"d":"363.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":363.6,"d":"363.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Depo.",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":94.95,"d":"94.95 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":30.35,"d":"30.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":125.30000000000001,"d":"125.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":488.90000000000003,"d":"488.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":811.1700000000001,"d":"811.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":265.65,"d":"265.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":265.65,"d":"265.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":380.25,"d":"380.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1680.3200000000002,"d":"1,680.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":657,"d":"657.00 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":470.76,"d":"470.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":1127.76,"d":"1,127.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1127.76,"d":"1,127.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Depósito ext",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Depósito int",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":812.82,"d":"812.82 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"SUM_SIFON",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico en fundición en conjunto para recogida de aguas, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 670 x 254 mm,  incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3}," Drenaje cuneta punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1667.36,"d":"1,667.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"SUB_GR",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":144,"d":"144.00"}]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":179,"d":"179.00"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":6522.76,"d":"6,522.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":6522.76,"d":"6,522.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3}," Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":2480.4,"d":"2,480.40 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Refuerzos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":713.7,"d":"713.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":3194.1000000000004,"d":"3,194.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":9716.86,"d":"9,716.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},2.94,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":38.25,"d":"38.25 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.58,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":35.72,"d":"35.72 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.06,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1.86,"d":"1.86 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.08,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":8.57,"d":"8.57 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":10.71,"d":"10.71 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},120.84,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":677.91,"d":"677.91 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},2.11,{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":12.53,"d":"12.53 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":1.79,"d":"1.79 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":3.3,"d":"3.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":790.6399999999999,"d":"790.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"V_01",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"CAUD_01",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO (INS_CAUD) "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC1",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":2885,"d":"2,885.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA ELECTRICA"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN POSTE HORMIGON \"HV 630 R/13\""]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1862.09,"d":"1,862.09 €"},{"v":5586.27,"d":"5,586.27 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"M REDES EN CRUCE DE CALLES O POSTES -CC 3x"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":160,"d":"160.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":160,"d":"160.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":21.15,"d":"21.15 €"},{"v":3384,"d":"3,384.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M REDES EN BAJADAS SOBRE APOYOS -BA 3X95/5"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":29.85,"d":"29.85 €"},{"v":597,"d":"597.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN ARM. POSTE FIN LÍNEA - DER- FND 54,6/TCP"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":32.77,"d":"32.77 €"},{"v":65.54,"d":"65.54 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN DERIVACION COMP. CABLE 0,6/1KV 95/95 TER"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":43.88,"d":"43.88 €"},{"v":351.04,"d":"351.04 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN TERMINAL BIMETALICO 3x95 + 1x50 (3 FASES"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":57.63,"d":"57.63 €"},{"v":115.26,"d":"115.26 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN SEÑALIZACION CGP "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN PUESTA A TIERRA DE CAJA CP CON CABLE CU "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":153.02,"d":"153.02 €"},{"v":153.02,"d":"153.02 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN MONTAJE CPM2-E SOBRE PEDESTAL EXTERIOR"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":775.5,"d":"775.50 €"},{"v":775.5,"d":"775.50 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"M3 EXCAVACION EN ROCA INC. P.P ACCESOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":266.1,"d":"266.10 €"},{"v":532.2,"d":"532.20 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"M TENDIDO CABLE RV 0,6/1KV 3X 95+1X50 AL-T"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":15.14,"d":"15.14 €"},{"v":121.12,"d":"121.12 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"UN TERMINACION LÍNEA SUBT. CON LÍNEA AEREA "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":162.09,"d":"162.09 €"},{"v":162.09,"d":"162.09 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN INF. ANTEPROY JUSTIFICATIVO BT (H<500)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":850,"d":"850.00 €"},{"v":850,"d":"850.00 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN LEVANTAMIENTO PERFIL Y PLANTA MINIMO S/P"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":625,"d":"625.00 €"},{"v":625,"d":"625.00 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"KM EST PLANO PERFIL Y PLANTA LÍNEA "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":220,"d":"220.00 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN LA - PERMISO/ UBIC. APOYO + VUELO CABLES"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"UN EMISION BOLETIN INDUSTRIA"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":340,"d":"340.00 €"},{"v":340,"d":"340.00 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"UN PROYECTO L.A.B.T."]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":7},{"v":15585.270000000004,"d":"15,585.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INST. ELECTR. DEPOSITO"]
[]
[null,"PEP_20",null,"UN CUADRO MANIOBRA EN DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Especificaciones Consorcio"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1590,"d":"1,590.00 €"},{"v":1590,"d":"1,590.00 €"}]
[]
[null,"PEP_21",null,"UN TOMA DE TIERRA HERRAJES PARA DEPOSITO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":260,"d":"260.00 €"},{"v":260,"d":"260.00 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"UN LUMINARIA DE EMERGENCIA BAJO TUBO"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.35,"d":"178.35 €"},{"v":178.35,"d":"178.35 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"}]
[]
[null,"PEP_24",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Inc. luminaria mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":316.22,"d":"316.22 €"},{"v":316.22,"d":"316.22 €"}]
[]
[null,"PEP_25",null,"UN LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO INTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Inc. luminaria y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":216.39,"d":"216.39 €"},{"v":216.39,"d":"216.39 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"UN ACOM. CABLE RZ1K 4x10 HASTA CUADRO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205.15,"d":"205.15 €"},{"v":205.15,"d":"205.15 €"}]
[]
[null,"PEP_28",null,"UN BOLETIN Y LEGALIZACION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"TEL_01",null,"UN TELECONTROL - DATALOGGER"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de Telecontrol - datalogger GSM modular para envío señales analogicas fuera de rango, digitales activas, variable MODBUS, etc. y registro de cualquiera de esas entradas para envío mediante datos GSM o GPRS a centro de control."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":710,"d":"710.00 €"},{"v":710,"d":"710.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INST. ELECTR. DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":3974.71,"d":"3,974.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACION AUTOMATIZADA"]
[]
[null,"PEP_29",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"UN CONEXIONES Y CABLEADO A CUADRO ELECTRICO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":224,"d":"224.00 €"},{"v":224,"d":"224.00 €"}]
[]
[null,"PEP_33",null,"UN BOMBA RECIRCULACION (220v)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"}]
[]
[null,"PEP_34",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA REACTIVOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":817.6,"d":"817.60 €"},{"v":817.6,"d":"817.60 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"UN CELULA GALVANICA DE MEDICION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":977.13,"d":"977.13 €"},{"v":1954.26,"d":"1,954.26 €"}]
[]
[null,"PEP_36",null,"UN ANALIZADOR - CONTROLADOR Mod 650 (CRF)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"}]
[]
[null,"PEP_37",null,"UN TARJETA MEDICION DE CLORO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":415,"d":"415.00 €"},{"v":830,"d":"830.00 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"UN PANEL INTEGRACION ELEMENTOS DOSIFICACION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"}]
[]
[null,"REDCL_01",null,"UN RED HIDRAULICA DESINFECCIÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubos y mangueras en PVC/PE, desde bomba de toma de muestra hasta analizadores y de dosificadoras a depósitos, vaciado, etc, incluso racores de inyección, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":6858.61,"d":"6,858.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TURBIDEZ"]
[]
[null,"PEP_85",null,"UN AUTOMATISMO DESVIO CAUDAL ENTRADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de entrada a depósito mediante instalación de celda de flujo para sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger y control sobre accionamiento de válvula motorizada 2\". Incluso construcción de colectores en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, para desvío a vaciado del caudal de entrada según consignas, previsión T de montaje de sonda adicional en PVC, conexiones eléctricas a cuadro, protecciones, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4175.2,"d":"4,175.20 €"},{"v":4175.2,"d":"4,175.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":4175.2,"d":"4,175.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CASETA - DEPOSITO"]
[]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Cimentación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":969.3,"d":"969.30 €"}]
[]
[null,"CAM_LLAV",null,"UN RED AGUA CAMARA DE LLAVES"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación en caseta/depósito de colectores 2\" en PVC/PE (para una longitud máxima de 20 m.) en lineas de entrada, salida, conexiones y vaciado de depósitos, incluso flotadores (2), válvulas PVC/PE 2\" (3 linea de entrada), (2 en vaciado) , (3 en salida), elementos de desmontaje, instalación de caudalímetro suministrado por GUSA, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":785,"d":"785.00 €"},{"v":785,"d":"785.00 €"}]
[]
[null,"CAS_005",null,"UN CASETA PREFABRICADA 5 x 3"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de caseta prefabricada de hormigón armado de dimensiones exteriores aproximadas de 5,00 x 3,00 (interiores 4,76 x 2,76), y 2,62 metros de altura, tipo GPH, FORPOL, CEPREF o similar, paredes y cubierta formadas por paneles independientes prefabricados de hormigón armado de 12 cm., unidos entre sí en obra mediante angulares metálicos, realizados con hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm2. Homologado de resistencia al fuego RF-120 (REI-120). Terminación lisa pulida en hormigón gris al exterior y fratasado en el interior. Colocada sobre solera de hormigón armado (no incluida en el precio), nivelación, sellado de juntas, formación de pasamuros, pintado exterior y formación de pendientes. Incluso puerta de doble hoja, de tipo cortafuegos, de medidas 1,80 x 2,00 metros, con cerradura amaestrada tipo GUK, 2 rejillas de lamas galvanizadas de 50 x 50 cm. Se incluye el transporte al lugar de instalación de la caseta y medios auxiliares para descarga y colocación en su situación definitiva. Completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11986,"d":"11,986.00 €"},{"v":11986,"d":"11,986.00 €"}]
[]
[null,"DEP_PE2000",null,"UN DEPOSITO POLIETILENO 2.000 lts."]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de depósito de polietileno color azul, apto para agua potable según RD 3 / 2023, para un volumen de 2 m3 , con registro superior Ø 490, abertura Ø 75 con tapón (x2), salida inferior Ø 75 mm con adaptador a 2\" hembra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":928,"d":"928.00 €"},{"v":1856,"d":"1,856.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CASETA - DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":15596.3,"d":"15,596.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":69963.62,"d":"69,963.62 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":69963.62,"d":"69,963.62 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[6,2,6,9],[26,2,26,7],[28,4,28,5],[29,5,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_MEJORA SISTEMA GESALETXE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":5905.598,"d":"5,905.60 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":1680.32,"d":"1,680.32 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":1127.76,"d":"1,127.76 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1667.36,"d":"1,667.36 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":9716.86,"d":"9,716.86 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,5,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":790.6384,"d":"790.64 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,6,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":2885,"d":"2,885.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,7,"ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":5},{"v":15585.27,"d":"15,585.27 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,8,"INST. ELECTR. DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":3974.71,"d":"3,974.71 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,9,"CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":5},{"v":6858.61,"d":"6,858.61 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,10,"CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":5},{"v":4175.2,"d":"4,175.20 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,11,"CASETA - DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":15596.3,"d":"15,596.30 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":69963.6264,"d":"69,963.63 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":14692.36,"d":"14,692.36 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":84655.987944,"d":"84,655.99 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}