{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":571,"n_cols":12,"rows_kept":571,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[102,3,102,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[146,3,146,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[159,3,159,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,8],[188,3,188,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[198,3,198,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[208,3,208,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[222,3,222,8],[224,3,224,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[234,3,234,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[242,3,242,8],[244,3,244,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[261,3,261,8],[263,3,263,8],[265,3,265,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[284,3,284,7],[285,3,285,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[314,3,314,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[329,3,329,8],[331,3,331,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[417,3,417,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[435,3,435,8],[437,3,437,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[456,3,456,7],[457,3,457,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[466,3,466,8],[470,3,470,7],[471,3,471,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[480,3,480,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[508,3,508,7],[509,3,509,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[516,3,516,7],[517,3,517,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[524,3,524,8],[528,3,528,7],[529,3,529,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[560,3,560,7],[561,3,561,8],[565,3,565,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_MEJORA SISTEMA GESALETXE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA ELECTRICA"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN POSTE HORMIGON \"HV 630 R/13\""]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1862.09,"d":"1,862.09 €"},{"v":7448.36,"d":"7,448.36 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"M REDES EN CRUCE DE CALLES O POSTES -CC 3x"]
[]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":240,"d":"240.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":21.15,"d":"21.15 €"},{"v":5076,"d":"5,076.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M REDES EN BAJADAS SOBRE APOYOS -BA 3X95/5"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":29.85,"d":"29.85 €"},{"v":597,"d":"597.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN ARM. POSTE FIN LÍNEA - DER- FND 54,6/TCP"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":32.77,"d":"32.77 €"},{"v":65.54,"d":"65.54 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN DERIVACION COMP. CABLE 0,6/1KV 95/95 TER"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":43.88,"d":"43.88 €"},{"v":351.04,"d":"351.04 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN TERMINAL BIMETALICO 3x95 + 1x50 (3 FASES"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":57.63,"d":"57.63 €"},{"v":115.26,"d":"115.26 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN SEÑALIZACION CGP "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN PUESTA A TIERRA DE CAJA CP CON CABLE CU "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":153.02,"d":"153.02 €"},{"v":153.02,"d":"153.02 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN MONTAJE CPM2-E SOBRE PEDESTAL EXTERIOR"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":775.5,"d":"775.50 €"},{"v":775.5,"d":"775.50 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"M3 EXCAVACION EN ROCA INC. P.P ACCESOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":266.1,"d":"266.10 €"},{"v":532.2,"d":"532.20 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"M TENDIDO CABLE RV 0,6/1KV 3X 95+1X50 AL-T"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":15.14,"d":"15.14 €"},{"v":121.12,"d":"121.12 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"UN TERMINACION LÍNEA SUBT. CON LÍNEA AEREA "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":162.09,"d":"162.09 €"},{"v":162.09,"d":"162.09 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN INF. ANTEPROY JUSTIFICATIVO BT (H<500)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":850,"d":"850.00 €"},{"v":850,"d":"850.00 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN LEVANTAMIENTO PERFIL Y PLANTA MINIMO S/P"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":625,"d":"625.00 €"},{"v":625,"d":"625.00 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"KM EST PLANO PERFIL Y PLANTA LÍNEA "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":220,"d":"220.00 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN LA - PERMISO/ UBIC. APOYO + VUELO CABLES"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"UN EMISION BOLETIN INDUSTRIA"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":340,"d":"340.00 €"},{"v":340,"d":"340.00 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"UN PROYECTO L.A.B.T."]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":7},{"v":19139.360000000004,"d":"19,139.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":157.68,"d":"157.68 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":230.44,"d":"230.44 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":75.44,"d":"75.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":463.56,"d":"463.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":19.2,"d":"19.20 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},41.25]
[{"$nulls":3},"Drenaje punto bajo camino (a verted.)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},113.25,{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":1060.02,"d":"1,060.02 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":194.3,"d":"194.30 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":147.84,"d":"147.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1421.36,"d":"1,421.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":39.7,"d":"39.70 €"}]
[]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},41.25]
[{"$nulls":9},41.25,{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":375.79,"d":"375.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":415.49,"d":"415.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Depósito a Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 a Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1454.4,"d":"1,454.40 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":592.56,"d":"592.56 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Vaciado dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":1303.2,"d":"1,303.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":3350.16,"d":"3,350.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5856.37,"d":"5,856.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":75.44,"d":"75.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":75.44,"d":"75.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depósito a Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 a Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":363.6,"d":"363.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":363.6,"d":"363.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depo.",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":94.95,"d":"94.95 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":30.35,"d":"30.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":125.30000000000001,"d":"125.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":488.90000000000003,"d":"488.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":811.1700000000001,"d":"811.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":265.65,"d":"265.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":265.65,"d":"265.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":380.25,"d":"380.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1755.7600000000002,"d":"1,755.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INST. ELECTR. DEPOSITO"]
[]
[null,"PEP_20",null,"UN CUADRO MANIOBRA EN DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de cuadro eléctrico y maniobra según espec. GUSA\nCuadro eléctrico (35% Reserva):\nGewiss mod GW40108 IP65 o similar.\nMagnetotérmico general: \nA9F79240 IC60N 2P 40A C\nSobretensiones_ Transitorias + Permenentes:\nAT-8704 SOBRETENSIONES CONTROL/B PT-M.IMAX=15KA\nA9A26500 IMSU EN50550\nDiferencial autorearmable CLASE A:\nGWD4827P REARME RD PRO 2X40X30MA TIPO A\nRepartidor monof:\n400401 (004880) REPARTIDOR BIPOLAR 100A\nMagnetotérmicos monofásicos:\nA9F79216 IC60N 2P 16A C\nA9F79210 IC60N 2P 10A C\nOtros accesorios:\nAE10ADH TRIANGULO PELIGRO 100\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1590,"d":"1,590.00 €"},{"v":1590,"d":"1,590.00 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"UN LUMINARIA DE EMERGENCIA BAJO TUBO"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.35,"d":"178.35 €"},{"v":178.35,"d":"178.35 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"}]
[]
[null,"PEP_24",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Inc. luminaria mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":316.22,"d":"316.22 €"},{"v":316.22,"d":"316.22 €"}]
[]
[null,"PEP_25",null,"UN LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO INTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Inc. luminaria y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":216.39,"d":"216.39 €"},{"v":216.39,"d":"216.39 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"UN ACOM. CABLE RZ1K 4x10 HASTA CUADRO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205.15,"d":"205.15 €"},{"v":205.15,"d":"205.15 €"}]
[]
[null,"PEP_28",null,"UN BOLETIN Y LEGALIZACION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"PEP_88",null,"UN RED DE TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Red de tierras. Incluso pica de acero cobrizado de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, caja de registro y comprobación parte proporcional de accesorios de montaje y fijación de conductores eléctricos, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y medición de la puesta a tierra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":856.6,"d":"856.60 €"},{"v":856.6,"d":"856.60 €"}]
[]
[null,"PEP_89",null,"UN TELECONTROL - DATALOGGER"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de Telecontrol - datalogger GSM modular para envío señales analogicas fuera de rango, digitales activas, variable MODBUS, etc. y registro de cualquiera de esas entradas para envío mediante datos GSM o GPRS a centro de control."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":816,"d":"816.00 €"},{"v":816,"d":"816.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INST. ELECTR. DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":4677.3099999999995,"d":"4,677.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":657,"d":"657.00 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":470.76,"d":"470.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":1127.76,"d":"1,127.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1127.76,"d":"1,127.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACION AUTOMATIZADA"]
[]
[null,"PEP_29",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"UN CONEXIONES Y CABLEADO A CUADRO ELECTRICO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":224,"d":"224.00 €"},{"v":224,"d":"224.00 €"}]
[]
[null,"PEP_33",null,"UN BOMBA RECIRCULACION (220v)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"}]
[]
[null,"PEP_34",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA REACTIVOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":817.6,"d":"817.60 €"},{"v":817.6,"d":"817.60 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"UN CELULA GALVANICA DE MEDICION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":977.13,"d":"977.13 €"},{"v":1954.26,"d":"1,954.26 €"}]
[]
[null,"PEP_36",null,"UN ANALIZADOR - CONTROLADOR Mod 650 (CRF)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"}]
[]
[null,"PEP_37",null,"UN TARJETA MEDICION DE CLORO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":415,"d":"415.00 €"},{"v":830,"d":"830.00 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"UN PANEL INTEGRACION ELEMENTOS DOSIFICACION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"}]
[]
[null,"REDCL_01",null,"UN RED HIDRAULICA DESINFECCIÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubos y mangueras en PVC/PE, desde bomba de toma de muestra hasta analizadores y de dosificadoras a depósitos, vaciado, etc, incluso racores de inyección, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":6858.61,"d":"6,858.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Depósito ext",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Entronque regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1083.76,"d":"1,083.76 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"SUM_SIFON",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico en fundición en conjunto para recogida de aguas, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 670 x 254 mm,  incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3}," Drenaje cuneta punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1938.3,"d":"1,938.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"SUB_GR",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":144,"d":"144.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. limpieza caseta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":152.4,"d":"152.40"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":5553.46,"d":"5,553.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5553.46,"d":"5,553.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3}," Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":108,"d":"108.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":3720.6,"d":"3,720.60 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Refuerzos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":713.7,"d":"713.70 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3}," Drenaje punto bajo camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":705.6,"d":"705.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":5139.900000000001,"d":"5,139.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":10693.36,"d":"10,693.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"V_01",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"CAUD_01",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO (INS_CAUD) "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC1",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":2885,"d":"2,885.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TURBIDEZ"]
[]
[null,"PEP_86",null,"UN CONTROL TURBIDEZ RED SALIDA A DISTRIB."]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de salida a red de distribución mediante:\r\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluido). Conducciones en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, y desvío a vaciado del caudal analizado. Incluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"}]
[]
[null,"PEP_87",null,"UN AUTOMATISMO DESVIO CAUDAL ENTRADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de entrada a depósito mediante:\r\nVálvula de 3 vías DN65 PN16_BELIMO Mod.H764N o similar.\r\nActuador eléctrico BELIMO Mod. SV230A-TPC o similar con maniobra automática y posibilidad de accionamiento manual desde pulsador.\r\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluido) y control sobre accionamiento de válvula motorizada a instalar.\r\nConducciones en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, y desvío a vaciado del caudal de entrada según consignas.\r\nPrevisión T de montaje de sonda adicional en PVC. \r\nIncluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4685,"d":"4,685.00 €"},{"v":4685,"d":"4,685.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":7333,"d":"7,333.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION"]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":1.79,"d":"1.79 €"}]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},2.94,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":38.25,"d":"38.25 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.58,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":35.72,"d":"35.72 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.06,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1.86,"d":"1.86 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.08,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":8.57,"d":"8.57 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":10.71,"d":"10.71 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},120.84,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":677.91,"d":"677.91 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},2.11,{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":12.53,"d":"12.53 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":3.3,"d":"3.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION",{"$nulls":7},{"v":790.6399999999999,"d":"790.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CASETA - DEPOSITO"]
[]
[null,"DEP_PE2000",null,"UN DEPOSITO POLIETILENO 2.000 lts."]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de depósito de polietileno color azul, apto para agua potable según RD 3 / 2023, para un volumen de 2 m3 , con registro superior Ø 490, abertura Ø 75 con tapón (x2), salida inferior Ø 75 mm con adaptador a 2\" hembra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":928,"d":"928.00 €"},{"v":1856,"d":"1,856.00 €"}]
[]
[null,"CAS008",null,"M3 MURO DE ESCOLLERA"]
[{"$nulls":3},"Escollera suelta con bloques de piedra caliza de 300 a 600 kg. de peso, con acabado a una cara vista, que incluye suministro y colocación con pinzas de escollera para garantizar adecuada trabazón, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Caseta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1,"d":"1.00"},18.75]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},22.75,{"v":114.5,"d":"114.50 €"},{"v":2604.88,"d":"2,604.88 €"}]
[]
[null,"CAS009",null,"M DRENAJE TRASDOS TUBO PVC 125 mm"]
[{"$nulls":3},"Drenaje de trados de obras de fabrica o muros a base de tubo poroso de PVC de 125 mm de diámetro, colocado sobre solera de hormigón y relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante con grava gruesa en una cuantía de 0,4 m3/m., medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":28.94,"d":"28.94 €"},{"v":520.92,"d":"520.92 €"}]
[]
[null,"CAS010",null,"UN ARQUETA DREN"]
[{"$nulls":3},"Arqueta ciega de dimensiones interiores 30 x 30 cm. formada por solera de hormigón HA-20 de 15 cm. de espesor, muretes de ladrillo y tapa ciega de hormigón, incluso raseo, p.p. de embocaduras y recibido de canalizaciones."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":114.65,"d":"114.65 €"},{"v":343.95,"d":"343.95 €"}]
[]
[null,"CAS011",null,"M2 TRAMEX GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Tramex o emparrillado en acero galvanizado o material plástico en parrilla cuadrada de 30 x 30 mm. con pletina de canto de 3 mm. de sección mínima, incluso cerco, marcos o apoyos, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Arq. 0,3 x 0,3 caseta",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.32]
[{"$nulls":3}," Arq. 0,4 x 0,4 caseta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.25]
[{"$nulls":9},0.57,{"v":126.8,"d":"126.80 €"},{"v":72.28,"d":"72.28 €"}]
[]
[null,"CAS012",null,"UN RED AGUA CAMARA DE LLAVES"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación en caseta/depósito de colectores 2\" en PVC/PE (para una longitud máxima de 26 m.) en lineas de entrada, salida, conexiones y vaciado de depósitos, incluso flotadores (2), válvulas PVC/PE 2\" (3 linea de entrada), (2 en vaciado) , (3 en salida), elementos de desmontaje, instalación de caudalímetro suministrado por GUSA, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1480.13,"d":"1,480.13 €"},{"v":1480.13,"d":"1,480.13 €"}]
[]
[null,"CAS007",null,"UN CASETA PARA INSTALACIONES"]
[{"$nulls":3},"Construcción de caseta para instalaciones de abastecimiento, de dimensiones interiores 4,30 x 2,66 y altura 2,30 m., realizada mediante bloques de hormigón color crema, acabado exterior rugoso, de 20 x 20 x 40, recibidos con mortero M 7,5, incluso zunchos verticales y de coronación de refuerzo, mediante hormigón armado según planos, raseo interior y cubierta armada de 15 cm. de espesor, puerta de acceso de paso libre mínimo 850 mm.,con cerradura amaestrada tipo GUK y 5 rejillas de ventilación de 40 x 20. Levantada sobre solera de hormigón armado de 5,20 x 3,92 x 0,30 m., nivelación, sellado de juntas, formación de pasamuros y arquetas de registro prefabricadas. Completamente terminado, incluidos medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9664,"d":"9,664.00 €"},{"v":9664,"d":"9,664.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CASETA - DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":16542.16,"d":"16,542.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":79597.63,"d":"79,597.63 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":79597.63,"d":"79,597.63 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[6,2,6,9],[26,2,26,7],[28,4,28,5],[29,5,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_MEJORA SISTEMA GESALETXE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,7,"ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":5},{"v":19139.36,"d":"19,139.36 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,7,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":5856.3715,"d":"5,856.37 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,8,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":1755.76,"d":"1,755.76 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,8,"INST. ELECTR. DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":4677.31,"d":"4,677.31 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,9,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":1127.76,"d":"1,127.76 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,9,"CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":5},{"v":6858.61,"d":"6,858.61 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,10,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1938.3,"d":"1,938.30 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,11,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":10693.356,"d":"10,693.36 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,14,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":2885,"d":"2,885.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,18,"CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":5},{"v":7333,"d":"7,333.00 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,19,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION",{"$nulls":5},{"v":790.6384,"d":"790.64 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,24,"CASETA - DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":16542.151,"d":"16,542.15 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":79597.61690000001,"d":"79,597.62 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":16715.5,"d":"16,715.50 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":96313.116449,"d":"96,313.12 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}