{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":408,"n_cols":12,"rows_kept":408,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[63,3,63,8],[66,3,66,7],[67,3,67,8],[72,3,72,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[85,3,85,8],[87,3,87,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[171,3,171,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[185,3,185,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[200,3,200,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[261,3,261,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[274,3,274,8],[276,3,276,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[303,3,303,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[312,3,312,7],[313,3,313,8],[317,3,317,7],[318,3,318,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. F.C. TRAMO OLENTZO ASTEASU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Acceso Olentzo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3}," Cruce camino Barreiatua",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce camino Barreiatua",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},8.25]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-2631",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":4},0.05,{"v":63.8,"d":"63.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},3.19]
[{"$nulls":9},66.94,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":752.41,"d":"752.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":752.41,"d":"752.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":572,"d":"572.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.6,"d":"171.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.8,"d":"13.80"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,185.45,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.27]
[{"$nulls":9},194.67,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":373.77,"d":"373.77 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3}," Acceso Olentzo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3}," Cruce camino Barreiatua",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," Cruce camino Barreiatua",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-2631",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.13]
[{"$nulls":9},44.63,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1750.83,"d":"1,750.83 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caserio Olentzo",{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[{"$nulls":4},0.05,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":420,"d":"420.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":1478.4,"d":"1,478.40 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce con tubería de FC 175 de Larraun",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.15]
[{"$nulls":9},3.15,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":255.02,"d":"255.02 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":616,"d":"616.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":616,"d":"616.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-6,"d":"-6.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-5.5,"d":"-5.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-24,"d":"-24.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida a casa Zabalberri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,{"v":641.5,"d":"641.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},32.08]
[{"$nulls":9},673.58,{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":16327.58,"d":"16,327.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":20185.6,"d":"20,185.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":572,"d":"572.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":171.6,"d":"171.60"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,{"v":171.6,"d":"171.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.58]
[{"$nulls":9},180.18,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":715.31,"d":"715.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":715.31,"d":"715.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":534.78,"d":"534.78 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":308.7,"d":"308.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":843.48,"d":"843.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":22496.8,"d":"22,496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":612,"d":"612.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":612,"d":"612.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-2631",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,{"v":622.6,"d":"622.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},31.13]
[{"$nulls":9},653.73,{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":29156.36,"d":"29,156.36 €"}]
[]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Final tuberia FD 100 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80.6,"d":"80.60 €"},{"v":80.6,"d":"80.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":29236.96,"d":"29,236.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":1802.52,"d":"1,802.52 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUdo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":278.16,"d":"278.16 €"}]
[]
[null,"VCAE R D.63",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø63, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida casa Zabalberri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2234.8999999999996,"d":"2,234.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zona nudo 5",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":542.16,"d":"542.16 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø200",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":220.03,"d":"220.03 €"},{"v":220.03,"d":"220.03 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø100",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø60",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":922.65,"d":"922.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida casa Zabalberri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":645.72,"d":"645.72 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"},{"v":222.18,"d":"222.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":867.9000000000001,"d":"867.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":1306.24,"d":"1,306.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1306.24,"d":"1,306.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":934.08,"d":"934.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":934.08,"d":"934.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 32",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 32 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":2.03,"d":"2.03 €"},{"v":9.14,"d":"9.14 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida cass Zabalberri",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":24.28,"d":"24.28 €"}]
[]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":17.67,"d":"17.67 €"},{"v":141.36,"d":"141.36 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida Casa Zabalberri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,{"v":61,"d":"61.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.05]
[{"$nulls":9},64.05,{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":388.14,"d":"388.14 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida Casa Zabalaberri",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":31.65,"d":"31.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":614.37,"d":"614.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":2268.98,"d":"2,268.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":155.06,"d":"155.06 €"},{"v":155.06,"d":"155.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":155.06,"d":"155.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"VCAE R D.63",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø63, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida casa Zabalberri ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Casa Zabalberri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":764.46,"d":"764.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":39305.600000000006,"d":"39,305.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-2631",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"Cruce nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},8.25]
[{"$nulls":3},"Cruce nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Entrada Olentzo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,63.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.19]
[{"$nulls":9},66.94,{"v":34.19,"d":"34.19 €"},{"v":2288.68,"d":"2,288.68 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-2631",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"Cruce nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},8.25]
[{"$nulls":3},"Cruce nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Entrada Olentzo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3}," ",0.05,63.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.19]
[{"$nulls":9},66.94,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":2306.08,"d":"2,306.08 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":4794.76,"d":"4,794.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío del tráfico de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN CONTROL TOPOGRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y control a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalizaciónen Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, materiales y detalles de los nudos"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"AF_Ser_Exi",null,"UN AFECCION A SERVICIOS EXISTENTES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a  las actuaciones necesarias para el  cruce y/o paralelismo con el servicio existente de telefónica."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"CR_REG1",null,"UN CRUCE CON REGATA 1"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cruce de la regata 1, con tubería embebida en hormigón y anclado en estructura existente, según definición de detalles en planos, e indicaciones de dirección de obra.Incluída la reposición de la barrera metálica, totalmente colada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"}]
[]
[null,"CR_REG2",null,"UN CRUCE CON REGATA 2"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cruce de la regata 2, con tubería embebida en hormigón y anclada al cruce existente, según definición de detalles en planos, e indicaciones de dirección de obra.Incluída la reposición de la barrera metálica del caminoa de acceso desde GI-2631, totalmente colada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1280,"d":"1,280.00 €"},{"v":1280,"d":"1,280.00 €"}]
[]
[null,"PLN_DESA",null,"UN ELABORACIÓN DE PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración de plan de desamiantado y legalización del mismo por Empresa  registrada en el RERA"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":11390,"d":"11,390.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},3.21,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.21]
[{"$nulls":9},3.21,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":41.76,"d":"41.76 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":40.7,"d":"40.70 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":15.47,"d":"15.47 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.54,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.54]
[{"$nulls":9},0.54,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":57.83,"d":"57.83 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.54,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.54]
[{"$nulls":9},0.54,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":57.83,"d":"57.83 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.7,"d":"8.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.7,"d":"8.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.7,"d":"8.70"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":269.18,"d":"269.18 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},360.14,null,{"v":0,"d":"0.00"},360.14]
[{"$nulls":9},360.14,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":2020.39,"d":"2,020.39 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.43]
[{"$nulls":9},0.43,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":15.35,"d":"15.35 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.69,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.69]
[{"$nulls":9},0.69,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":227.7,"d":"227.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2746.2099999999996,"d":"2,746.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":80733.37000000001,"d":"80,733.37 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":80733.37000000001,"d":"80,733.37 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[6,2,6,9],[19,2,19,7],[21,4,21,5],[22,5,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. F.C. TRAMO OLENTZO ASTEASU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,2,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":22496.8047,"d":"22,496.80 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":39305.596,"d":"39,305.60 €"},{"v":0.49,"d":"49.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":4794.7616,"d":"4,794.76 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":11390,"d":"11,390.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,8,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2746.2125,"d":"2,746.21 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":80733.37479999999,"d":"80,733.37 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":16954.01,"d":"16,954.01 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":97687.383508,"d":"97,687.38 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}