{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":866,"n_cols":12,"rows_kept":866,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[91,3,91,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[111,3,111,8],[114,3,114,7],[115,3,115,8],[126,3,126,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[194,3,194,8],[196,3,196,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[231,3,231,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[280,3,280,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[326,3,326,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,8],[379,3,379,7],[380,3,380,8],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[394,3,394,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,8],[404,3,404,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[425,3,425,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[446,3,446,8],[448,3,448,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[488,3,488,8],[490,3,490,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[514,3,514,8],[517,3,517,7],[518,3,518,8],[522,3,522,7],[523,3,523,8],[527,3,527,8],[529,3,529,8],[531,3,531,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[557,3,557,7],[558,3,558,8],[567,3,567,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[598,3,598,7],[599,3,599,8],[624,3,624,8],[627,3,627,7],[628,3,628,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[679,3,679,7],[680,3,680,8],[687,3,687,8],[690,3,690,7],[691,3,691,8],[716,3,716,7],[717,3,717,8],[732,3,732,8],[734,3,734,8],[738,3,738,7],[739,3,739,8],[743,3,743,7],[744,3,744,8],[748,3,748,7],[749,3,749,8],[753,3,753,7],[754,3,754,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[763,3,763,7],[764,3,764,8],[768,3,768,7],[769,3,769,8],[773,3,773,7],[774,3,774,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[783,3,783,7],[784,3,784,8],[788,3,788,7],[789,3,789,8],[793,3,793,7],[794,3,794,8],[798,3,798,7],[799,3,799,8],[803,3,803,8],[807,3,807,7],[808,3,808,8],[812,3,812,7],[813,3,813,8],[817,3,817,7],[818,3,818,8],[828,3,828,7],[829,3,829,8],[833,3,833,7],[834,3,834,8],[838,3,838,7],[839,3,839,8],[848,3,848,7],[849,3,849,8],[855,3,855,7],[856,3,856,8],[860,3,860,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVACION ABAST. AVDA GIPUZKOA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1612.35,"d":"1,612.35 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":1571.1,"d":"1,571.10 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":64.5,"d":"64.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":22.8,"d":"22.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":394.3,"d":"394.30"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":4108.61,"d":"4,108.61 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18.5,"d":"18.50"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":96.39,"d":"96.39 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.8,"d":"335.80"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3431.88,"d":"3,431.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":10820.33,"d":"10,820.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"PREVISION VACIADO CRUCE JARDINERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.8,"d":"24.80"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":95.23,"d":"95.23 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION CRUCE SSAA",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1619.2,"d":"1,619.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1714.43,"d":"1,714.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de préstamos, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION VACIADO CRUCE JARDINERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.8,"d":"24.80"},{"v":35.23,"d":"35.23 €"},{"v":873.7,"d":"873.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":873.7,"d":"873.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Localizacion conduccion actuales",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - Localizacion conexion actual",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - Localizacion conexion actual",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Localizacion conexion actual",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION - Local. SSAA y conduccion actual",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2 - Localizacion extremos paso encauzado regata",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":2546.6,"d":"2,546.60 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Localizacion conexion acometidas actuales",{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1177,"d":"1,177.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3723.6,"d":"3,723.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":161,"d":"161.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":4876.69,"d":"4,876.69 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,null,{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":313,"d":"313.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":10676.43,"d":"10,676.43 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":190,"d":"190.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":3374.4,"d":"3,374.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":18927.52,"d":"18,927.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":36059.58,"d":"36,059.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":208,"d":"208.00"},{"v":42.57,"d":"42.57 €"},{"v":8854.56,"d":"8,854.56 €"}]
[]
[null,"FD Ø125",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 125"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 125 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,null,{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":35,"d":"35.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":37.48,"d":"37.48 €"},{"v":9444.96,"d":"9,444.96 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":491.4,"d":"491.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":18790.92,"d":"18,790.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":185.82,"d":"185.82 €"},{"v":1300.74,"d":"1,300.74 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":149.7,"d":"149.70 €"},{"v":299.4,"d":"299.40 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":145.53,"d":"145.53 €"},{"v":291.06,"d":"291.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø125",null,"UN CODO FD EE 45º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.89,"d":"151.89 €"},{"v":151.89,"d":"151.89 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø125",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":128.73,"d":"128.73 €"},{"v":257.46,"d":"257.46 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø125",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":124.36,"d":"124.36 €"},{"v":373.08,"d":"373.08 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø50",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø50"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 50 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":62.43,"d":"62.43 €"},{"v":124.86,"d":"124.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2950.0499999999997,"d":"2,950.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X125",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x125"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - Hacia HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":957.9,"d":"957.90 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":383.16,"d":"383.16 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - Hacia DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1966.89,"d":"1,966.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":1542,"d":"1,542.00 €"}]
[]
[null,"BEØ125",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø125"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":88.16,"d":"88.16 €"},{"v":705.28,"d":"705.28 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - Hacia HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - Conexion CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - Hacia DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":291.4,"d":"291.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":2538.68,"d":"2,538.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":294.69,"d":"294.69 €"},{"v":294.69,"d":"294.69 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - Conexion futuras viviendas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":625.02,"d":"625.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":91.68,"d":"91.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":91.68,"d":"91.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - Conexion futuras viviendas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø100",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":130.02,"d":"130.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":27312.65,"d":"27,312.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":199,"d":"199.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":1076.59,"d":"1,076.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1076.59,"d":"1,076.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":19.42,"d":"19.42 €"},{"v":58.26,"d":"58.26 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":13.6,"d":"13.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":83.63,"d":"83.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1160.2199999999998,"d":"1,160.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":2543.66,"d":"2,543.66 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":1441.52,"d":"1,441.52 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - Hacia HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 -  Conexion futuras viviendas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - Hacia CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - Hacia DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":1345.5,"d":"1,345.50 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":584.36,"d":"584.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5915.04,"d":"5,915.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5915.04,"d":"5,915.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida LINEA BOCAS DE RIEGO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_125",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 125"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la tubería de FD 125 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r"]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":625.74,"d":"625.74 €"},{"v":3754.44,"d":"3,754.44 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":5164.16,"d":"5,164.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION SUSTITUCION ACTUALES",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":6600,"d":"6,600.00 €"}]
[]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION SUSTITUCION ACTUALES",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":3251.8,"d":"3,251.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":9851.8,"d":"9,851.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":15015.96,"d":"15,015.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":49403.87,"d":"49,403.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2709.4,"d":"2,709.40 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2924.44,"d":"2,924.44 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":800.64,"d":"800.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":6434.4800000000005,"d":"6,434.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.8,"d":"335.80"},{"v":0.81,"d":"0.81 €"},{"v":272,"d":"272.00 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.8,"d":"335.80"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":7924.88,"d":"7,924.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":8196.880000000001,"d":"8,196.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":51.6,"d":"51.60"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":32.4,"d":"32.40"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":15.2,"d":"15.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":304.4,"d":"304.40"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":7284.29,"d":"7,284.29 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - CABB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - DESAGÜE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 9 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.8,"d":"335.80"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":10712.02,"d":"10,712.02 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION REFUERZO BAJA PROFUNDIDAD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2: Paso sobre regata encauzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},7.56]
[{"$nulls":3},"     Acometidas 1-7: Cruce con servicios",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION ANCLAJES Y REFUERZOS",{"v":25,"d":"25.00"},0.75,0.75,0.75,10.55]
[{"$nulls":9},30.11,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":3411.16,"d":"3,411.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":21407.47,"d":"21,407.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":64.5,"d":"64.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - HIDRANTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":22.8,"d":"22.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 8.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":394.3,"d":"394.30"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":15913.95,"d":"15,913.95 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - CONEX",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 11 - Acom 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18.5,"d":"18.50"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":572.58,"d":"572.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":16486.530000000002,"d":"16,486.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":46090.880000000005,"d":"46,090.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},91.13,null,null,91.13]
[{"$nulls":9},91.13,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":729.04,"d":"729.04 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},26.57,null,null,26.57]
[{"$nulls":9},26.57,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":212.56,"d":"212.56 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.02,null,null,4.02]
[{"$nulls":9},4.02,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":80.4,"d":"80.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.35,null,null,3.35]
[{"$nulls":9},3.35,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":150.75,"d":"150.75 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.01,null,null,3.01]
[{"$nulls":9},3.01,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":78.26,"d":"78.26 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},39.75,null,null,39.75]
[{"$nulls":9},39.75,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":596.25,"d":"596.25 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},10.05,null,null,10.05]
[{"$nulls":9},10.05,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},334.98,null,null,334.98]
[{"$nulls":9},334.98,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2679.84,"d":"2,679.84 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"},null,null,{"v":13.4,"d":"13.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":160.8,"d":"160.80 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.21,null,null,1.21]
[{"$nulls":9},1.21,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":16.94,"d":"16.94 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":39.6,"d":"39.60 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":9},0.33,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":108.9,"d":"108.90 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.26,null,null,3.26]
[{"$nulls":9},3.26,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":1075.8,"d":"1,075.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":5929.14,"d":"5,929.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ACOM_B_125",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 125"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 125 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r"]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":827.86,"d":"827.86 €"},{"v":827.86,"d":"827.86 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"}]
[]
[null,"PRETIL_JARD",null,"M DEMOL. Y RECONSTR. PRETIL JARDINERA"]
[{"$nulls":3},"Demolición y posterior reconstrucción de pretil de borde de jardinera con uniformidad en la continuacion del existente. Incluido demolición, preparación de zona, encofrado, vertido de hormigón y vibrado, incluso material y medios adicionales. Medida la longitud realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":69.28,"d":"69.28 €"},{"v":1039.2,"d":"1,039.20 €"}]
[]
[null,"BY-PASS",null,"UN DESVIOS PROVISIONALES DE ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"PREVISION BY-PASS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_CONEX",null,"UN RETIRADA Y TRANSPORTE FC EN CONEXIONES"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     ADICIONALES",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_150",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 150"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 150 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},null,null,{"v":175,"d":"175.00"}]
[{"$nulls":3},"     CRUCES",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":19.21,"d":"19.21 €"},{"v":4322.25,"d":"4,322.25 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":25189.309999999998,"d":"25,189.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":169107.26,"d":"169,107.26 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":169107.26,"d":"169,107.26 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVACION ABAST. AVDA GIPUZKOA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":36059.573,"d":"36,059.57 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":49403.87,"d":"49,403.87 €"},{"v":0.29,"d":"29.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":6434.48,"d":"6,434.48 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":46090.8749,"d":"46,090.87 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":5929.14,"d":"5,929.14 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":25189.31,"d":"25,189.31 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":169107.24790000002,"d":"169,107.25 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":35512.52,"d":"35,512.52 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":204619.769959,"d":"204,619.77 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}