{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":769,"n_cols":12,"rows_kept":769,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[52,3,52,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[115,3,115,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[129,3,129,8],[131,3,131,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[190,3,190,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[210,3,210,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[230,3,230,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[253,3,253,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[300,3,300,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[321,3,321,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[332,3,332,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[357,3,357,8],[359,3,359,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[399,3,399,8],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[427,3,427,8],[429,3,429,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[447,3,447,8],[449,3,449,8],[451,3,451,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[479,3,479,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[506,3,506,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[539,3,539,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[556,3,556,8],[558,3,558,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[576,3,576,7],[577,3,577,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[618,3,618,7],[619,3,619,8],[632,3,632,7],[633,3,633,8],[646,3,646,7],[647,3,647,8],[660,3,660,7],[661,3,661,8],[674,3,674,7],[675,3,675,8],[688,3,688,7],[689,3,689,8],[702,3,702,7],[703,3,703,8],[716,3,716,7],[717,3,717,8],[730,3,730,8],[734,3,734,7],[735,3,735,8],[748,3,748,7],[749,3,749,8],[753,3,753,7],[754,3,754,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[763,3,763,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RESECTORIZACION ERMUA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.45]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},6.45,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":254.26,"d":"254.26 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.15]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},2.15,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":247.72,"d":"247.72 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":445.1,"d":"445.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":947.08,"d":"947.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1604.34,"d":"1,604.34 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},2.75,null,{"v":1,"d":"1.00"},2.75]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},22.25,{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":2459.29,"d":"2,459.29 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},2.75,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":26.7,"d":"26.70"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":3933.98,"d":"3,933.98 €"}]
[]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":3300,"d":"3,300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":11297.61,"d":"11,297.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1294.59,"d":"1,294.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":1294.59,"d":"1,294.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":13539.28,"d":"13,539.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":2153.16,"d":"2,153.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2153.16,"d":"2,153.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":149.58,"d":"149.58 €"},{"v":448.74,"d":"448.74 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":133.29,"d":"133.29 €"},{"v":266.58,"d":"266.58 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø150",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":147.42,"d":"147.42 €"},{"v":1769.04,"d":"1,769.04 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø150",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":147.42,"d":"147.42 €"},{"v":1179.36,"d":"1,179.36 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3794.2299999999996,"d":"3,794.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision Mat. y DN desconocidos",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"},{"v":980.88,"d":"980.88 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":490.71,"d":"490.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1471.59,"d":"1,471.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":479.9,"d":"479.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":479.9,"d":"479.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BCØ150",null,"UN BRIDA CIEGA Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43.27,"d":"43.27 €"},{"v":43.27,"d":"43.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":43.27,"d":"43.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":2381,"d":"2,381.00 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":244.92,"d":"244.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":2625.92,"d":"2,625.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"},{"v":601.18,"d":"601.18 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":158.86,"d":"158.86 €"},{"v":317.72,"d":"317.72 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":267.04,"d":"267.04 €"},{"v":534.08,"d":"534.08 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":153.1,"d":"153.10 €"},{"v":306.2,"d":"306.20 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57.86,"d":"57.86 €"},{"v":57.86,"d":"57.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1903.5,"d":"1,903.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø150",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":53.67,"d":"53.67 €"},{"v":161.01,"d":"161.01 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":219.83999999999997,"d":"219.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø150",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Prevision Mat. y DN desconocidos",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision Mat. y DN desconocidos",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":165.6,"d":"165.60 €"},{"v":496.8,"d":"496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":496.8,"d":"496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":320.15,"d":"320.15 €"},{"v":640.3,"d":"640.30 €"}]
[]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":577.46,"d":"577.46 €"}]
[]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1406.97,"d":"1,406.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":14595.179999999998,"d":"14,595.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_160",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":44.97,"d":"44.97 €"},{"v":134.91,"d":"134.91 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"}]
[]
[null,"VALONA_160",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":17.53,"d":"17.53 €"},{"v":52.59,"d":"52.59 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":244.77,"d":"244.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":244.77,"d":"244.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":7514.76,"d":"7,514.76 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":8054.400000000001,"d":"8,054.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":8054.400000000001,"d":"8,054.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":1552.5,"d":"1,552.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1552.5,"d":"1,552.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1552.5,"d":"1,552.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":24446.85,"d":"24,446.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":5756.95,"d":"5,756.95 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1668,"d":"1,668.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7424.95,"d":"7,424.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":81.18,"d":"81.18 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_6",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE D-8 6CMS"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo D-8 ofita, para capa de rodadura, previo riego (no incluido en el precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado. "]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":24.18,"d":"24.18 €"},{"v":957.53,"d":"957.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1038.71,"d":"1,038.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":1364.22,"d":"1,364.22 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Marcos de hgón trampillones",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.85,0.41]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.85,0.14]
[{"$nulls":3},"   Refuerzos y anclajes",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.1,"d":"4.10"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Refuerzos y anclajes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.05]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Marcos de hgón trampillones",{"v":1,"d":"1.00"},0.85,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.85,0.14]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.85,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.65,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.85,0.28]
[{"$nulls":3},"   Refuerzos y anclajes",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.1,"d":"4.10"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Refuerzos y anclajes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.02]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Refuerzos y anclajes",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.54]
[{"$nulls":9},13.98,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":1662.92,"d":"1,662.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":3027.1400000000003,"d":"3,027.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":9065.85,"d":"9,065.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},8.36,null,null,8.36]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.38,null,null,1.38]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.38,null,null,6.38]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.69,null,null,0.69]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.21,null,null,1.21]
[{"$nulls":9},18.02,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":234.44,"d":"234.44 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.95,null,null,3.95]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.65,null,null,0.65]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.01,null,null,3.01]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.57,null,null,0.57]
[{"$nulls":9},8.51,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":192.41,"d":"192.41 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.23,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":7.12,"d":"7.12 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},0.37,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":39.63,"d":"39.63 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":29.99,"d":"29.99 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.26,null,null,2.26]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.37,null,null,0.37]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.73,null,null,1.73]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":9},4.88,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":150.99,"d":"150.99 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.27,null,null,0.27]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":9},0.76,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},37.15,null,null,37.15]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.14,null,null,6.14]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},28.36,null,null,28.36]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.07,null,null,3.07]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.38,null,null,5.38]
[{"$nulls":9},{"v":80.1,"d":"80.10"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":1811.06,"d":"1,811.06 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.27,null,null,6.27]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.44,null,null,1.44]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.79,null,null,4.79]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.72,null,null,0.72]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.26,null,null,1.26]
[{"$nulls":9},14.48,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":448.01,"d":"448.01 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.08,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":5.28,"d":"5.28 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2941.5,"d":"2,941.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"COLOQ_CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"ACT 1 - SECTORIAL SAN PELAIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 2 - SECTORIAL ZEHARKALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 3 - SECTORIAL HILERRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 4 - SECTORIAL SAN IGNACIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT 5 - SECTORIAL IZELAIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1375,"d":"1,375.00 €"},{"v":1375,"d":"1,375.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FIN DE OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"Plano Fin de Obra CAD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":825,"d":"825.00 €"},{"v":825,"d":"825.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":2510,"d":"2,510.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":59928.42999999999,"d":"59,928.43 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":59928.42999999999,"d":"59,928.43 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RESECTORIZACION ERMUA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":13539.2865,"d":"13,539.29 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":24446.85,"d":"24,446.85 €"},{"v":0.41,"d":"41.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7424.95,"d":"7,424.95 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":9065.849,"d":"9,065.85 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2941.4909,"d":"2,941.49 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":2510,"d":"2,510.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":59928.4264,"d":"59,928.43 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":12584.97,"d":"12,584.97 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":72513.39594399999,"d":"72,513.40 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}