{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":146,"n_cols":12,"rows_kept":146,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[40,3,40,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[93,3,93,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVACION ESTRUCTURAL DEP. ERREBALBURU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MEJORAS"]
[]
[null,"PEP_1",null,"M2 PLATAFORMA TRAMEX"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de plataforma construida con perfilería y tramex de acero galvanizado o Poliester reforzado con fibra de vidrio, perfiles, angulares, rejillas, anclajes y soportes. Incluso, replanteo, limpieza y preparación los apoyos sobre la obra civil existente, colocación y anclaje, medios auxiliares y de seguridad necesarios, completamente terminada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":268.8,"d":"268.80 €"},{"v":2016,"d":"2,016.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN LINEA DE VIDA"]
[{"$nulls":3},"Línea de anclaje permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, hasta 20 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 2 anclajes intermedios de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":980,"d":"980.00 €"},{"v":980,"d":"980.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M2 VENTANA - REJILLA DE AIREACION"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de rejilla de aireación galvanizada y pintada epoxi, de dimensiones similares a las existentes, con mosquitera inox. Incluso retirada de las existentes, marco de sujección, anclaje, ayudas de albañilería y medios auxiliares, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Laterales",{"v":10,"d":"10.00"},0.75,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},2.25]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},0.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},4.95,{"v":542,"d":"542.00 €"},{"v":2682.9,"d":"2,682.90 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"M2 PINTURA PLASTICA"]
[{"$nulls":3},"Pintura plástica lisa antihumedad en paramentos verticales y horizontales, incluso medios auxiliares y de seguridad."]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves interior",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":170,"d":"170.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves exterior",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":3},"Fachada ext. dep. (Previsión)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":230,"d":"230.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":550,"d":"550.00"},{"v":12.6,"d":"12.60 €"},{"v":6930,"d":"6,930.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN REPARACIONES FACHADAS EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de reparación de fachada exterior consistentes en picado y recibido de zonas deterioradas de mortero de cemento para posterior pintado de la misma, mejora de vierteaguas y canalones de PVC, mejoras en drenaje superficial y otros trabajos de albañilería."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MEJORAS",{"$nulls":7},{"v":15608.9,"d":"15,608.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GESTION DE RESIDUOS"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":26.02,"d":"26.02 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":11.88,"d":"11.88 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":17.85,"d":"17.85 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.15]
[{"$nulls":9},0.15,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":165,"d":"165.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":337.75,"d":"337.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DE PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"INF_FIN",null,"UN INFORME FINAL DE OBRA"]
[{"$nulls":3}," Redacción de informe final de obra en base a los requisitos y borrador de Gipuzkoako urak"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DE PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":1925,"d":"1,925.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"IMPERMEABILIZACIÓN"]
[]
[null,"LIMP_P01",null,"M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paramentos en depósito con agua a presión, incluso medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":3},"Muros depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":640,"d":"640.00"}]
[{"$nulls":3},"Pilares",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":192,"d":"192.00"}]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3},"Fachada ext.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":190,"d":"190.00"}]
[{"$nulls":3},"Solera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":430,"d":"430.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":430,"d":"430.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1537,"d":"1537.00"},{"v":3.36,"d":"3.36 €"},{"v":5164.32,"d":"5,164.32 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3},"Previsión pilares",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":18.29,"d":"18.29 €"},{"v":438.96,"d":"438.96 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF",null,"M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Previsión pilares",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":56.12,"d":"56.12 €"},{"v":1346.88,"d":"1,346.88 €"}]
[]
[null,"APLIC_SUPERF_TECMADR",null,"M2 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades ,\r\r evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA o similar, con REGISTRO SANITARIO nº\r\r 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según\r\r D.IT nº 262, aplicando dos manos, en todo el techo, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Muros depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":640,"d":"640.00"}]
[{"$nulls":3},"Pilares",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":192,"d":"192.00"}]
[{"$nulls":3},"Franja encuentros muro solera",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":897,"d":"897.00"},{"v":19.44,"d":"19.44 €"},{"v":17437.68,"d":"17,437.68 €"}]
[]
[null,"REP_M_FISURA",null,"M REPARACION FISURA LONGITUDINAL"]
[{"$nulls":3},"Metro lineal de reparación de fisuras y filtraciones en muros de contención, mediante picado, vaciado y agrandado de la cabeza de la línea de fisura, relleno del hueco generado mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura mediante TECMADRY de SATECMA, incluso p.p. de obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA y medios auxiliares, completamente terminado. Medida la longitud realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaso 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir muro central",{"v":-2,"d":"-2.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-36,"d":"-36.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaso 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":92,"d":"92.00"},{"v":59.35,"d":"59.35 €"},{"v":5460.2,"d":"5,460.20 €"}]
[]
[null,"INY_EQUIPO",null,"UN JORNADA DE EQUIPO DE INYECCION DE RESINA"]
[{"$nulls":3},"Día de equipo de inyección y personal, con todo su equipamiento de seguridad para los trabajos y medios auxiliares para las labores de sellado de los puntos de agua con mortero de fraguado rápido incluso colocación de inyectores y posterior inyección con espuma aquareactiva."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":880,"d":"880.00 €"},{"v":1760,"d":"1,760.00 €"}]
[]
[null,"INY_RESINA",null,"KG RESINA AQUAREACTIVA INYECTADA"]
[{"$nulls":3},"Resina aquareactiva de poliuretano bicomponente efectivamente inyectada para taponamiento de vías de agua."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":19.5,"d":"19.50 €"},{"v":234,"d":"234.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN",{"$nulls":7},{"v":31842.04,"d":"31,842.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":49713.69,"d":"49,713.69 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":49713.69,"d":"49,713.69 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[6,2,6,9],[18,2,18,7],[20,4,20,5],[21,5,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVACION ESTRUCTURAL DEP. ERREBALBURU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,2,"MEJORAS",{"$nulls":5},{"v":15608.9,"d":"15,608.90 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[null,3,"GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":5},{"v":337.75,"d":"337.75 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,3,"PARTIDAS ESPECIFICAS DE PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":1925,"d":"1,925.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"IMPERMEABILIZACIÓN",{"$nulls":5},{"v":31842.04,"d":"31,842.04 €"},{"v":0.64,"d":"64.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":49713.69,"d":"49,713.69 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":10439.87,"d":"10,439.87 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":60153.564900000005,"d":"60,153.56 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}