{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":711,"n_cols":12,"rows_kept":711,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[38,3,38,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[71,3,71,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[131,3,131,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[140,3,140,8],[142,3,142,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[155,3,155,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[200,3,200,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[213,3,213,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[235,3,235,8],[238,3,238,7],[239,3,239,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[249,3,249,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[310,3,310,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[326,3,326,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[374,3,374,8],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[387,3,387,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[431,3,431,8],[433,3,433,8],[437,3,437,7],[438,3,438,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[468,3,468,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[476,3,476,8],[478,3,478,8],[482,3,482,7],[483,3,483,8],[487,3,487,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[500,3,500,8],[502,3,502,8],[504,3,504,8],[508,3,508,7],[509,3,509,8],[516,3,516,7],[517,3,517,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[539,3,539,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[553,3,553,7],[554,3,554,8],[562,3,562,8],[565,3,565,7],[566,3,566,8],[581,3,581,7],[582,3,582,8],[598,3,598,8],[600,3,600,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[624,3,624,7],[625,3,625,8],[629,3,629,7],[630,3,630,8],[634,3,634,7],[635,3,635,8],[639,3,639,7],[640,3,640,8],[644,3,644,7],[645,3,645,8],[649,3,649,7],[650,3,650,8],[654,3,654,7],[655,3,655,8],[659,3,659,7],[660,3,660,8],[664,3,664,8],[668,3,668,7],[669,3,669,8],[678,3,678,7],[679,3,679,8],[684,3,684,7],[685,3,685,8],[689,3,689,7],[690,3,690,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[705,3,705,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SECTORIZACION RED ABASTECIMIENTO. FASE I"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},0.38]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"     Zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.25,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},1.25]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},0.25,{"v":2.5,"d":"2.50"},2.81]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},0.25,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.38]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},9.52,{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":341.1,"d":"341.10 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.3,"d":"13.30"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":135.93,"d":"135.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":477.03000000000003,"d":"477.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},0.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},0.94]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Nueva linea paralela",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},0.25]
[{"$nulls":9},6.19,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":23.77,"d":"23.77 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},1.88]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"     Zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.75,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},6.25]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},4.69]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},1.25,{"v":2.5,"d":"2.50"},14.06]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},1.25,{"v":0.5,"d":"0.50"},1.88]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},1.25]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},48.61,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3935.47,"d":"3,935.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3959.24,"d":"3,959.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},1.88]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.75,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},6.25]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},4.69]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},1.25,{"v":2.5,"d":"2.50"},14.06]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},1.25,{"v":0.5,"d":"0.50"},1.88]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},1.25]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},48.61,{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":1573.99,"d":"1,573.99 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},0.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},0.94]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Nueva linea paralela",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},0.25]
[{"$nulls":9},6.19,{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":23.4,"d":"23.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1597.39,"d":"1,597.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00 X 1,00 X 1,50 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,50 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":4620,"d":"4,620.00 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Descubrir actual derivación para tapón",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Descubrir actual derivación para desconectar",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":780,"d":"780.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5400,"d":"5,400.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Nueva linea paralela",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":480,"d":"480.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":480,"d":"480.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":11913.66,"d":"11,913.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":229.32,"d":"229.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":229.32,"d":"229.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":105.49,"d":"105.49 €"},{"v":421.96,"d":"421.96 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":489.2,"d":"489.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø80",null,"UN CODO FD EE 22º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":489.2,"d":"489.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø80",null,"UN CODO FD EE 11º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":489.2,"d":"489.20 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":94.66,"d":"94.66 €"},{"v":189.32,"d":"189.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3897.5999999999995,"d":"3,897.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":265.5,"d":"265.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":379.2,"d":"379.20 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":483.3,"d":"483.30 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":256.29,"d":"256.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1118.79,"d":"1,118.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":509.95,"d":"509.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":612.75,"d":"612.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"},{"v":192.88,"d":"192.88 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":92.4,"d":"92.40 €"},{"v":184.8,"d":"184.80 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":72.25,"d":"72.25 €"},{"v":216.75,"d":"216.75 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":87.11,"d":"87.11 €"},{"v":348.44,"d":"348.44 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":75.43,"d":"75.43 €"},{"v":301.72,"d":"301.72 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.47,"d":"66.47 €"},{"v":66.47,"d":"66.47 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"},{"v":155.42,"d":"155.42 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L250",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 250 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":59.74,"d":"59.74 €"},{"v":119.48,"d":"119.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1932.9600000000003,"d":"1,932.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":107.73,"d":"107.73 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":123.64,"d":"123.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":231.37,"d":"231.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CRUCETAS"]
[null,"CRZ_B_Ø150",null,"UN CRUCETA DE FD PN 16 BBB 150X150"]
[{"$nulls":3},"Pieza en CRUZ de fundición dúctil embridada, de 150 x 150 mm., PN 16,  revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":319.99,"d":"319.99 €"},{"v":319.99,"d":"319.99 €"}]
[]
[null,"CRZ_B_Ø100",null,"UN CRUCETA DE FD PN 16 BBB 100X100"]
[{"$nulls":3},"Pieza en CRUZ de fundición dúctil embridada, de 100 x 100 mm., PN 16,  revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210.22,"d":"210.22 €"},{"v":210.22,"d":"210.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CRUCETAS",{"$nulls":7},{"v":530.21,"d":"530.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"}]
[]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"},{"v":1081.92,"d":"1,081.92 €"}]
[]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":1024.04,"d":"1,024.04 €"}]
[]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":378.42,"d":"378.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":2773.11,"d":"2,773.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11684.6,"d":"11,684.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Nueva linea paralela",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision sustitucion actual",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":441.6,"d":"441.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":441.6,"d":"441.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_90_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":49.05,"d":"49.05 €"},{"v":98.1,"d":"98.10 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50.28,"d":"50.28 €"},{"v":50.28,"d":"50.28 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"},{"v":64.89,"d":"64.89 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":35.68,"d":"35.68 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_90.63",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 90/63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24.66,"d":"24.66 €"},{"v":49.32,"d":"49.32 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"},{"v":20.79,"d":"20.79 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":22.16,"d":"22.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":341.22,"d":"341.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":782.82,"d":"782.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":2018.25,"d":"2,018.25 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":1779.3,"d":"1,779.30 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":515.64,"d":"515.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5036.950000000001,"d":"5,036.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED_Ø100_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø100 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø100 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1693.03,"d":"1,693.03 €"},{"v":3386.06,"d":"3,386.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":3386.06,"d":"3,386.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":8423.01,"d":"8,423.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø100",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø100"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 100 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":179.54,"d":"179.54 €"},{"v":359.08,"d":"359.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":359.08,"d":"359.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":828,"d":"828.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":828,"d":"828.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1187.08,"d":"1,187.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":22077.510000000002,"d":"22,077.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1460.45,"d":"1,460.45 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":1462.22,"d":"1,462.22 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":3454.17,"d":"3,454.17 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":4016.31,"d":"4,016.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":10825.64,"d":"10,825.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.3,"d":"13.30"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":10.91,"d":"10.91 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.3,"d":"13.30"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":313.88,"d":"313.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":324.79,"d":"324.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion zanja transmision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},11.25]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},38.05,{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":1213.8,"d":"1,213.80 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":2265.8,"d":"2,265.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":3479.6000000000004,"d":"3,479.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":3804.3900000000003,"d":"3,804.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},15.66,null,null,15.66]
[{"$nulls":9},15.66,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":125.28,"d":"125.28 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.09,null,null,2.09]
[{"$nulls":9},2.09,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":41.8,"d":"41.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.53,null,null,0.53]
[{"$nulls":9},0.53,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":23.85,"d":"23.85 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.57,null,null,1.57]
[{"$nulls":9},1.57,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":40.82,"d":"40.82 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.23,null,null,5.23]
[{"$nulls":9},5.23,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":78.45,"d":"78.45 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.01,null,null,2.01]
[{"$nulls":9},2.01,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},87.13,null,null,87.13]
[{"$nulls":9},87.13,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":697.04,"d":"697.04 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.42,null,null,2.42]
[{"$nulls":9},2.42,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":29.04,"d":"29.04 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.63,null,null,0.63]
[{"$nulls":9},0.63,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":8.82,"d":"8.82 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":20.46,"d":"20.46 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":9},0.18,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":59.4,"d":"59.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1144.96,"d":"1,144.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAUDAL",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"PFO_CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANOS CAD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 1 - CONS.-MALLE y CONS.-AREITIO",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 2 - ESKOLAK",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 3 - KALBARIO",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 4 - GOITONDO",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 5 - OLONDO y TRABAKUA",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION 6 - DONAGARAI",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":7510,"d":"7,510.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":57276.159999999996,"d":"57,276.16 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":57276.159999999996,"d":"57,276.16 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SECTORIZACION RED ABASTECIMIENTO. FASE I"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":11913.6528,"d":"11,913.65 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":22077.51,"d":"22,077.51 €"},{"v":0.39,"d":"39.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":10825.64,"d":"10,825.64 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":3804.381,"d":"3,804.38 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1144.96,"d":"1,144.96 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":7510,"d":"7,510.00 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":57276.1438,"d":"57,276.14 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":12027.99,"d":"12,027.99 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":69304.133998,"d":"69,304.13 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}