{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":470,"n_cols":12,"rows_kept":470,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[43,3,43,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[90,3,90,7],[91,3,91,8],[95,3,95,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[104,3,104,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[124,3,124,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[143,3,143,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[202,3,202,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[251,3,251,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[437,3,437,7],[438,3,438,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[464,3,464,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_MEJORAS DEPOSITO AITXU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACION DEPOSITO"]
[]
[null,"PIC_VIG_LONG",null,"M PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES"]
[{"$nulls":3},"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":23.35,"d":"23.35 €"},{"v":467,"d":"467.00 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":18.29,"d":"18.29 €"},{"v":365.8,"d":"365.80 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF",null,"M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":56.12,"d":"56.12 €"},{"v":1122.4,"d":"1,122.40 €"}]
[]
[null,"AUXR01",null,"UN MEDIOS AUXILIARES REHABILITACION"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para disposición en obra de medios auxiliares para ejecución de los trabajos de rehabilitación y limpieza del vaso finalizada la obra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":125,"d":"125.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Perfilado tierras Cubierta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":364.32,"d":"364.32 €"}]
[]
[null,"LIMP01",null,"M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paramentos en depósito con agua a presión, incluso medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":3.38,"d":"3.38 €"},{"v":371.8,"d":"371.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACION DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":2941.32,"d":"2,941.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD"]
[]
[null,"ELEC10",null,"UN CUADRO DE MANIOBRA EN DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Cuadro de maniobray protección en armario Schneider PLA, compuesto por:\r\n- Diferencial DPN N 300mA,10kA clase D gral 4x16A. 30 mA,10kA autorearmable.\r\n- Portafusibles STI 3PN 20A 400V+ FUSIBLES 20A gG A9N15657 Schneider.\r\n- Descargador de sobretensiones Phoenix Contact DT-TELE.\r\n- Interruptor diferencial ICPN 1P+N 10A 300mA - 10 kA clase AC Schneider.\r\n- Final de carrera puerta INL Schneider Electric.\r\n- Lámpara estrecha de cuadro LAI/OL 68 Schneider Electric.\r\n- Resistencia calefactora Schneider Electric ClimaSys CR, alim. 110 - 250V.\r\n- Interruptor autom. magnetotérmico IC6N 4P 16A 10 kA curva C Schneider.\r\n- Magnetotérmicos\r\n- Bornas.\r\n- Canaletas.\r\n- Cableados internos.\r\n- Interruptores automáticos.\r\n- Distribuidores 24V\r\nIncluso mano de obra y pequeño material para su completa instalación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2685,"d":"2,685.00 €"},{"v":2685,"d":"2,685.00 €"}]
[]
[null,"ELEC03",null,"UN INSTALACION PUNTO DE LUZ ALUMB. EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":218,"d":"218.00 €"},{"v":436,"d":"436.00 €"}]
[]
[null,"ELEC02",null,"UN INSTALACION DE EMERGENCIA BAJO TUBO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3},"Recinto llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara llaves deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":167.81,"d":"167.81 €"},{"v":335.62,"d":"335.62 €"}]
[]
[null,"ELEC04",null,"UN INSTALACION LUMINARIA LED ALUMBRADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3},"Cámara llaves deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Recinto llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":203.61,"d":"203.61 €"},{"v":407.22,"d":"407.22 €"}]
[]
[null,"ELEC05",null,"UN INSTALACION PROYECTOR LED DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"}]
[]
[null,"ELEC07",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":594.4,"d":"594.40 €"}]
[]
[null,"ELEC08",null,"UN ESQUEMAS EPLAN"]
[{"$nulls":3},"Realización de esquemas eléctricos de la instalación en EPLAN."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"ELEC09",null,"UN SISTEMA DETECCION INTRUSOS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de selector para desactivación de intrusos, incluso cableado y finales de carrera, conectado a telecontrol/datalogger, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Obra llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":61,"d":"61.00 €"},{"v":122,"d":"122.00 €"}]
[]
[null,"ELEC06",null,"UN RED DE TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso pica de acero cobrizado de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, caja de registro y comprobación parte proporcional de accesorios de montaje y fijación de conductores eléctricos, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y medición de la puesta a tierra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":856,"d":"856.00 €"},{"v":856,"d":"856.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD",{"$nulls":7},{"v":5914.38,"d":"5,914.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACCESO"]
[]
[null,"ESC010",null,"M FORMACION DE ACCESO A DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Formación de escalera de acceso a depósito de un metro de anchura, mediante:\r\nSuministro y colocación de tablón de pino Flandes Clase 4, tratada con protección IV, de dimensiones L=100 X h=19,5 x e=4,5 en formación de contrahuella.\r\nRedondos de acero Ø20 hincado mínimo 30 cm. para retención de contrahuella. (2 ud/peldaño).\r\nRelleno de grava.\r\nIncluso replanteo, desbroce, excavación y rellenos, completamente terminado según detalle en Plano nº5."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":152,"d":"152.00 €"},{"v":4560,"d":"4,560.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACCESO",{"$nulls":7},{"v":4560,"d":"4,560.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[]
[null,"SDA002",null,"UN SONDA DE NIVEL"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sonda de nivel VEGAWELL 52  o similar, incluso fijación y cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":922.5,"d":"922.50 €"},{"v":922.5,"d":"922.50 €"}]
[]
[null,"COM003",null,"UN TELECONTROL - DATALOGGER"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de Telecontrol - datalogger GSM modular para envío señales analogicas fuera de rango, digitales activas, variable MODBUS, etc. y registro de cualquiera de esas entradas para envío mediante datos GSM o GPRS a centro de control."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Microcom",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":816,"d":"816.00 €"},{"v":1632,"d":"1,632.00 €"}]
[]
[null,"BDE001",null,"UN BOYA NIVEL BAJO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de boya de nivel de seguridad en depósito, incluso cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00 €"},{"v":102,"d":"102.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":2656.5,"d":"2,656.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TURBIDEZ"]
[]
[null,"TURB01",null,"UN AUTOMATISMO DESVIO CAUDAL ENTRADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de entrada a depósito mediante:\nVálvula de 3 vías DN65 PN16_BELIMO Mod.H764N o similar.\nActuador eléctrico BELIMO Mod. SV230A-TPC o similar con maniobra automática y posibilidad de accionamiento manual desde pulsador.\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluido) y control sobre accionamiento de válvula motorizada a instalar.\nConducciones en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, y desvío a vaciado del caudal de entrada según consignas.\nPrevisión T de montaje de sonda adicional en PVC. \nIncluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3}," Red desde manantiales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4685,"d":"4,685.00 €"},{"v":4685,"d":"4,685.00 €"}]
[]
[null,"TURB02",null,"UN CONEXIONES / CABLEADO A CUADRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para líneas de señal y eléctricas entre cuadro, electroválvulas y sondas de turbidez (2), protecciónes, maniobra y cableado bajo tubo grapado a muro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"TURB03",null,"UN CONTROL TURBIDEZ RED DISTRIBUCION"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de salida a red de distribución mediante:\r\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluido). Conducciones en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, y desvío a vaciado del caudal analizado.\r\nIncluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3},"Red distribución",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":7633,"d":"7,633.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACION AUTOMATIZADA DOBLE CELULA"]
[]
[null,"PEP_29",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98.77,"d":"98.77 €"},{"v":98.77,"d":"98.77 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00 €"},{"v":121,"d":"121.00 €"}]
[]
[null,"PEP_33",null,"UN BOMBA RECIRCULACION (220v)"]
[]
[{"$nulls":3},"Para cloro + turbidez",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA REACTIVOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":660,"d":"660.00 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"UN CELULA GALVANICA DE MEDICION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":886,"d":"886.00 €"},{"v":1772,"d":"1,772.00 €"}]
[]
[null,"PEP_42",null,"UN ANALIZADOR - CONTROLADOR Mod 650 CRF"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"}]
[]
[null,"PEP_43",null,"UN TARJETA MEDICION DE CLORO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":624,"d":"624.00 €"},{"v":1248,"d":"1,248.00 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"UN PANEL INTEGRACION ELEMENTOS DOSIFICACION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"},{"v":684.2,"d":"684.20 €"}]
[]
[null,"REDCL_01",null,"UN RED HIDRAULICA DESINFECCIÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubos y mangueras en PVC/PE, desde bomba de toma de muestra hasta analizadores y de dosificadoras a depósitos, vaciado, etc, incluso racores de inyección, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"},{"v":189.5,"d":"189.50 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"UN CONEXIONES / CABLEADO A CUADRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para líneas de señales y eléctricas entre cuadro, bombas y analizadores, incluso protecciónes, maniobra y cableado bajo tubo grapado a muro."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":285,"d":"285.00 €"},{"v":285,"d":"285.00 €"}]
[]
[null,"SFI001",null,"UN SENSOR DE FLUJO INDUCTIVO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126,"d":"126.00 €"},{"v":126,"d":"126.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACION AUTOMATIZADA DOBLE CELULA",{"$nulls":7},{"v":6798.07,"d":"6,798.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"V_01",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"CAUD_01",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO (INS_CAUD) "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":1760,"d":"1,760.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27.6,"d":"27.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":27.6,"d":"27.60"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":359.08,"d":"359.08 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},6.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},6.75]
[{"$nulls":9},16.75,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":93.97,"d":"93.97 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":59.4,"d":"59.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":512.4499999999999,"d":"512.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MODIFICACIONES O.C. Y REDES"]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Demolición obra de llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"Apertura de huecos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"Rozas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1325.03,"d":"1,325.03 €"}]
[]
[null,"BY-PASS",null,"UN BY-PASS PROVISIONAL"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de by-pass provisional de depósito, incluido doble contenedor GRG de 1.000 itros, localización y desvío (aereo) de los tubos abastecimiento de entrada y salida, modificación provisional de la desinfección mediante derivación de linea de salida recirculación y conexión de dosificación a depósito. Incluso protección y vallado de las instalaciones provisionales durante su uso y ayudas de albañilería necesarias."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø60",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":602.73,"d":"602.73 €"}]
[]
[null,"BRØ50",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 50 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"},{"v":101.55,"d":"101.55 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":500.7,"d":"500.70 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":336.02,"d":"336.02 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":1112.64,"d":"1,112.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":278.16,"d":"278.16 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 32",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø32"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø32, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110.52,"d":"110.52 €"},{"v":110.52,"d":"110.52 €"}]
[]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"}]
[]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":378.42,"d":"378.42 €"}]
[]
[null,"C_DES_50",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 50"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":135.5,"d":"135.50 €"},{"v":542,"d":"542.00 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L250",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 250 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60.49,"d":"60.49 €"},{"v":241.96,"d":"241.96 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"},{"v":691.68,"d":"691.68 €"}]
[]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"},{"v":1274.25,"d":"1,274.25 €"}]
[]
[null,"V_RED_Ø50_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø50 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":556.55,"d":"556.55 €"},{"v":556.55,"d":"556.55 €"}]
[]
[null,"VPILOT1",null,"UN VALVULA CONTROL DE NIVEL PILOTADA DN65"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de válvula de control de nivel DN 65, AVK 006X99 o similar, embridada, en fuundición dúctil, funcionamiento hidráulico accionado por flotador diferido, incluso montaje, ajustes, pruebas y parte proporcional de línea de conexión entre válvula y flotador diferido, completamente instalada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2568,"d":"2,568.00 €"},{"v":2568,"d":"2,568.00 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Salida depósito",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," Llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":308.7,"d":"308.70 €"}]
[]
[null,"REP001",null,"UN REPOSICIONES OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para ejecución de remates y reposiciones de hormigón y albañilería en cámara de llaves."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," Obra de llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"By-pass depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":290.88,"d":"290.88 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"By-pass depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":72.72,"d":"72.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Vaciados",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":521.28,"d":"521.28 €"}]
[]
[null,"PVC TØ160",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 160 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 160 mm. de diámetro y espesor de 4 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciados",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":17.85,"d":"17.85 €"},{"v":214.2,"d":"214.20 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":89.36,"d":"89.36 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":57.15,"d":"57.15 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":147.7,"d":"147.70 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":39.6,"d":"39.60 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":23.92,"d":"23.92 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":84.98,"d":"84.98 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":143.64,"d":"143.64 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"equiv. Ø50",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"Ø75",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":389.64,"d":"389.64 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ø65 x 50",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64.02,"d":"64.02 €"},{"v":128.04,"d":"128.04 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ø50 x 50",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ø60 x 60",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":708.4,"d":"708.40 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Drenaje",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":1729.96,"d":"1,729.96 €"}]
[]
[null,"TRX001",null,"M2 TRAMEX GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Tramex o emparrillado en acero galvanizado o material plástico en parrilla cuadrada de 30 x 30 mm. con pletina de canto de 3 mm. de sección mínima, incluso cerco, marcos o apoyos, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Arqueta cámara llegada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":106.42,"d":"106.42 €"},{"v":266.05,"d":"266.05 €"}]
[]
[null,"CERR01",null,"UN PUERTA CANCELA METALICA"]
[{"$nulls":3},"Puerta cancela metálica de 0,8 y altura hasta 2,00 m. en acero, incluso p.p. de soportes, retirada de puerta existente, cortes, refuerzos, ayudas de albañilería, cerradura tipo Consorcio, manilla, totalmente instalado y pintado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":485,"d":"485.00 €"},{"v":970,"d":"970.00 €"}]
[]
[null,"CERR02",null,"M2 REJILLA DE VENTILACION"]
[{"$nulls":3},"Rejilla de ventilación formada por bastidor angular y lamas metálicas galvanizadas, imprimación y dos manos de esmalte, anclajes colocación, retirada de existente y ayudas de albañilería, totalmente terminada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,{"v":0,"d":"0.00"},3.75]
[{"$nulls":9},3.75,{"v":211.55,"d":"211.55 €"},{"v":793.31,"d":"793.31 €"}]
[]
[null,"CERR03",null,"M2 MALLA MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Malla mosquitera de acero inoxidable, incluso marco de aluminio , tornillería y colocación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,{"v":0,"d":"0.00"},3.75]
[{"$nulls":9},3.75,{"v":64,"d":"64.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MODIFICACIONES O.C. Y REDES",{"$nulls":7},{"v":20391.020000000004,"d":"20,391.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":53166.740000000005,"d":"53,166.74 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":53166.740000000005,"d":"53,166.74 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[6,2,6,9],[23,2,23,7],[25,4,25,5],[26,5,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_MEJORAS DEPOSITO AITXU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,35,"REHABILITACION DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":2941.32,"d":"2,941.32 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,35,"ELECTRICIDAD",{"$nulls":5},{"v":5914.38,"d":"5,914.38 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,35,"ACCESO",{"$nulls":5},{"v":4560,"d":"4,560.00 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,36,"COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":5},{"v":2656.5,"d":"2,656.50 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,37,"CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":5},{"v":7633,"d":"7,633.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,37,"CLORACION AUTOMATIZADA DOBLE CELULA",{"$nulls":5},{"v":6798.07,"d":"6,798.07 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,43,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":1760,"d":"1,760.00 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,43,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":512.4435,"d":"512.44 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,47,"MODIFICACIONES O.C. Y REDES",{"$nulls":5},{"v":20391.0225,"d":"20,391.02 €"},{"v":0.38,"d":"38.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":53166.736,"d":"53,166.74 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":11165.01,"d":"11,165.01 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":64331.75056,"d":"64,331.75 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}