{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":353,"n_cols":12,"rows_kept":353,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[107,3,107,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[129,3,129,8],[131,3,131,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[151,3,151,8],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[188,3,188,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[230,3,230,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[241,3,241,8],[243,3,243,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[307,3,307,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SANEAMIENTO EZKIALDE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P4 (Cierre parcela nº27)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.4,"d":"0.40"},6.56]
[{"$nulls":9},6.56,{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":235.04,"d":"235.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":209.48,"d":"209.48 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P2-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":56,"d":"56.00"},null,null,{"v":56,"d":"56.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":639.84,"d":"639.84 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P13-P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":164,"d":"164.00"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":1676.08,"d":"1,676.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2760.44,"d":"2,760.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":192,"d":"192.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":192,"d":"192.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":614.4,"d":"614.40 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"P7-P13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":127.8,"d":"127.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":185.4,"d":"185.40"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":711.94,"d":"711.94 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":3},"P8-P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":32.4,"d":"32.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":212.4,"d":"212.40"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":3976.13,"d":"3,976.13 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6273.99,"d":"6,273.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":3},"P8-P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":32.4,"d":"32.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":212.4,"d":"212.40"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":1934.96,"d":"1,934.96 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"P7-P13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":127.8,"d":"127.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":185.4,"d":"185.40"},{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":700.81,"d":"700.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":2635.77,"d":"2,635.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":1018.64,"d":"1,018.64 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":392,"d":"392.00 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1414.46,"d":"1,414.46 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"B1-P4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},null,{"v":33.6,"d":"33.60"}]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"P8-P10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"P4 (Pozo)",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":148.8,"d":"148.80"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":2044.51,"d":"2,044.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4869.61,"d":"4,869.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},null,null,{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P13-P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluv.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":151,"d":"151.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":8481.67,"d":"8,481.67 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P5-P13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":198,"d":"198.00"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":8515.98,"d":"8,515.98 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":796.41,"d":"796.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":17794.06,"d":"17,794.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":34333.87,"d":"34,333.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"P5-P13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"}]
[{"$nulls":3},"P13-P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión fec.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":231,"d":"231.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":8630.16,"d":"8,630.16 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluv.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127,"d":"127.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":3732.53,"d":"3,732.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":12362.69,"d":"12,362.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":12362.69,"d":"12,362.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Desvío fosa nº27",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":876.27,"d":"876.27 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P2-P3-P15",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":1729.96,"d":"1,729.96 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P4 a P14",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":10356.12,"d":"10,356.12 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"}]
[]
[null,"SUM_SIFON",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico en fundición en conjunto para recogida de aguas, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 670 x 254 mm,  incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prev. pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":14896.23,"d":"14,896.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P13-P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":164,"d":"164.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":134.48,"d":"134.48 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P13-P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":164,"d":"164.00"},{"v":26.3,"d":"26.30 €"},{"v":4313.2,"d":"4,313.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4447.679999999999,"d":"4,447.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"P1-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"P15-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P13-P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":4083.2,"d":"4,083.20 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,0.75,0.56]
[{"$nulls":3},"P2-P4 (Protección colector)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},32.66,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":3700.05,"d":"3,700.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":7783.25,"d":"7,783.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"P2-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":56,"d":"56.00"},null,null,{"v":56,"d":"56.00"}]
[{"$nulls":3},"B1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1685.6,"d":"1,685.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1685.6,"d":"1,685.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":13916.53,"d":"13,916.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37.5,"d":"37.50"},null,null,{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},2.57,null,null,2.57]
[{"$nulls":9},2.57,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":20.56,"d":"20.56 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.03,null,null,1.03]
[{"$nulls":9},1.03,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20.6,"d":"20.60 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.26,null,null,0.26]
[{"$nulls":9},0.26,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":11.7,"d":"11.70 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.77,null,null,0.77]
[{"$nulls":9},0.77,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":20.02,"d":"20.02 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},14.97,null,null,14.97]
[{"$nulls":9},14.97,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":224.55,"d":"224.55 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},2.57,null,null,2.57]
[{"$nulls":9},2.57,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},57.06,null,null,57.06]
[{"$nulls":9},57.06,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":456.48,"d":"456.48 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":28.8,"d":"28.80 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":4.34,"d":"4.34 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":9},0.15,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},0.09,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":29.7,"d":"29.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1126.65,"d":"1,126.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA3",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por lasobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":396,"d":"396.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2125,"d":"2,125.00 €"},{"v":2125,"d":"2,125.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN DIA ALQUILER SEMAFOROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de pareja de semáforos con batería para vehículos, de tres focos de 200 mm. de diámetro, con iluminación con lamparas halogenas o incandescentes de bajo consumo, para regulación del tráfico durante las obras."]
[{"$nulls":4},{"v":21,"d":"21.00"},{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":58.15,"d":"58.15 €"},{"v":1221.15,"d":"1,221.15 €"}]
[]
[null,"PA6",null,"TN ESCOLLERA"]
[{"$nulls":3},"Escollera de protección de taludes y sostenimiento de terreno junto a regata, en terraplen entre pozos P5 - P7, incluido el suministro, vertido, y colocación, con un tamaño medio de 250 kg. de peso unitario."]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":144,"d":"144.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":144,"d":"144.00"},{"v":17.7,"d":"17.70 €"},{"v":2548.8,"d":"2,548.80 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN REPOSICIONES OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, zapatas, tubos, tajeas, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"P3-P4 (Murete parcela nº27)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P4 (Paso regata)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN RESTAURACION AMBIENTAL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la reposición de jardines, setos y arbolado afectado por las obras."]
[{"$nulls":3},"Afecciones traza",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":15140.95,"d":"15,140.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":91776.92,"d":"91,776.92 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":91776.92,"d":"91,776.92 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SANEAMIENTO EZKIALDE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":34333.8808,"d":"34,333.88 €"},{"v":0.37,"d":"37.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":12362.69,"d":"12,362.69 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":14896.23,"d":"14,896.23 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":13916.5314,"d":"13,916.53 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1126.65,"d":"1,126.65 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":15140.95,"d":"15,140.95 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":91776.9322,"d":"91,776.93 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":19273.16,"d":"19,273.16 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":111050.08796199999,"d":"111,050.09 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}