{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":673,"n_cols":12,"rows_kept":673,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[91,3,91,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[185,3,185,8],[187,3,187,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[213,3,213,8],[215,3,215,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[258,3,258,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[271,3,271,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[280,3,280,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[301,3,301,8],[303,3,303,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[312,3,312,7],[313,3,313,8],[317,3,317,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[330,3,330,8],[332,3,332,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,8],[344,3,344,7],[345,3,345,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[364,3,364,8],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[394,3,394,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,8],[404,3,404,8],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[470,3,470,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[531,3,531,7],[532,3,532,8],[537,3,537,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[558,3,558,7],[559,3,559,8],[564,3,564,7],[565,3,565,8],[570,3,570,8],[572,3,572,8],[576,3,576,7],[577,3,577,8],[581,3,581,7],[582,3,582,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[591,3,591,7],[592,3,592,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[601,3,601,7],[602,3,602,8],[606,3,606,7],[607,3,607,8],[611,3,611,7],[612,3,612,8],[616,3,616,7],[617,3,617,8],[621,3,621,7],[622,3,622,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[636,3,636,8],[640,3,640,7],[641,3,641,8],[645,3,645,7],[646,3,646,8],[650,3,650,7],[651,3,651,8],[657,3,657,7],[658,3,658,8],[662,3,662,7],[663,3,663,8],[667,3,667,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SANEAMIENTO SAN PEDRO Y SAN ANTOLIN"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Ventana muro P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":236.52,"d":"236.52 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2.88]
[{"$nulls":3},"Ventana muro P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},8.88,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1023.15,"d":"1,023.15 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":150.88,"d":"150.88 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"AF2-AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"AF5-AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":3},"AF10-AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":1,"d":"1.00"},19.74,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},23.69]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 75 PE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 63 PE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 100 FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"Resto acera",{"v":1,"d":"1.00"},82.71,null,{"v":1,"d":"1.00"},82.71]
[{"$nulls":9},{"v":206.6,"d":"206.60"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":2260.2,"d":"2,260.20 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pasos acera calzada",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Resto acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":536.06,"d":"536.06 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pasos acera calzada",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Resto acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":801.64,"d":"801.64 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P0-P5",{"v":1,"d":"1.00"},87.89,null,{"v":1.6,"d":"1.60"},140.62]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},7.36]
[{"$nulls":3},"AF1-P0",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 100 FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":9},195.98,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2202.82,"d":"2,202.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":7211.27,"d":"7,211.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":1,"d":"1.00"},19.74,0.15,{"v":3,"d":"3.00"},8.88]
[{"$nulls":9},8.88,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":17.05,"d":"17.05 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión exceso h zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":1560.6,"d":"1,560.60 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},34.56]
[{"$nulls":9},34.56,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2797.98,"d":"2,797.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4375.63,"d":"4,375.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión exceso h zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":37.24,"d":"37.24 €"},{"v":2234.4,"d":"2,234.40 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":1,"d":"1.00"},19.74,0.15,{"v":3,"d":"3.00"},8.88]
[{"$nulls":9},8.88,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":35.25,"d":"35.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":2269.65,"d":"2,269.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Fecales",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2139.12,"d":"2,139.12 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Nudos 3-4-5",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":1061.09,"d":"1,061.09 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Nudos 3-4-5",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1414.46,"d":"1,414.46 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento acom.",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":642,"d":"642.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[{"$nulls":3},"P0-P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":288,"d":"288.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":316.8,"d":"316.80"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":4352.83,"d":"4,352.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9815.3,"d":"9,815.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 75",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 63",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":3078.95,"d":"3,078.95 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Abast Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":274.61,"d":"274.61 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AF2-AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"AF5-AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"AF10-AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":1,"d":"1.00"},19.74,null,null,19.74]
[{"$nulls":3},"Conexion sumideros",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},91.74,{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":4892.49,"d":"4,892.49 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P0-P5",{"v":1,"d":"1.00"},43.92,null,null,43.92]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AF1-P0",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},77.92,{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":5032.85,"d":"5,032.85 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"P0-P5 (Perfil Z1-Z2)",{"v":1,"d":"1.00"},43.97,null,null,43.97]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,null,{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":9},49.57,{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":5044.74,"d":"5,044.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":18323.64,"d":"18,323.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":41995.49,"d":"41,995.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P0-P5",{"v":1,"d":"1.00"},87.89,null,null,87.89]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"P2-P9",{"v":1,"d":"1.00"},25.34,null,null,25.34]
[{"$nulls":9},128.23,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":5030.46,"d":"5,030.46 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AF1-P0",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"AF2-AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"AF5-AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"AF10-AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexion sumideros",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":91,"d":"91.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":2674.49,"d":"2,674.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":7704.95,"d":"7,704.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":7704.95,"d":"7,704.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudos 4 - 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":34.39,"d":"34.39 €"},{"v":309.51,"d":"309.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":356.13,"d":"356.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":377.86,"d":"377.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":137.3,"d":"137.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":233.28000000000003,"d":"233.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":163.28,"d":"163.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":163.28,"d":"163.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"},{"v":331.26,"d":"331.26 €"}]
[]
[null,"EE Ø100",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø100 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudos 4 - 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":110.44,"d":"110.44 €"},{"v":441.76,"d":"441.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":773.02,"d":"773.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2042.8999999999999,"d":"2,042.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 75",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":591.5,"d":"591.50 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 63",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":151.5,"d":"151.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":743,"d":"743.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":38.1,"d":"38.10 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":11.96,"d":"11.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":50.06,"d":"50.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":793.06,"d":"793.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"E R-M L T 63",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valv. adicional acom L>4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64.53,"d":"64.53 €"},{"v":129.06,"d":"129.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":129.06,"d":"129.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":278.16,"d":"278.16 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valv adicional acom. L>4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":959.1,"d":"959.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":959.1,"d":"959.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac.2 - Ac.3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":374.44,"d":"374.44 €"},{"v":1123.32,"d":"1,123.32 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Ac.1 - Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":789.36,"d":"789.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":1912.6799999999998,"d":"1,912.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"REC HID",null,"UN RECOLOCACION DE HIDRANTE"]
[{"$nulls":3},"Unidad de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio necesario para su instalacion, asi como p.p de obra civil y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1563.8899999999999,"d":"1,563.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3683.5699999999997,"d":"3,683.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":7607.69,"d":"7,607.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":2419.68,"d":"2,419.68 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexion sumideros",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2167.52,"d":"2,167.52 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":3505.08,"d":"3,505.08 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":5189.88,"d":"5,189.88 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":1462.22,"d":"1,462.22 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_40",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 40X40"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Machón P6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":72.57,"d":"72.57 €"},{"v":145.14,"d":"145.14 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":9493.11,"d":"9,493.11 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":2481.78,"d":"2,481.78 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas tipo A",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas tipo B",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":467.04,"d":"467.04 €"}]
[]
[null,"SUM SIF 50X33",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO 50X33"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico de 500 x 250 mm., con rejilla de hierro fundido, prefabricado tipo DRENA D3200 DR150 o equivalente, material de recibido y colocación. Todo incluido, incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, construido según normativa NTE/ISS-37, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Pluviales",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":230,"d":"230.00 €"},{"v":920,"d":"920.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":28251.449999999997,"d":"28,251.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"AF2-AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"AF5-AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":3},"AF10-AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":1,"d":"1.00"},19.74,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},23.69]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 75 PE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 63 PE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 100 FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},123.89,{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":3201.32,"d":"3,201.32 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"P0-P5",{"v":1,"d":"1.00"},87.89,null,{"v":1.6,"d":"1.60"},140.62]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},7.36]
[{"$nulls":3},"AF1-P0",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 100 FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":9},195.98,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":6751.51,"d":"6,751.51 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Machón P6 (inc. abast)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},1.25,1.25]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.15,3.75]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":1308.45,"d":"1,308.45 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"P0-P5",{"v":1,"d":"1.00"},87.89,null,{"v":1.6,"d":"1.60"},140.62]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},7.36]
[{"$nulls":3},"AF1-P0",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 100 FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":9},195.98,{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":2434.07,"d":"2,434.07 €"}]
[]
[null,"ACER_B500",null,"KG ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico>= 500 N/mm2, de diámetro inferior a 16 mm para el armado de elementos estructurales, incluso parte proporcional de mermas, solapes, distanciadores, empalmes y demás medios auxiliares. Totalmente colocado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Machón P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Machón P16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,null,{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":2.25,"d":"2.25 €"},{"v":238.5,"d":"238.50 €"}]
[]
[null,"ENC_VIG",null,"M2 ENCOFRADO PARA VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para viga de atado o cuneta, de base rectilnea, encofrado a una cara, para una altura de trabajo <=5 m, para dejar el hormigón visto, parte proporcional de encofrados laterales e inferiores incluso medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Machón P6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Machón P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,1.25,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":163.53,"d":"163.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":14097.380000000001,"d":"14,097.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AF3-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"P2-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"AF2-AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"AF5-AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":3},"AF10-AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"AF11-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AF12-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"P6-P9",{"v":1,"d":"1.00"},19.74,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},23.69]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 75 PE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 63 PE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Abast Ø 100 FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"Resto acera",{"v":1,"d":"1.00"},82.71,null,{"v":1,"d":"1.00"},82.71]
[{"$nulls":9},{"v":206.6,"d":"206.60"},{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":10003.57,"d":"10,003.57 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pasos acera calzada",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Resto acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":3033.1,"d":"3,033.10 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pasos acera calzada",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Resto aceras",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1920.8,"d":"1,920.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":14957.47,"d":"14,957.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":29054.85,"d":"29,054.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},103.55,null,null,103.55]
[{"$nulls":9},103.55,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1347.19,"d":"1,347.19 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},11.09,null,null,11.09]
[{"$nulls":9},11.09,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":250.74,"d":"250.74 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.69,null,null,0.69]
[{"$nulls":9},0.69,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":21.35,"d":"21.35 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":5.36,"d":"5.36 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.55,null,null,1.55]
[{"$nulls":9},1.55,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":166.01,"d":"166.01 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},25.48,null,null,25.48]
[{"$nulls":9},25.48,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":788.35,"d":"788.35 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.44,null,null,3.44]
[{"$nulls":9},3.44,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},344.34,null,null,344.34]
[{"$nulls":9},344.34,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":7785.53,"d":"7,785.53 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},11.48,null,null,11.48]
[{"$nulls":9},11.48,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":355.19,"d":"355.19 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.52,null,null,0.52]
[{"$nulls":9},0.52,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":18.56,"d":"18.56 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.52,null,null,0.52]
[{"$nulls":9},0.52,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":34.32,"d":"34.32 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":9},0.14,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":46.2,"d":"46.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":10818.8,"d":"10,818.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3125,"d":"3,125.00 €"},{"v":3125,"d":"3,125.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN DIAS ALQUILER CONTENEDOR DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Coste de alquiler de contenedores ajenos, por día de uso, incluyendo entrega, alquiler y recogida en obra."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":19,"d":"19.00 €"},{"v":950,"d":"950.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN IDENTIFICACION Y REPLANTEO REDES"]
[{"$nulls":3},"Hora de equipo para el estudio de los colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, tintes trazadores, equipo de limpieza e inspección CCTV, etc."]
[{"$nulls":3},"Identificación redes y replanteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores previa a obra",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Inspección CCTV previa a obra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":2880,"d":"2,880.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2475,"d":"2,475.00 €"},{"v":2475,"d":"2,475.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":9490,"d":"9,490.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":134923.22999999998,"d":"134,923.23 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":134923.22999999998,"d":"134,923.23 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SANEAMIENTO SAN PEDRO Y SAN ANTOLIN"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":41995.5035,"d":"41,995.50 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":7704.9529,"d":"7,704.95 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":7607.69,"d":"7,607.69 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":28251.45,"d":"28,251.45 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":29054.8522,"d":"29,054.85 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":10818.7928,"d":"10,818.79 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":9490,"d":"9,490.00 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":134923.2414,"d":"134,923.24 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":28333.88,"d":"28,333.88 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":163257.122094,"d":"163,257.12 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}