{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":459,"n_cols":12,"rows_kept":459,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[87,3,87,8],[90,3,90,7],[91,3,91,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[147,3,147,8],[150,3,150,7],[151,3,151,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[185,3,185,8],[187,3,187,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[214,3,214,8],[216,3,216,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[258,3,258,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[301,3,301,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[348,3,348,8],[350,3,350,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[374,3,374,7],[375,3,375,8],[379,3,379,7],[380,3,380,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[404,3,404,7],[405,3,405,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[414,3,414,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[438,3,438,7],[439,3,439,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[453,3,453,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RECOG. SANE. COLECTOR POLIG. KATATEGI 12"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsón",{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1182.6,"d":"1,182.60 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsón",{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":3456.6,"d":"3,456.60 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":377.2,"d":"377.20 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S1- S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"S3.1 acom.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23.8,"d":"23.80"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":260.37,"d":"260.37 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":131.28,"d":"131.28 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":196.32,"d":"196.32 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"Previsión pozos",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":478.4,"d":"478.40"},{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":3434.91,"d":"3,434.91 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":552,"d":"552.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":855.6,"d":"855.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":9894.88,"d":"9,894.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión retirada arbustos",{"$nulls":4},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":176,"d":"176.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"previsión tramo jardín S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":25.92,"d":"25.92 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"$nulls":4},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2024,"d":"2,024.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2225.92,"d":"2,225.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión tramo jardín S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":53.6,"d":"53.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":53.6,"d":"53.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"previsión localización serivcios",{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2139.12,"d":"2,139.12 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"previsión localización serivcios",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":1105.3,"d":"1,105.30 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"previsión localización serivcios",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1473.4,"d":"1,473.40 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":535,"d":"535.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},null,{"v":170,"d":"170.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},null,{"v":124,"d":"124.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,{"v":168,"d":"168.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":832,"d":"832.00"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":11431.68,"d":"11,431.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":16684.5,"d":"16,684.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":5619.33,"d":"5,619.33 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":1034.88,"d":"1,034.88 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,0"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 3,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>3,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":288.14,"d":"288.14 €"},{"v":12966.3,"d":"12,966.30 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VII_>2,0",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VII_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 2,00 < H < 3,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":210.61,"d":"210.61 €"},{"v":12636.6,"d":"12,636.60 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VI_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>1,50, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":127.64,"d":"127.64 €"},{"v":9190.08,"d":"9,190.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":41447.19,"d":"41,447.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":70306.09,"d":"70,306.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":234,"d":"234.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":9179.82,"d":"9,179.82 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1557.67,"d":"1,557.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":10737.49,"d":"10,737.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":10737.49,"d":"10,737.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"linea katategi nº12",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1613.12,"d":"1,613.12 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S3.1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S4.4",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S4.3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S4.2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S9",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S8",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":2594.94,"d":"2,594.94 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S6",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S7",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":2589.03,"d":"2,589.03 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S5",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S4",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"S4.1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":7445.34,"d":"7,445.34 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión afección",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":483,"d":"483.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":14725.43,"d":"14,725.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión pozos",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":478.4,"d":"478.40"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":980.72,"d":"980.72 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Previsión pozos",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":478.4,"d":"478.40"},{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":10319.09,"d":"10,319.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":11299.81,"d":"11,299.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"S5 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"S8 - S9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"S4.1 - S4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"S3 - S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"S4 - S4.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión pozos",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":478.4,"d":"478.40"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":16480.88,"d":"16,480.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":16480.88,"d":"16,480.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S1- S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"S3.1 acom.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23.8,"d":"23.80"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":960.57,"d":"960.57 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":742.8,"d":"742.80 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"S1 - S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"S2 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":470.4,"d":"470.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2173.77,"d":"2,173.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":29954.460000000003,"d":"29,954.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},199.77,null,null,199.77]
[{"$nulls":9},199.77,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":2599.01,"d":"2,599.01 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},10.94,null,null,10.94]
[{"$nulls":9},10.94,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":247.35,"d":"247.35 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.46,null,null,1.46]
[{"$nulls":9},1.46,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":45.17,"d":"45.17 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.82,null,null,1.82]
[{"$nulls":9},1.82,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":194.92,"d":"194.92 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.28,null,null,3.28]
[{"$nulls":9},3.28,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":351.29,"d":"351.29 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},6.32,null,null,6.32]
[{"$nulls":9},6.32,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":195.54,"d":"195.54 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"},null,null,{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":639,"d":"639.00"},null,null,{"v":639,"d":"639.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":639,"d":"639.00"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":14447.79,"d":"14,447.79 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},24.32,null,null,24.32]
[{"$nulls":9},24.32,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":752.46,"d":"752.46 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.09,null,null,1.09]
[{"$nulls":9},1.09,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":38.91,"d":"38.91 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.09,null,null,1.09]
[{"$nulls":9},1.09,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":71.94,"d":"71.94 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":99,"d":"99.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":19043.379999999997,"d":"19,043.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3875,"d":"3,875.00 €"},{"v":3875,"d":"3,875.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2325,"d":"2,325.00 €"},{"v":2325,"d":"2,325.00 €"}]
[]
[null,"T_INE_NPEL",null,"TN TN RES. 17.05.04 TIER  INER. O NO PEI."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn  de Residuo de TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. Carge, transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo en un vertedero de \"inertes\" o \"no peligroso\". Se incluyen las analiticas necesarias solicitads por el vertedero para la aceptación del residuo, así como la gestión documental desde origen y centro de gestión."]
[{"$nulls":3},"tierras procedentes de suelo inventariado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":46,"d":"46.00 €"},{"v":8280,"d":"8,280.00 €"}]
[]
[null,"ANULAR-ARQ",null,"UN UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO\t"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado.\t\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"previsón",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[null,"ALQ_DIA",null,"UN UN DIA ALQUILER SEMÁFOROS\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y mantenimiento de pareja de semáforos con batería para vehículos, de tres focos de 200 mm de diámetro, con iluminación con lámparas de bajo consumo para la regulación del tráfico durante las obras."]
[{"$nulls":3},"cruce carretera",{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":280,"d":"280.00 €"}]
[]
[null,"PLANOS_FO",null,"UN UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos.\t\t\t\t\t"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OBRA CIVIL",null,"UN UN REPOSICIÓN ELEMENTOS OBRA CIVIL\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Reposición a su estado original de elementos de obra civil, muros, postes o cualquier otro elemento de hormigón o manpostería afectado por las obras.\t"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":16840,"d":"16,840.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":161606.85,"d":"161,606.85 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":161606.85,"d":"161,606.85 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RECOG. SANE. COLECTOR POLIG. KATATEGI 12"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":70306.089,"d":"70,306.09 €"},{"v":0.44,"d":"44.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":10737.49,"d":"10,737.49 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":14725.43,"d":"14,725.43 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":29954.456,"d":"29,954.46 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":19043.3881,"d":"19,043.39 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":16840,"d":"16,840.00 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":161606.85310000004,"d":"161,606.85 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":33937.44,"d":"33,937.44 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":195544.292251,"d":"195,544.29 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}