{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":496,"n_cols":12,"rows_kept":496,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[63,3,63,8],[66,3,66,7],[67,3,67,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[91,3,91,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[150,3,150,7],[151,3,151,8],[156,3,156,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[201,3,201,8],[203,3,203,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[231,3,231,8],[233,3,233,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[244,3,244,8],[246,3,246,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,8],[257,3,257,8],[259,3,259,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[284,3,284,7],[285,3,285,8],[291,3,291,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[359,3,359,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,8],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[445,3,445,7],[446,3,446,8],[450,3,450,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[464,3,464,7],[465,3,465,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[480,3,480,7],[481,3,481,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[490,3,490,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SAN. ZUMALAKARREGI Y GUDARIEN ETORB. 24"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":358.3,"d":"358.30 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":1005.5,"d":"1,005.50 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":35.93,"d":"35.93 €"},{"v":107.79,"d":"107.79 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR15-AR17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":202.8,"d":"202.80"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":2113.18,"d":"2,113.18 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión afección",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":239.66,"d":"239.66 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión afección",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":342.24,"d":"342.24 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":40.6,"d":"40.60"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR5-PR5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR7-PR6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR8-PR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":1171.21,"d":"1,171.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5337.879999999999,"d":"5,337.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Z.- AR8-AR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR2-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":17.1,"d":"17.10"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR4-PR2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR1-PR3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":27.9,"d":"27.90"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":82.2,"d":"82.20"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":315.65,"d":"315.65 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"G.E.-Sobreexcavación PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Z.- Sobreecavación PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.4,"d":"38.40"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":998.78,"d":"998.78 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- Ayudas AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},5.76]
[{"$nulls":3},"Z.- Ayudas AR8-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},6.48]
[{"$nulls":9},30.24,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2448.23,"d":"2,448.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3762.66,"d":"3,762.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"G.E.-Sobreexcavación PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Z.- Sobreecavación PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1 (Mejora firme)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR2-PR1 (Mejora firme)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR4-PR2 (Mejora firme)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR1-PR3 (Mejora firme)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":12.4,"d":"12.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":63.6,"d":"63.60"},{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":2059.37,"d":"2,059.37 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposición terrenos Tximista",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},0.15,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":32.89,"d":"32.89 €"},{"v":1776.06,"d":"1,776.06 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR8-AR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR2-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":17.1,"d":"17.10"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR4-PR2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR1-PR3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":27.9,"d":"27.90"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":82.2,"d":"82.20"},{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":310.72,"d":"310.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":4146.15,"d":"4,146.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Z.- ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":2037.28,"d":"2,037.28 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"G.E.",{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":588,"d":"588.00 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Z.- ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":884.24,"d":"884.24 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Z.- ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1178.72,"d":"1,178.72 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.",{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1177,"d":"1,177.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":137.6,"d":"137.60"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":1890.62,"d":"1,890.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7755.86,"d":"7,755.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Previsión afecciones",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":1546.8,"d":"1,546.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,null,{"v":81,"d":"81.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR15-AR17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":153,"d":"153.00"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":7625.52,"d":"7,625.52 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR5-PR5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR7-PR6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR8-PR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":4437.43,"d":"4,437.43 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR8-AR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR2-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR4-PR2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR1-PR3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,null,{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":3999.93,"d":"3,999.93 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":2654.7,"d":"2,654.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":20264.38,"d":"20,264.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":41266.93,"d":"41,266.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR8-PR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR1-PR3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,null,{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},null,null,{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":183,"d":"183.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":6836.88,"d":"6,836.88 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- AR5-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR7-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.-AR8-AR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR15-AR17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR2-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR4-PR2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":172,"d":"172.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":5055.08,"d":"5,055.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":11891.96,"d":"11,891.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":11891.96,"d":"11,891.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión afecciones",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":649.2,"d":"649.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":649.2,"d":"649.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":649.2,"d":"649.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_125",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 125"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la tubería de FD 125 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r"]
[{"$nulls":3},"Previsión afecciones",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":625.74,"d":"625.74 €"},{"v":1877.22,"d":"1,877.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":1877.22,"d":"1,877.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1877.22,"d":"1,877.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":2526.42,"d":"2,526.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Afecciones otras redes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1613.12,"d":"1,613.12 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.-  (AR9-12-17)",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- (AR2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2167.52,"d":"2,167.52 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.-  (AR5-6-7-8-10-11-13-14-15-16)",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- (AR1-3-4)",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":6919.84,"d":"6,919.84 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":9493.11,"d":"9,493.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":20193.59,"d":"20,193.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":40.6,"d":"40.60"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR5-PR5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR7-PR6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR8-PR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":110.6,"d":"110.60"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":90.69,"d":"90.69 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":40.6,"d":"40.60"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR5-PR5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR7-PR6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR8-PR9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":110.6,"d":"110.60"},{"v":26.3,"d":"26.30 €"},{"v":2908.78,"d":"2,908.78 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"Z.-",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":110.4,"d":"110.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":3109.8700000000003,"d":"3,109.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":40.6,"d":"40.60"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR5-PR5 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR7-PR6 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR8-PR9 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR12 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4 *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión *",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":3655.74,"d":"3,655.74 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR15-AR17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":202.8,"d":"202.80"},{"v":32.56,"d":"32.56 €"},{"v":6603.17,"d":"6,603.17 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"Prev. losa en zanja tierras tximista",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68,"d":"68.00"},0.15,{"v":1.2,"d":"1.20"},12.24]
[{"$nulls":9},21.84,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":2474.25,"d":"2,474.25 €"}]
[]
[null,"HGON AC_CAL",null,"M3 HORMIGON EN ACERA-CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para soleras en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos pasos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":124.78,"d":"124.78 €"},{"v":499.12,"d":"499.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":13232.28,"d":"13,232.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Z.- PR5-PR11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"Z.- PR9-AR15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Z.- AR15-AR17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- AR1-PR1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"G.E.- PR3-PR4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":202.8,"d":"202.80"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":8185.01,"d":"8,185.01 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión afección",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1423.7,"d":"1,423.70 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión afección",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":901.6,"d":"901.60 €"}]
[]
[null,"SEÑ_REF_60",null,"UN SEÑAL REFLEXIVA D=60"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de señal reflexiva vertical de tráfico,con retro rreflactancia nivel , en acero galvanizado, triangular, circular u octogonal, de 60 cm. de diámetro, fijada a poste de 3 mts. de altura, incluso replanteo,picado de solera, fijación y recibido con hormigón, accesorios, tornillería y elementos de anclaje, totalmente colocado."]
[{"$nulls":3},"Z.",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":327.18,"d":"327.18 €"},{"v":654.36,"d":"654.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":11164.670000000002,"d":"11,164.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":27506.820000000003,"d":"27,506.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},119.13,null,null,119.13]
[{"$nulls":9},119.13,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":953.04,"d":"953.04 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},7.31,null,null,7.31]
[{"$nulls":9},7.31,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":58.48,"d":"58.48 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.62,null,null,0.62]
[{"$nulls":9},0.62,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":12.4,"d":"12.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.02,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":0.9,"d":"0.90 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.77,null,null,0.77]
[{"$nulls":9},0.77,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":20.02,"d":"20.02 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},14.38,null,null,14.38]
[{"$nulls":9},14.38,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":215.7,"d":"215.70 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.08,null,null,3.08]
[{"$nulls":9},3.08,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},308.25,null,null,308.25]
[{"$nulls":9},308.25,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2466,"d":"2,466.00 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},10.28,null,null,10.28]
[{"$nulls":9},10.28,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":123.36,"d":"123.36 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.46,null,null,0.46]
[{"$nulls":9},0.46,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":6.44,"d":"6.44 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.46,null,null,0.46]
[{"$nulls":9},0.46,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":30.36,"d":"30.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3886.7000000000003,"d":"3,886.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2750,"d":"2,750.00 €"},{"v":2750,"d":"2,750.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN DIAS ALQUILER CONTENEDOR DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Coste de alquiler de contenedores ajenos, por día de uso, incluyendo entrega, alquiler y recogida en obra."]
[{"$nulls":8},{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":19,"d":"19.00 €"},{"v":1102,"d":"1,102.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN IDENTIFICACION REDES SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para el estudio de los colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, tintes trazadores, etc."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN MOBILIARIO URBANO Y REPOSICIONES O.C."]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como cierres, escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de pergolas, barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN P.A. JARDINERIA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para reposición de cesped y plantas ornamentales afectadas por los trabajos."]
[{"$nulls":3},"Zumalakarregi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"Gudarien etorbidea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los pozos y arquetas."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":90,"d":"90.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2100,"d":"2,100.00 €"},{"v":2100,"d":"2,100.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":12592,"d":"12,592.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":119864.42,"d":"119,864.42 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":119864.42,"d":"119,864.42 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SAN. ZUMALAKARREGI Y GUDARIEN ETORB. 24"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":41266.9324,"d":"41,266.93 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":11891.96,"d":"11,891.96 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":2526.42,"d":"2,526.42 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":20193.59,"d":"20,193.59 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":27506.8216,"d":"27,506.82 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3886.7,"d":"3,886.70 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":12592,"d":"12,592.00 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":119864.42399999998,"d":"119,864.42 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":25171.53,"d":"25,171.53 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":145035.95304,"d":"145,035.95 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}