{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":510,"n_cols":12,"rows_kept":510,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[82,3,82,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[91,3,91,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[158,3,158,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[200,3,200,8],[202,3,202,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[225,3,225,7],[226,3,226,8],[234,3,234,8],[236,3,236,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[247,3,247,8],[249,3,249,8],[251,3,251,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[316,3,316,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[353,3,353,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[416,3,416,8],[418,3,418,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[438,3,438,7],[439,3,439,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[450,3,450,7],[451,3,451,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[470,3,470,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[504,3,504,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SAN. BELATE Y TAJEA APEADERO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-7 ' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 '' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"F-8 ' A F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 '' A F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"P-1 S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":441.5,"d":"441.50 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previson T-1  A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Prevision P-1 a S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Prevision F-2 a F-5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"Previson Belate Nº5-6 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1209.81,"d":"1,209.81 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CALLE SIERVAS Nº2 (pluv. + fec.)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"T-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"P-1 A P-2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":51.2,"d":"51.20"}]
[{"$nulls":3},"P-1'-P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},6.25]
[{"$nulls":9},104.95,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1148.15,"d":"1,148.15 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SIERVAS",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":87.52,"d":"87.52 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SIERVAS ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":130.88,"d":"130.88 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-9 A CONEX. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 A S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1 A ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51.5,"d":"51.50"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":578.86,"d":"578.86 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-2 A F-5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2 prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":369.12,"d":"369.12 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"F-6 A CONEX. EXIST.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6' A F- 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6'' A F-6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7' A F-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 '' A F-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 ' A F-8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 '' A F-8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"F- 10",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":177,"d":"177.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":274.35,"d":"274.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":4240.1900000000005,"d":"4,240.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P-1 A S-1",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"CRUCE APEADERO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},5.12]
[{"$nulls":9},11.12,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":900.28,"d":"900.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":900.28,"d":"900.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"CALLE SIERVAS Nº2 Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"(F-6-7-8-9-10)",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6' ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F- 6''",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 ''",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-10 Prev. localizacion tubo exist.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," T-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SIERVAS CONEX. ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":4813.02,"d":"4,813.02 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"F-10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6 (F-6 A F-9)",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-10 Prev. localizacion tubo exist.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":2873.78,"d":"2,873.78 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6 (F-6 A F-9)",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"F-10 Prev. localizacion tubo exist.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":52.5,"d":"52.50"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":7735.35,"d":"7,735.35 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CALLE SIERVAS Nº2 REJILLAS",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":642,"d":"642.00 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"SIERVAS",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 ' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 '' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CRUCE APEADERO ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":3510,"d":"3,510.00 €"}]
[]
[null,"CATA_EN OBRA",null,"UN CATA LOCALIZACION SERVICIOS EN OBRA"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,20 m para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación mediante medios mecánicos o manuales, relleno y compactación con material de cantera, siendo de abono los excesos de excavación sobre ese volumen al precio de exc. manual bajo conducciones (EXC_MANO_BCON).\r"]
[{"$nulls":3},"Prevision SIERVAS",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":204,"d":"204.00 €"},{"v":1224,"d":"1,224.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"P1'- P-1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"P-1 P-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":189,"d":"189.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 S-1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1 CONEX. ARQ. EXIST.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6 (F-6 A CONEX. EXIST.)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":207,"d":"207.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":536,"d":"536.00"},{"v":16.48,"d":"16.48 €"},{"v":8833.28,"d":"8,833.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":29631.43,"d":"29,631.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F-8 ' A F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 '' A F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":516.72,"d":"516.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"F-2 A CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6 A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"CRUCE TAJEA APEDERO EN CALZADA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":56.5,"d":"56.50"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":5750.01,"d":"5,750.01 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F-7 ' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 '' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":250.88,"d":"250.88 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,0"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 3,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>3,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F1- CONEX. ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":288.14,"d":"288.14 €"},{"v":1728.84,"d":"1,728.84 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VII_>2,0",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VII_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 2,00 < H < 3,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P-1 A P-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 A S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6 (F-7 A CONEX. EXIST.)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"P-1' A P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":210.61,"d":"210.61 €"},{"v":13479.04,"d":"13,479.04 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VI_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>1,50, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F- 6' A F-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6'' A F-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":127.64,"d":"127.64 €"},{"v":957.3,"d":"957.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":22682.79,"d":"22,682.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":57454.69,"d":"57,454.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ630",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 630 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 630 mm. de diámetro y espesor de 15,4 mm - SN4 (UNE-EN 1401) , incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"APEADERO T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":189.65,"d":"189.65 €"},{"v":2465.45,"d":"2,465.45 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-3 A CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 A CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6 A CONEX. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6' A F-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6'' A F-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"F-8 ' A F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 '' A F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"P1'- S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1 A ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":123.5,"d":"123.50"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":4844.91,"d":"4,844.91 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"(F-2 A F-3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," (R-1 A P-2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision calle siervas nº2",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 ' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 '' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1322.55,"d":"1,322.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":8632.91,"d":"8,632.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":8632.91,"d":"8,632.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø300",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 300 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CRUCE SALA PARA FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":138.04,"d":"138.04 €"},{"v":897.26,"d":"897.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":897.26,"d":"897.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":897.26,"d":"897.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":897.26,"d":"897.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision zona tajea Apeadero",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6 ' Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ENTRADA Y SALIDA S-1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXION CANAL SIERVAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXION SPEARATIVO SIERVAS Nº2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXION CON CANAL DESPUES DE F-10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":2218.04,"d":"2,218.04 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VERTIDO EN SALA PARA CRUCE EN FD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"R-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"R-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"R-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"R-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"R-5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"R-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1896.58,"d":"1,896.58 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision Siervas nº2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 ' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-7 '' A F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":2628.81,"d":"2,628.81 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision entre T-1 a T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-6'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-6''",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8 ''",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":6041.07,"d":"6,041.07 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":8686.23,"d":"8,686.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":21903.22,"d":"21,903.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 A S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1 A ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-9 A CONEX. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51.5,"d":"51.50"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":105.58,"d":"105.58 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"F1 A CONEX. ARQ. EXIST.",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"APEADERO T-1 A T-2",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"F-9 A CONEX. EXISTENTE",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":128.8,"d":"128.80 €"}]
[]
[null,"MARCA VIAL",null,"M2 MARCA VIAL - PINTURA REFLECTANTE"]
[{"$nulls":3},"Marca vial tales como flechas, señales letreros sobre pavimento con pintura reflectante, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"SIERVAS P-2 A S-1",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":20.87,"d":"20.87 €"},{"v":375.66,"d":"375.66 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 A S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1 A ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-9 A CONEX. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51.5,"d":"51.50"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":1153.6,"d":"1,153.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1763.6399999999999,"d":"1,763.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"P-2 A S-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1 A ARQ. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F-9 A CONEX. EXIST.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51.5,"d":"51.50"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":1774.18,"d":"1,774.18 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"P-1'-P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},6.25]
[{"$nulls":3},"P-1 A P-2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":51.2,"d":"51.20"}]
[{"$nulls":3},"CALLE SIERVAS Nº2 (conjunta)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"T-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},104.95,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":3690.04,"d":"3,690.04 €"}]
[]
[null,"HGON AC_CAL",null,"M3 HORMIGON EN ACERA-CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para soleras en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P-1 A S-1 proteccion canalizaciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":131.02,"d":"131.02 €"},{"v":655.1,"d":"655.10 €"}]
[]
[null,"ENC_VIG",null,"M2 ENCOFRADO PARA VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para viga de atado o cuneta, de base rectilnea, encofrado a una cara, para una altura de trabajo <=5 m, para dejar el hormigón visto, parte proporcional de encofrados laterales e inferiores incluso medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"DADOS SALA SUJECCION FD",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":145.36,"d":"145.36 €"}]
[]
[null,"HGON_HA30",null,"M3 HORMIGON PARA ESTRUCTURA HA-30"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HA-30/B/20/llb de consistencia blanda y tamano máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote, extendido y vibrado, exceso por sobreexcavación y hormigonado de trasdós en caso de desprendimiento, incluso acabado y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"DADOS SALA SUJECCION FD",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":92.07,"d":"92.07 €"},{"v":46.04,"d":"46.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":6310.72,"d":"6,310.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SIERVAS P-1'-P-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},6.25]
[{"$nulls":3},"SIERVAS P-1 A P-2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":51.2,"d":"51.20"}]
[{"$nulls":3},"CALLE SIERVAS Nº2 (conjunta)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"}]
[{"$nulls":3},"APEADERO T-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"APEADERO T-1 A T-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},104.95,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":4235.78,"d":"4,235.78 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SIERVAS",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":495.2,"d":"495.20 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":3},"T-1 A T-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SIERVAS",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"BELATE Nº5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":476,"d":"476.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5206.98,"d":"5,206.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":13281.34,"d":"13,281.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},80.57,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1048.22,"d":"1,048.22 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},7.87,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":177.94,"d":"177.94 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.71,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":21.97,"d":"21.97 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.77,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":82.47,"d":"82.47 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.77,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":82.47,"d":"82.47 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":207.3,"d":"207.30 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":5.1,"d":"5.10"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},510.36,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":2863.12,"d":"2,863.12 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},34.02,{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":202.08,"d":"202.08 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.61,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":21.78,"d":"21.78 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":20.46,"d":"20.46 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.85,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":280.5,"d":"280.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":5008.3099999999995,"d":"5,008.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PLA_FIN_OBR",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑ_DESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía Municipal."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00 €"},{"v":20000,"d":"20,000.00 €"}]
[]
[null,"REP_MOB_URB",null,"UN MOBILIARIO URBANO Y REPOSICIONES O.C. "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[null,"BYPASS_SAN",null,"UN DESVIOS PROVISIONALES DE SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de bypass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"ID_RED_SAN",null,"UN IDENTIFICACION REDES SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para el estudio de los colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, tintes trazadores, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"REB_AMB",null,"UN GENERAR REBOSE EN ZONA AMBULATORIO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para generar rebose en zona ambulatorio (San frantzisko kalea nº2), totalmente acabado."]
[{"$nulls":3},"San Frantzisko kalea nº2 (zona ambulatorio)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":30960,"d":"30,960.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":138137.72999999998,"d":"138,137.73 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":138137.72999999998,"d":"138,137.73 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SAN. BELATE Y TAJEA APEADERO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":57454.6872,"d":"57,454.69 €"},{"v":0.42,"d":"42.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":8632.905,"d":"8,632.91 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":897.26,"d":"897.26 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":21903.22,"d":"21,903.22 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":13281.329,"d":"13,281.33 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":5008.2912,"d":"5,008.29 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,8,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":30960,"d":"30,960.00 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":138137.6924,"d":"138,137.69 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":29008.92,"d":"29,008.92 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":167146.607804,"d":"167,146.61 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}