{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":132,"n_cols":12,"rows_kept":132,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[20,3,20,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[84,3,84,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[126,3,126,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 32-38",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 51-55",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"HEGOALDE 4-6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 59",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.56,null,null,1.56]
[{"$nulls":9},1.56,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":12.48,"d":"12.48 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.56,null,null,0.56]
[{"$nulls":9},0.56,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":4.48,"d":"4.48 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":9},0.38,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":7.6,"d":"7.60 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.47,null,null,0.47]
[{"$nulls":9},0.47,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":21.15,"d":"21.15 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.56,null,null,0.56]
[{"$nulls":9},0.56,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":14.56,"d":"14.56 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":2.4,"d":"2.40 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":9},0.38,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.75,null,null,0.75]
[{"$nulls":9},0.75,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":6,"d":"6.00 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.25,null,null,1.25]
[{"$nulls":9},1.25,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":15,"d":"15.00 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,null,null,0.28]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":3.92,"d":"3.92 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.13,null,null,1.13]
[{"$nulls":9},1.13,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":74.58,"d":"74.58 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":62.7,"d":"62.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":224.87,"d":"224.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"FRES_COLEC",null,"M FRESADO INTERIOR DE COLECTOR"]
[{"$nulls":3},"Fresado previo de colectores desde DN 200 hasta DN 500, extraccion de incrustaciones y raíces mediante equipo de fresado eléctrico."]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 32-38",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123,"d":"123.00"},null,null,{"v":123,"d":"123.00"}]
[{"$nulls":3},"HEGOALDE 4-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":201,"d":"201.00"},{"v":34.54,"d":"34.54 €"},{"v":6942.54,"d":"6,942.54 €"}]
[]
[null,"LIMP_COLEC",null,"M LIMPIEZA DE COLECTOR"]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores desde DN 200 hasta DN 500, mediante utilización de equipo mixto aspiración-impulsión constituido por bomba de agua a alta presión y cabezal rotativo. "]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 32-38",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123,"d":"123.00"},null,null,{"v":123,"d":"123.00"}]
[{"$nulls":3},"HEGOALDE 4-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":201,"d":"201.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":1698.45,"d":"1,698.45 €"}]
[]
[null,"REHAB_MANGA_250",null,"M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN250"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 250 mm y espesor 3 mm. Incluye realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe."]
[{"$nulls":3},"HEGOALDE 4-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":195.14,"d":"195.14 €"},{"v":15220.92,"d":"15,220.92 €"}]
[]
[null,"REHAB_MANGA_500",null,"M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN500"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 500 mm y espesor 3 mm. Incluye realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe."]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 32-38",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123,"d":"123.00"},null,null,{"v":123,"d":"123.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":261.8,"d":"261.80 €"},{"v":32201.4,"d":"32,201.40 €"}]
[]
[null,"MANG_FV",null,"UN REPARACION CON MANGUITO FIBRA DE VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Reparación de tubería mediante manguito de fibra de vidrio, de 50cm de longitud, impregnado con resina de silicato. Incluso parte proporcional de limpieza previa y posterior inspección con cámara CCTV junto con emisión de informe. "]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 51-55",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"BIZKAIA 59",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":476,"d":"476.00 €"},{"v":4760,"d":"4,760.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":63223.310000000005,"d":"63,223.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":64658.020000000004,"d":"64,658.02 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":64658.020000000004,"d":"64,658.02 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[6,2,6,9],[17,2,17,7],[19,4,19,5],[20,5,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":224.87,"d":"224.87 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":63223.31,"d":"63,223.31 €"},{"v":0.98,"d":"98.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":64658.02,"d":"64,658.02 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13578.18,"d":"13,578.18 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":78236.2042,"d":"78,236.20 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}