{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":153,"n_cols":12,"rows_kept":153,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[18,3,18,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[94,3,94,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[147,3,147,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO FASE II"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},1.13,null,null,1.13]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},1.85,null,null,1.85]
[{"$nulls":9},2.98,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":38.77,"d":"38.77 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},null,null,{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},2.13,null,null,2.13]
[{"$nulls":9},3.43,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":77.55,"d":"77.55 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.76,null,null,0.76]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},1.25,null,null,1.25]
[{"$nulls":9},2.01,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":62.19,"d":"62.19 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},0.36,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":38.56,"d":"38.56 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},1.45,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":155.3,"d":"155.30 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":15.47,"d":"15.47 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},3.89,null,null,3.89]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,null,{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":9},10.29,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":232.66,"d":"232.66 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,null,{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},3.12,null,null,3.12]
[{"$nulls":9},5.02,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":155.32,"d":"155.32 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.27,null,null,0.27]
[{"$nulls":9},0.43,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":15.35,"d":"15.35 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.73,null,null,0.73]
[{"$nulls":9},1.18,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":77.88,"d":"77.88 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":885.55,"d":"885.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.44,null,null,0.44]
[{"$nulls":3},"   ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.56,null,null,0.56]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[null,"FRES_COLEC_200-500",null,"M FRESADO INTERIOR DE COLECTOR 200-500"]
[{"$nulls":3},"Fresado previo de colectores desde DN 200 hasta DN 500, extraccion de incrustaciones y raíces mediante equipo de fresado eléctrico."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":29.15,"d":"29.15 €"},{"v":1544.95,"d":"1,544.95 €"}]
[]
[null,"FRES_COLEC_800-1000",null,"M FRESADO INTERIOR DE COLECTOR 800-1000"]
[{"$nulls":3},"Fresado previo de colectores desde DN 800 hasta DN 1000, extraccion de incrustaciones y raíces mediante equipo de fresado eléctrico."]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":133.27,"d":"133.27 €"},{"v":7862.93,"d":"7,862.93 €"}]
[]
[null,"LIMP_COLEC_200-500",null,"M LIMPIEZA DE COLECTOR 200-500"]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores desde DN 200 hasta DN 500, mediante utilización de equipo mixto aspiración-impulsión constituido por bomba de agua a alta presión y cabezal rotativo. "]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":13.85,"d":"13.85 €"},{"v":734.05,"d":"734.05 €"}]
[]
[null,"LIMP_COLEC_800-1000",null,"M LIMPIEZA DE COLECTOR 800-1000"]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores desde DN 800 hasta DN 1000, mediante utilización de equipo mixto aspiración-impulsión constituido por bomba de agua a alta presión y cabezal rotativo. "]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":93.29,"d":"93.29 €"},{"v":5504.11,"d":"5,504.11 €"}]
[]
[null,"REHAB_MANGA_500",null,"M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN500"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 500 mm y espesor minimo de 3 mm, incluido parte proporcional de acceso  e implantacion de maquinaria, realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":320.25,"d":"320.25 €"},{"v":16973.25,"d":"16,973.25 €"}]
[]
[null,"MANG_FV_800",null,"UN REPARACION CON MANGUITO FIBRA DE VIDRIO "]
[{"$nulls":3},"Reparación de tubería mediante manguito de fibra de vidrio, de 800mm de diametro, impregnado con resina de silicato. Incluso parte proporcional de limpieza previa y posterior inspección con cámara CCTV junto con emisión de informe. "]
[{"$nulls":3},"ZUBIAURREZAHAR",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1732.5,"d":"1,732.50 €"},{"v":12127.5,"d":"12,127.50 €"}]
[]
[null,"SELL_JUNT_ARQU",null,"UN SELLADO DE JUNTA MANGA-TUBO EN ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Sellado de junta entre tubería y manga en encuentro de arqueta mediante resina o producto apto para el entorno. Incluido mano de obra, medios auxiliares y cualquier material adicional para certificar su total impermeabilizacion."]
[{"$nulls":3},"ITSASMENDI",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":96.08,"d":"96.08 €"},{"v":960.8,"d":"960.80 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ITSASMENDI",{"v":1,"d":"1.00"},0.44,null,null,0.44]
[{"$nulls":3},"   ZUBIAURREZAHAR",{"v":1,"d":"1.00"},0.56,null,null,0.56]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":720,"d":"720.00 €"},{"v":720,"d":"720.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":47627.590000000004,"d":"47,627.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":49924.62,"d":"49,924.62 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":49924.62,"d":"49,924.62 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[6,2,6,9],[17,2,17,7],[19,4,19,5],[20,5,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO FASE II"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":885.5392,"d":"885.54 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":47627.59,"d":"47,627.59 €"},{"v":0.95,"d":"95.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":49924.6092,"d":"49,924.61 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":10484.17,"d":"10,484.17 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":60408.777132,"d":"60,408.78 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}