{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":644,"n_cols":12,"rows_kept":644,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[48,3,48,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[95,3,95,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[128,3,128,8],[130,3,130,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,8],[142,3,142,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[154,3,154,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[217,3,217,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[244,3,244,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[275,3,275,8],[277,3,277,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[295,3,295,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[317,3,317,7],[318,3,318,8],[322,3,322,8],[324,3,324,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[332,3,332,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[353,3,353,8],[355,3,355,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[374,3,374,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[387,3,387,8],[389,3,389,8],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[413,3,413,7],[414,3,414,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[427,3,427,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[462,3,462,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[491,3,491,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[503,3,503,8],[505,3,505,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[514,3,514,7],[515,3,515,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[534,3,534,7],[535,3,535,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[559,3,559,7],[560,3,560,8],[564,3,564,7],[565,3,565,8],[569,3,569,8],[573,3,573,7],[574,3,574,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[588,3,588,7],[589,3,589,8],[593,3,593,7],[594,3,594,8],[598,3,598,7],[599,3,599,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[610,3,610,7],[611,3,611,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[620,3,620,7],[621,3,621,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[638,3,638,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV.WENCESLAO ORBEA 14 Y AZITAIN 4-14"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":473.04,"d":"473.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1152.2,"d":"1,152.20 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arquetas",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":264.04,"d":"264.04 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (Nudo 3 - v1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v2-v3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v4 - Ac.3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenceslao Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Wenceslao Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":32.2,"d":"32.20"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":352.27,"d":"352.27 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v9 - Nudo 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Azitain Red General",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":238,"d":"238.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":23.8,"d":"23.80"}]
[{"$nulls":3},"Azitain acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (zanja sanea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":395.6,"d":"395.60"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":4446.54,"d":"4,446.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":6688.09,"d":"6,688.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v1-v2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},0.15,{"v":0.6,"d":"0.60"},1.26]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (Ac3-v6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},0.15,{"v":0.6,"d":"0.60"},2.25]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v7-v8)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.15,{"v":0.6,"d":"0.60"},0.54]
[{"$nulls":9},4.05,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":7.78,"d":"7.78 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Suplemento ayudas Nudo 1 - Nudo 2 (Wenzeslao)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Suplemento ayudas en acometidas (Wenzeslao)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"SSAA Azitain",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain v10-v11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":49.4,"d":"49.40"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3999.42,"d":"3,999.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4007.2000000000003,"d":"4,007.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Saneos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":37.24,"d":"37.24 €"},{"v":1117.2,"d":"1,117.20 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de préstamos, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v1-v2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},1.68]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v1-v2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},0.15,{"v":0.6,"d":"0.60"},1.26]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v7-v8)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.15,{"v":0.6,"d":"0.60"},0.54]
[{"$nulls":9},3.48,{"v":36.99,"d":"36.99 €"},{"v":128.73,"d":"128.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1245.93,"d":"1,245.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1604.34,"d":"1,604.34 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenceslao",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1712,"d":"1,712.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3316.34,"d":"3,316.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao Ø90 (Nudo 1- Nudo 2) ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125,"d":"125.00"},null,null,{"v":125,"d":"125.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao Ø90 Previsión 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":137.5,"d":"137.50"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":4456.38,"d":"4,456.38 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},null,null,{"v":170,"d":"170.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":187,"d":"187.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":7336.01,"d":"7,336.01 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao acom. nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao acom. nº18",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,null,{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas previsión 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":137,"d":"137.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":13.7,"d":"13.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":150.7,"d":"150.70"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":2943.17,"d":"2,943.17 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (P2 a P3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":775.08,"d":"775.08 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (P1 a P2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":395.04,"d":"395.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":15905.68,"d":"15,905.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":31163.24,"d":"31,163.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (P1 a P3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":587.8,"d":"587.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":587.8,"d":"587.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":587.8,"d":"587.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},null,null,{"v":170,"d":"170.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":187,"d":"187.00"},{"v":34.39,"d":"34.39 €"},{"v":6430.93,"d":"6,430.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":6430.93,"d":"6,430.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":783.06,"d":"783.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":361.44,"d":"361.44 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø60",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3488.6699999999996,"d":"3,488.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.42,"d":"160.42 €"},{"v":160.42,"d":"160.42 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Hidr.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":322.86,"d":"322.86 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104.08,"d":"104.08 €"},{"v":104.08,"d":"104.08 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"},{"v":333.27,"d":"333.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":920.63,"d":"920.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":238.1,"d":"238.10 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":326.56,"d":"326.56 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":631.65,"d":"631.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":114.85,"d":"114.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":165.63,"d":"165.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":123.64,"d":"123.64 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":146.56,"d":"146.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11967.569999999998,"d":"11,967.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao Nudo 1- Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125,"d":"125.00"},null,null,{"v":125,"d":"125.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao Previsión 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":137.5,"d":"137.50"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":1685.75,"d":"1,685.75 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Azitain acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,null,{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas previsión 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":137,"d":"137.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":13.7,"d":"13.70"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao acom. nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao acom. nº18",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150.7,"d":"150.70"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":913.24,"d":"913.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2598.99,"d":"2,598.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":78.08,"d":"78.08 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"},{"v":31.68,"d":"31.68 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":126.38,"d":"126.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2725.37,"d":"2,725.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"E R-M L T 63",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valv. adicional L>4",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":64.53,"d":"64.53 €"},{"v":903.42,"d":"903.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":903.42,"d":"903.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":600.84,"d":"600.84 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":672.04,"d":"672.04 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1411.96,"d":"1,411.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1411.96,"d":"1,411.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_90_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. PEAD 90x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":426.88,"d":"426.88 €"},{"v":1280.64,"d":"1,280.64 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":1548.36,"d":"1,548.36 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3223.68,"d":"3,223.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":1897.96,"d":"1,897.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":4537.96,"d":"4,537.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7761.639999999999,"d":"7,761.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":24769.96,"d":"24,769.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao sanea (locales)",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao sanea.(red rehab.)",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":3892.41,"d":"3,892.41 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (P1-2-3)",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":3452.04,"d":"3,452.04 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom tipo A",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom tipo B 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Hidrantes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valv. adicional L>4",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1467.84,"d":"1,467.84 €"}]
[]
[null,"SUM_SIFON",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico en fundición en conjunto para recogida de aguas, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 670 x 254 mm,  incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"},{"v":844.1,"d":"844.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":10866.230000000001,"d":"10,866.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v9 - Nudo 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,1.15,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":238,"d":"238.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (zanja sanea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":395.6,"d":"395.60"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":810.98,"d":"810.98 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v9 - Nudo 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":30.68,"d":"30.68 €"},{"v":147.26,"d":"147.26 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v9 - Nudo 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,1.15,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":238,"d":"238.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (zanja sanea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":395.6,"d":"395.60"},{"v":34.19,"d":"34.19 €"},{"v":13525.56,"d":"13,525.56 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"Azitain bidegorri",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":305.76,"d":"305.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":14789.56,"d":"14,789.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (Nudo 3 - v1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v2-v3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v4 - Ac.3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenceslao Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Wenceslao Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":32.2,"d":"32.20"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":832.05,"d":"832.05 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v9 - Nudo 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,1.15,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":238,"d":"238.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (zanja sanea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":395.6,"d":"395.60"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":13628.42,"d":"13,628.42 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Wenzeslao refuerzos",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2.16]
[{"$nulls":3},"Azitain refuerzos",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":9},26.16,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":3111.73,"d":"3,111.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":17572.2,"d":"17,572.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (Nudo 3 - v1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v2-v3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v4 - Ac.3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenceslao Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Wenceslao Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":32.2,"d":"32.20"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":1299.59,"d":"1,299.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1299.59,"d":"1,299.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":33661.35,"d":"33,661.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129.5,"d":"129.50"},null,null,{"v":129.5,"d":"129.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":129.5,"d":"129.50"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1684.8,"d":"1,684.80 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},null,null,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":74.61,"d":"74.61 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":13.92,"d":"13.92 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":9},0.55,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":58.91,"d":"58.91 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.98,null,null,0.98]
[{"$nulls":9},0.98,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":104.96,"d":"104.96 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},48.91,null,null,48.91]
[{"$nulls":9},48.91,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1513.28,"d":"1,513.28 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},219.92,null,null,219.92]
[{"$nulls":9},219.92,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":4972.39,"d":"4,972.39 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.2,"d":"8.20"},null,null,{"v":8.2,"d":"8.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.2,"d":"8.20"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":253.71,"d":"253.71 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":9},0.33,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":11.78,"d":"11.78 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":9},0.33,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":21.78,"d":"21.78 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},0.09,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":29.7,"d":"29.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":8739.840000000002,"d":"8,739.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4750,"d":"4,750.00 €"},{"v":4750,"d":"4,750.00 €"}]
[]
[null,"PA8",null,"UN DIAS ALQUILER CONTENEDOR DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Coste alquiler de contenedores ajenos, por día de uso, incluyendo entrega, alquiler y recogida en obra."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":18,"d":"18.00 €"},{"v":1512,"d":"1,512.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración de Plan de Desamiantado y presentación ante la autoridad competente."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PA6",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluso desplazamiento de equipos, según indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado. Incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":1950,"d":"1,950.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN PUESTA DE EQUIPOS REHABILITACION EN OBRA"]
[{"$nulls":3},"Unidad de puesta en obra de los equipos de rehabilitación mediante manga, incluso preparación de acceso, puesta de equipos en puntos de acceso al colector, alquiler y montaje de andamios y cualquier estructura necesaria para la ejecución de los trabajos, desplazamiento entre arquetas de ataque, medios auxiliares y de seguridad, completamente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"M REHABILITACION CON MANGA DN 200"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitación de colector de hormigón DN 200 mediante encamisado con manga pre-impregnada de fieltro contínua con revestimiento plástico, curado con agua caliente, vapor o ultravioletas, incluso parte proporcional de preparación y limpieza previa del colector, pruebas y ensatos, completamente terminada."]
[{"$nulls":3},"nº 18-20",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},null,null,{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":49.5,"d":"49.50"},{"v":375,"d":"375.00 €"},{"v":18562.5,"d":"18,562.50 €"}]
[]
[null,"PA9",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Azitain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PA7",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento de diámetro interior hasta Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":1184.4,"d":"1,184.40 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"M SUPLEMENTO MACHON DE PROTECCION"]
[{"$nulls":3},"Suplemento para protección de la tubería de abastecimiento en interior de machón de hormigón armado de 30 x 30 cm, incluido anclaje previo de canalización a muro o estructura existente, encofrados, acero para armar, medios auxiliares y de seguridad, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v3-v4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v8-v9)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":194,"d":"194.00 €"},{"v":6014,"d":"6,014.00 €"}]
[]
[null,"PA10",null,"M SUPLEMENTO PROTECCION CHAPA"]
[{"$nulls":3},"Suplemento por protección de tubería de abastecimiento adosada a muro, incluso parte proporcional de anclaje del tubo cada 4 metros a estructura existente, abarcones, junta de goma, chapa de protección de acero galvanizado, tuercas, arandelas, pequeño material y medios auxiliares y de seguridad según planos. "]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":58.2,"d":"58.20 €"},{"v":1164,"d":"1,164.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"M SUPLEMENTO ZANJA EN ESCALERAS"]
[{"$nulls":3},"Suplemento por demolición manual y reposición de estructuras de muros y escaleras y plataformas, incluso encofrado, hormigonado, acero para armar, desencofrado, remates y reposición al estado original, incluidos todos materiales, mano de obra y medios auxiliares o de seguridad necesarios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v6-v7)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (Nudo 3 - v1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Wenzeslao (v4 - ac3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":215,"d":"215.00 €"},{"v":3010,"d":"3,010.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":47896.9,"d":"47,896.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":157685.31999999998,"d":"157,685.32 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":157685.31999999998,"d":"157,685.32 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV.WENCESLAO ORBEA 14 Y AZITAIN 4-14"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":31163.2332,"d":"31,163.23 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":587.8,"d":"587.80 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":24769.962,"d":"24,769.96 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":10866.23,"d":"10,866.23 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":33661.36,"d":"33,661.36 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":8739.8296,"d":"8,739.83 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":47896.9,"d":"47,896.90 €"},{"v":0.3,"d":"30.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":157685.3148,"d":"157,685.31 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":33113.92,"d":"33,113.92 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":190799.230908,"d":"190,799.23 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}