{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":527,"n_cols":12,"rows_kept":527,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[69,3,69,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[91,3,91,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[115,3,115,8],[117,3,117,8],[122,3,122,7],[123,3,123,8],[130,3,130,8],[132,3,132,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[162,3,162,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[171,3,171,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[186,3,186,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[196,3,196,8],[199,3,199,7],[200,3,200,8],[205,3,205,8],[207,3,207,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[218,3,218,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[245,3,245,8],[247,3,247,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[264,3,264,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[273,3,273,8],[275,3,275,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[292,3,292,8],[295,3,295,7],[296,3,296,8],[301,3,301,8],[303,3,303,8],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[341,3,341,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[405,3,405,8],[407,3,407,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[483,3,483,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"GUDARIEN BIDE 22  ETA GI 2632 SANEAMENDU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":644.94,"d":"644.94 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":628.44,"d":"628.44 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"DEM_ADOQ_REUT",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION "]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r"]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.7,"d":"15.70 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":83.36,"d":"83.36 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":119.04,"d":"119.04 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":134.4,"d":"134.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION CONEXION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":177,"d":"177.00"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":1808.94,"d":"1,808.94 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION SOBREANCHO ASFALTADO",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":6.84,"d":"6.84 €"},{"v":328.32,"d":"328.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3613.0400000000004,"d":"3,613.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":728.64,"d":"728.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":728.64,"d":"728.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":1527.96,"d":"1,527.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1527.96,"d":"1,527.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},null,null,{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":3786.21,"d":"3,786.21 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 1 - PR 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":1634.38,"d":"1,634.38 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":1061.88,"d":"1,061.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":6482.47,"d":"6,482.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":12352.11,"d":"12,352.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 1 - PR 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":2784,"d":"2,784.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":2784,"d":"2,784.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":2784,"d":"2,784.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94.66,"d":"94.66 €"},{"v":94.66,"d":"94.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":94.66,"d":"94.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - VENTOSA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":130.08,"d":"130.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":170.86,"d":"170.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":170.86,"d":"170.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ60",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 60 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - VENTOSA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32.32,"d":"32.32 €"},{"v":32.32,"d":"32.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":32.32,"d":"32.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L250",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 250 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59.74,"d":"59.74 €"},{"v":59.74,"d":"59.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":137.45,"d":"137.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":123.64,"d":"123.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":123.64,"d":"123.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":189.21,"d":"189.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":878.22,"d":"878.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90 BARR",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16 EN \"BARRAS\""]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, en \"Barras\", incluso p.p de colocación, manguitos de unión, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},null,null,{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":1225.44,"d":"1,225.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1225.44,"d":"1,225.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_90_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":49.05,"d":"49.05 €"},{"v":196.2,"d":"196.20 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50.28,"d":"50.28 €"},{"v":100.56,"d":"100.56 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":53.52,"d":"53.52 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":11.08,"d":"11.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":361.35999999999996,"d":"361.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1586.8,"d":"1,586.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":593.1,"d":"593.10 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - VENTOSA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":764.98,"d":"764.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - VENTOSA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":336.07,"d":"336.07 €"},{"v":336.07,"d":"336.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":336.07,"d":"336.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1101.05,"d":"1,101.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_90_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. PEAD 90x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":426.88,"d":"426.88 €"},{"v":853.76,"d":"853.76 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_90_2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 90x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 110 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - Acom 0",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":593.19,"d":"593.19 €"},{"v":593.19,"d":"593.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":1446.95,"d":"1,446.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1653.95,"d":"1,653.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5220.0199999999995,"d":"5,220.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - CAUDALIMETRO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - VENTOSA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 1 - PR 4 - PR 5",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":3264.6,"d":"3,264.60 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 2 - PR 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":2563.52,"d":"2,563.52 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":133.44,"d":"133.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7097.4800000000005,"d":"7,097.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":134.4,"d":"134.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION CONEXION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION SOBREANCHO ASFALTADO",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":184.5,"d":"184.50 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":134.4,"d":"134.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION CONEXION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION SOBREANCHO ASFALTADO",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":16.59,"d":"16.59 €"},{"v":3732.75,"d":"3,732.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":3917.25,"d":"3,917.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":134.4,"d":"134.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION CONEXION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PR 3 - PR 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":198.6,"d":"198.60"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":6335.34,"d":"6,335.34 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":1019.61,"d":"1,019.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":7354.95,"d":"7,354.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":495.2,"d":"495.20 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":313.6,"d":"313.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":808.8,"d":"808.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":12081,"d":"12,081.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},32.16,null,null,32.16]
[{"$nulls":9},32.16,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":257.28,"d":"257.28 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.93,null,null,0.93]
[{"$nulls":9},0.93,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":3.8,"d":"3.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":8.55,"d":"8.55 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":4.42,"d":"4.42 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},23.01,null,null,23.01]
[{"$nulls":9},23.01,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":345.15,"d":"345.15 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.93,null,null,0.93]
[{"$nulls":9},0.93,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},186.99,null,null,186.99]
[{"$nulls":9},186.99,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1495.92,"d":"1,495.92 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.74,null,null,3.74]
[{"$nulls":9},3.74,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":44.88,"d":"44.88 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":9},0.11,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":1.54,"d":"1.54 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":11.22,"d":"11.22 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},0.03,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2190.1,"d":"2,190.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   CAUDALIMETRO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1025,"d":"1,025.00 €"},{"v":1025,"d":"1,025.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":120,"d":"120.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"TORREALDEA - ABAST.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"GI-2632 - SANEA.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":615,"d":"615.00 €"},{"v":615,"d":"615.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":4310,"d":"4,310.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":46034.71,"d":"46,034.71 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":46034.71,"d":"46,034.71 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","GUDARIEN BIDE 22  ETA GI 2632 SANEAMENDU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":12352.11,"d":"12,352.11 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":2784,"d":"2,784.00 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5220.02,"d":"5,220.02 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7097.48,"d":"7,097.48 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":12081,"d":"12,081.00 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2190.1,"d":"2,190.10 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":4310,"d":"4,310.00 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":46034.71,"d":"46,034.71 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":9667.29,"d":"9,667.29 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":55701.9991,"d":"55,702.00 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}