{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":515,"n_cols":12,"rows_kept":515,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[31,3,31,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[81,3,81,8],[83,3,83,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[135,3,135,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[154,3,154,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[174,3,174,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,8],[185,3,185,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[214,3,214,8],[216,3,216,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[234,3,234,8],[236,3,236,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[263,3,263,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[272,3,272,8],[274,3,274,8],[276,3,276,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[289,3,289,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[332,3,332,8],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[470,3,470,7],[471,3,471,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[509,3,509,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SAN ROKE + MAALA HORN ETA SANE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":473.04,"d":"473.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":460.88,"d":"460.88 €"}]
[]
[null,"DEM_ADOQ_REUT",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION "]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":15.7,"d":"15.70 €"},{"v":75.36,"d":"75.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1009.2800000000001,"d":"1,009.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":485.76,"d":"485.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":485.76,"d":"485.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1604.34,"d":"1,604.34 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":749,"d":"749.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2353.34,"d":"2,353.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,null,{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":2754.85,"d":"2,754.85 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":820.26,"d":"820.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":3575.1099999999997,"d":"3,575.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":7423.49,"d":"7,423.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,null,{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":3791,"d":"3,791.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3791,"d":"3,791.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":783.06,"d":"783.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":180.72,"d":"180.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3182.4499999999994,"d":"3,182.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":107.62,"d":"107.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":137.3,"d":"137.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":137.3,"d":"137.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":408.2,"d":"408.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":408.2,"d":"408.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":238.74,"d":"238.74 €"},{"v":238.74,"d":"238.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":238.74,"d":"238.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø80",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 80 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120.29,"d":"120.29 €"},{"v":120.29,"d":"120.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":120.29,"d":"120.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":7985.5999999999985,"d":"7,985.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - General",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},null,null,{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":718.25,"d":"718.25 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":254.52,"d":"254.52 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":280.32,"d":"280.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1253.09,"d":"1,253.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1253.09,"d":"1,253.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":801.12,"d":"801.12 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4 - Adicional",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":940.2,"d":"940.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":940.2,"d":"940.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":3051.2,"d":"3,051.20 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - General",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":540,"d":"540.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":4365.379999999999,"d":"4,365.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"REC HID",null,"UN RECOLOCACION DE HIDRANTE"]
[{"$nulls":3},"Unidad de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio necesario para su instalacion, asi como p.p de obra civil y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4609.2699999999995,"d":"4,609.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":14788.16,"d":"14,788.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":800.64,"d":"800.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":800.64,"d":"800.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":37.2,"d":"37.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":58.8,"d":"58.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":127.2,"d":"127.20"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":4472.35,"d":"4,472.35 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},6.14]
[{"$nulls":9},6.14,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":730.35,"d":"730.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":5202.700000000001,"d":"5,202.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"ADOQUIN_EXIS",null,"M2 ADOQUIN EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de solado de adoquín existente, previamente demolido y debidamente acopiado, colocado sobre la base de 15 cm. de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante, con idéntica disposición a la original, sin pisar el lecho de asiento y empleando cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final mediante barrido sin agua. Siguiendo las indicaciones marcadas por la Dirección Facultativa.Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":71.07,"d":"71.07 €"},{"v":341.14,"d":"341.14 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2841.14,"d":"2,841.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":8043.84,"d":"8,043.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},10.84,null,null,10.84]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":9},10.97,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":142.72,"d":"142.72 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.58,null,null,1.58]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},1.66,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":37.53,"d":"37.53 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":9},0.22,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":6.81,"d":"6.81 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":21.42,"d":"21.42 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.36,null,null,0.36]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":9},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":42.84,"d":"42.84 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.69,null,null,0.69]
[{"$nulls":9},0.69,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":21.35,"d":"21.35 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.79,null,null,0.79]
[{"$nulls":9},0.79,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":79.2,"d":"79.20"},null,null,{"v":79.2,"d":"79.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":1790.71,"d":"1,790.71 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},13.86,null,null,13.86]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.98,null,null,1.98]
[{"$nulls":9},15.84,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":490.09,"d":"490.09 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},0.12,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":4.28,"d":"4.28 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},0.12,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},0.03,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.73,null,null,0.73]
[{"$nulls":9},0.73,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":240.9,"d":"240.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2816.4700000000007,"d":"2,816.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"DEM_BAL_AREN",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA ARENISCA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa de arenisca existente, previo picado y eliminacion de mortero de junta entre piezas, retirada de material hasta solera existente o terreno, dejando la zona preparada para instalacion de nuevo pavimento. Inluye p.p. de demolicion por medios manuales de piezas aisladas. Incluso precorte, acopio provisional, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero,"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":34.5,"d":"34.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir AYUNTAMIENTO",{"v":-31,"d":"-31.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},-7.44]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sustitucion baldosa deteriorada",{"v":44,"d":"44.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},10.56]
[{"$nulls":3},"   Prevision afecciones",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},2.64]
[{"$nulls":9},158.16,{"v":12.6,"d":"12.60 €"},{"v":1992.82,"d":"1,992.82 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":1950,"d":"1,950.00 €"}]
[]
[null,"LOS_AREN_60x40",null,"M2 LOSA ARENISCA 60X40"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de losas de arenisca de 60x40 cm. y 3 cm. de espesor, similar a existente en dimensiones, color y acabado. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 mm. de mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":34.5,"d":"34.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir AYUNTAMIENTO",{"v":-31,"d":"-31.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},-7.44]
[{"$nulls":3},"AYUNTAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sustitucion baldosa deteriorada",{"v":44,"d":"44.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},10.56]
[{"$nulls":3},"   Prevision afecciones",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},2.64]
[{"$nulls":9},158.16,{"v":142.5,"d":"142.50 €"},{"v":22537.8,"d":"22,537.80 €"}]
[]
[null,"CAD_FIN OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANO CAD FIN DE OBRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":1353.6,"d":"1,353.60 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":30794.219999999998,"d":"30,794.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":64666.81999999999,"d":"64,666.82 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":64666.81999999999,"d":"64,666.82 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SAN ROKE + MAALA HORN ETA SANE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":7423.49,"d":"7,423.49 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":14788.16,"d":"14,788.16 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":800.64,"d":"800.64 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":8043.841,"d":"8,043.84 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2816.4733,"d":"2,816.47 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":30794.216,"d":"30,794.22 €"},{"v":0.48,"d":"48.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":64666.8203,"d":"64,666.82 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13580.03,"d":"13,580.03 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":78246.852563,"d":"78,246.85 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}