{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":539,"n_cols":12,"rows_kept":539,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[66,3,66,7],[67,3,67,8],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[108,3,108,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[122,3,122,7],[123,3,123,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[134,3,134,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[190,3,190,8],[192,3,192,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[205,3,205,8],[207,3,207,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[217,3,217,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[247,3,247,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[258,3,258,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[269,3,269,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[280,3,280,8],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[294,3,294,8],[296,3,296,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[308,3,308,8],[310,3,310,8],[314,3,314,7],[315,3,315,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[322,3,322,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[329,3,329,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[336,3,336,8],[338,3,338,8],[340,3,340,8],[344,3,344,7],[345,3,345,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[372,3,372,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[404,3,404,7],[405,3,405,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[420,3,420,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[439,3,439,8],[441,3,441,8],[445,3,445,7],[446,3,446,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[493,3,493,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[517,3,517,7],[518,3,518,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[533,3,533,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST. Y RED SEPARAT. ONDRAMUNO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Santo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.4,"d":"40.40"},null,null,{"v":40.4,"d":"40.40"}]
[{"$nulls":3},"mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":122.2,"d":"122.20"},null,null,{"v":122.2,"d":"122.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":174.6,"d":"174.60"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":6255.92,"d":"6,255.92 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":2513.76,"d":"2,513.76 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":35.93,"d":"35.93 €"},{"v":323.37,"d":"323.37 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":250.08,"d":"250.08 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":187.56,"d":"187.56 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":64,"d":"64.00"},null,null,{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":691.92,"d":"691.92 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.5,"d":"171.50"},null,null,{"v":171.5,"d":"171.50"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":152.4,"d":"152.40"},null,null,{"v":152.4,"d":"152.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":385.9,"d":"385.90"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3943.9,"d":"3,943.90 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":92.28,"d":"92.28 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO"]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso previamente a su demolición, mediante cortadora de asfalto, hasta 12 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":505.8,"d":"505.80"},{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":2620.04,"d":"2,620.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":16878.83,"d":"16,878.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":124,"d":"124.00"},null,null,{"v":124,"d":"124.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,null,{"v":87,"d":"87.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00"},null,null,{"v":102,"d":"102.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":313,"d":"313.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":1001.6,"d":"1,001.60 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_1.5",null,"M3 EXC. ZANJA MAYOR 1,5 m TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":114,"d":"114.00"},null,null,{"v":114,"d":"114.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":216,"d":"216.00"},{"v":25.1,"d":"25.10 €"},{"v":5421.6,"d":"5,421.60 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAR_1.5",null,"M3 EXC. ZANJA MAYOR 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,null,{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":112,"d":"112.00"},null,null,{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":141,"d":"141.00"},null,null,{"v":141,"d":"141.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":284,"d":"284.00"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":10348.96,"d":"10,348.96 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1295.36,"d":"1,295.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":18067.52,"d":"18,067.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":72,"d":"72.00"},null,null,{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":114,"d":"114.00"},null,null,{"v":114,"d":"114.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123,"d":"123.00"},null,null,{"v":123,"d":"123.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":309,"d":"309.00"},{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":10005.42,"d":"10,005.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":10005.42,"d":"10,005.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":6875.82,"d":"6,875.82 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":2321.13,"d":"2,321.13 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107,"d":"107.00"},null,null,{"v":107,"d":"107.00"}]
[{"$nulls":3},"Mixto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":122,"d":"122.00"},null,null,{"v":122,"d":"122.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":277,"d":"277.00"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":3805.98,"d":"3,805.98 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE G",null,"M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha útil a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con plachas deslizantes sobre doble guía tipo RS ó similar, de 5,5 m de longitud y patín lateral RS (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 m, plachas estándar de 5/2, 4/0, 12 y 5/1, 4/0, 12 m, protección de guías de 5 m, eslinga, izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluído montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmomtaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares y relleno posterior con hormigón de 20 Mpa de resistencia característica.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Sanmto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":408,"d":"408.00"},null,null,{"v":408,"d":"408.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":408,"d":"408.00"},{"v":28.04,"d":"28.04 €"},{"v":11440.32,"d":"11,440.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":24443.25,"d":"24,443.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":151.45,"d":"151.45 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":1773.72,"d":"1,773.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Abast",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":1152,"d":"1,152.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":154.68,"d":"154.68 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":248.64,"d":"248.64 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":647.92,"d":"647.92 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":205.9,"d":"205.90"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":11565.4,"d":"11,565.40 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":146.8,"d":"146.80"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":6313.87,"d":"6,313.87 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":3362.62,"d":"3,362.62 €"}]
[]
[null,"ZJA_MIX_TIPO_I",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_I"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para doble canalización de abastecimiento y saneamiento, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_I, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":54.88,"d":"54.88 €"},{"v":658.56,"d":"658.56 €"}]
[]
[null,"ZJA_MIX_TIPO_II",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_II"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para doble canalización de abastecimiento y saneamiento, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, base de hormigón de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_II, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":296.6,"d":"296.60"},{"v":61.62,"d":"61.62 €"},{"v":18276.49,"d":"18,276.49 €"}]
[]
[null,"ZJA_MIX_TIPO III",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO III_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para doble canalización de abastecimiento y saneamiento, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con material seleccionado procedente de excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_III, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":71.9,"d":"71.90"},{"v":45.02,"d":"45.02 €"},{"v":3236.94,"d":"3,236.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":47542.29000000001,"d":"47,542.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":116937.31000000001,"d":"116,937.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":428.9,"d":"428.90"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":16023.7,"d":"16,023.70 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":289.3,"d":"289.30"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":8502.53,"d":"8,502.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":24526.230000000003,"d":"24,526.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":24526.230000000003,"d":"24,526.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":234,"d":"234.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":7665.84,"d":"7,665.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":7665.84,"d":"7,665.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.53,"d":"151.53 €"},{"v":606.12,"d":"606.12 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":1212.48,"d":"1,212.48 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3334.2000000000003,"d":"3,334.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":406.26,"d":"406.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":597.84,"d":"597.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":289.98,"d":"289.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":416.38,"d":"416.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":205.6,"d":"205.60 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":437.1,"d":"437.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":642.7,"d":"642.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":131.24,"d":"131.24 €"},{"v":131.24,"d":"131.24 €"}]
[]
[null,"EE Ø100",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø100 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":88.86,"d":"88.86 €"},{"v":266.58,"d":"266.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":397.82,"d":"397.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13054.78,"d":"13,054.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":182.2,"d":"182.20"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":1373.79,"d":"1,373.79 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":248.86,"d":"248.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1622.65,"d":"1,622.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1622.65,"d":"1,622.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":672.75,"d":"672.75 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":343.76,"d":"343.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1016.51,"d":"1,016.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1016.51,"d":"1,016.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":1220.48,"d":"1,220.48 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":3157.44,"d":"3,157.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":4377.92,"d":"4,377.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":103.5,"d":"103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5430.4,"d":"5,430.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":21124.34,"d":"21,124.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2709.4,"d":"2,709.40 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":12082.14,"d":"12,082.14 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":9927.12,"d":"9,927.12 €"}]
[]
[null,"RG FD ZIK",null,"UN REGISTRO FUNDICIÓN Ø65 \"UR ZIKINAK\""]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil de  Ø65  cm, con inscripción \"UR ZIKINAK\", Clase D-400, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":188.57,"d":"188.57 €"},{"v":4148.54,"d":"4,148.54 €"}]
[]
[null,"PURD",null,"UN TRAMPILLON PURDIE"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PURDIE\" de AVK colocado sobre válvulas de toma o de registro, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø110 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":52.46,"d":"52.46 €"},{"v":419.68,"d":"419.68 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":200.16,"d":"200.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":30696.88,"d":"30,696.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":9},137.85,{"v":39.85,"d":"39.85 €"},{"v":5493.32,"d":"5,493.32 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1061.9,"d":"1061.90"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":870.76,"d":"870.76 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1061.9,"d":"1061.90"},{"v":0.81,"d":"0.81 €"},{"v":860.14,"d":"860.14 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":416.9,"d":"416.90"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":9838.84,"d":"9,838.84 €"}]
[]
[null,"MBC_BASE G7",null,"M2 MEZCLA BITUM EN CALIENTE AC22 BASE G 07"]
[{"$nulls":3},"M2 de pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE G, de 7 cm de espesor, de árido calizo de 22mm de tamaño máximo, y betún de penetración, previo riego de adherencia (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de la nivelación del soporte, replanteo del espesor de la  capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":645,"d":"645.00"},{"v":14.22,"d":"14.22 €"},{"v":9171.9,"d":"9,171.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":26234.96,"d":"26,234.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":550.39,"d":"550.39 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":9},{"v":537.9,"d":"537.90"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":17159.01,"d":"17,159.01 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":9},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":55.83,"d":"55.83 €"},{"v":921.2,"d":"921.20 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":48.5,"d":"48.50"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":5494.57,"d":"5,494.57 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":9},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":11.83,"d":"11.83 €"},{"v":1277.64,"d":"1,277.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":25402.809999999998,"d":"25,402.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":928.28,"d":"928.28 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":928.5,"d":"928.50 €"}]
[]
[null,"ORD_BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":30.09,"d":"30.09 €"},{"v":240.72,"d":"240.72 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":9},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":2647.75,"d":"2,647.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4745.25,"d":"4,745.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":56383.02,"d":"56,383.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},591.74,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":4733.92,"d":"4,733.92 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.28,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":10.24,"d":"10.24 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},7.27,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":145.4,"d":"145.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.82,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":81.9,"d":"81.90 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},5.45,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":141.7,"d":"141.70 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},53.81,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":807.15,"d":"807.15 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},18.17,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},302.82,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2422.56,"d":"2,422.56 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},14.44,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":173.28,"d":"173.28 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},2.18,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":30.52,"d":"30.52 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.09,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":71.94,"d":"71.94 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.61,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":201.3,"d":"201.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":8819.91,"d":"8,819.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CONEX ABAS",null,"UN CONEXIONES Y DESCONEX ABAST"]
[{"$nulls":3},"Partda alzada a justificar para la realización de las conexiones y desconexiones de la red de abastecimiento  en los puntos CONEX!, CONEX 1\", ACM 1, CONEX 3 y CONEX 4 ,4\". Totalmente terminado incluso catas, corte, piezas especiales, mano de obra, arquetas y reposición de superfies. "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1145,"d":"1,145.00 €"},{"v":1145,"d":"1,145.00 €"}]
[]
[null,"PASO BAJO REG",null,"UN CRUCES PASOS BAJO REGATAS"]
[{"$nulls":3},"Un cruce bajo regata en los puntos 7, 8, 7\", 21 y 11, que comprende el hormigonado del tubo y la recuperación de los margenes de la regata con escolleras de encauzamiento. Totalmente terminado y a juicio de la dirección facultativa"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"}]
[]
[null,"PE-4 UN SEG Y SAL",null,"UN CUMPL SEG Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida íntegra destinada al cumplimiento de medidas de seguridad y salud que se establezcan en el PLAN aprobado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"DESCON PLUV",null,"UN DESCONEXIÓN DE PLUVIALES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para trabajos de desconexión de pluviales en la realización de los entronques de la red actual unitaria con la nueva red separativa. Según dirección facultativa. Incluso videoinspección final de comprobación de resultados y pendientes."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"}]
[]
[null,"ESCOLL ARQ SALT",null,"UN ESCOLLERA DE PROTECCION ARQUETA SALTO"]
[{"$nulls":3},"Un de escollera de protección y sostenimiento de terreno en frontal de arqueta de salto o resalto en P-11 y P-10. Incluso hormigón de base, zarpeado, mechinales e imposta. Totqalmente terminada"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":875,"d":"875.00 €"},{"v":2625,"d":"2,625.00 €"}]
[]
[null,"PE-1 PL FIN O",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y entrega de planos de fin de obra de abastecimiento y saneamiento digitalizados  según base cartográfica de proyecto y en coordenadas ETRS-89"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00 €"},{"v":120,"d":"120.00 €"}]
[]
[null,"PE-5 IMPR",null,"UN UN IMPREVISTOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de imprevistos a justificar durante el desarrollo de las obras y según las directrices de la dirección facultativa"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1850,"d":"1,850.00 €"},{"v":1850,"d":"1,850.00 €"}]
[]
[null,"PE-2 REPLA",null,"UN UN REPLANTEO INICIO OBRA"]
[{"$nulls":3},"Ud replanteo de inicio de obra con servicios y propietarios afectados, incluso marcado de trazado de líneas y definición de cruces y paralelismos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PE-3 SEÑ DES AC PR",null,"UN UN SEÑALIZACIO, DESVIOS Y AC PROV"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para realización de señalizaciones, desvíos y acometidas provisionales para la ejecución de las obras previstas y según las directrices de la dirección facultativa"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":13040,"d":"13,040.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":271527.69,"d":"271,527.69 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":271527.69,"d":"271,527.69 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST. Y RED SEPARAT. ONDRAMUNO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":116937.311,"d":"116,937.31 €"},{"v":0.43,"d":"43.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":24526.231,"d":"24,526.23 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":21124.338,"d":"21,124.34 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":30696.88,"d":"30,696.88 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":56383.0095,"d":"56,383.01 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":8819.91,"d":"8,819.91 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":13040,"d":"13,040.00 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":271527.67949999997,"d":"271,527.68 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":57020.81,"d":"57,020.81 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":328548.49219500006,"d":"328,548.49 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}