{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1536,"n_cols":12,"rows_kept":1536,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[166,3,166,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[174,3,174,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[243,3,243,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[317,3,317,7],[318,3,318,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[382,3,382,8],[384,3,384,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[449,3,449,8],[451,3,451,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[491,3,491,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[508,3,508,7],[509,3,509,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[522,3,522,7],[523,3,523,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[543,3,543,7],[544,3,544,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[571,3,571,7],[572,3,572,8],[580,3,580,7],[581,3,581,8],[589,3,589,8],[592,3,592,7],[593,3,593,8],[599,3,599,7],[600,3,600,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[616,3,616,7],[617,3,617,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[634,3,634,7],[635,3,635,8],[644,3,644,8],[647,3,647,7],[648,3,648,8],[654,3,654,7],[655,3,655,8],[664,3,664,8],[667,3,667,7],[668,3,668,8],[680,3,680,7],[681,3,681,8],[687,3,687,7],[688,3,688,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[722,3,722,8],[725,3,725,7],[726,3,726,8],[732,3,732,7],[733,3,733,8],[738,3,738,8],[741,3,741,7],[742,3,742,8],[755,3,755,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[764,3,764,8],[767,3,767,7],[768,3,768,8],[774,3,774,8],[776,3,776,8],[780,3,780,7],[781,3,781,8],[786,3,786,7],[787,3,787,8],[800,3,800,7],[801,3,801,8],[825,3,825,8],[828,3,828,7],[829,3,829,8],[834,3,834,7],[835,3,835,8],[844,3,844,7],[845,3,845,8],[850,3,850,7],[851,3,851,8],[858,3,858,7],[859,3,859,8],[864,3,864,7],[865,3,865,8],[878,3,878,8],[880,3,880,8],[884,3,884,7],[885,3,885,8],[893,3,893,7],[894,3,894,8],[905,3,905,7],[906,3,906,8],[912,3,912,7],[913,3,913,8],[921,3,921,7],[922,3,922,8],[929,3,929,8],[931,3,931,8],[935,3,935,7],[936,3,936,8],[948,3,948,7],[949,3,949,8],[957,3,957,7],[958,3,958,8],[963,3,963,7],[964,3,964,8],[969,3,969,7],[970,3,970,8],[975,3,975,7],[976,3,976,8],[982,3,982,7],[983,3,983,8],[989,3,989,8],[991,3,991,8],[993,3,993,8],[997,3,997,7],[998,3,998,8],[1038,3,1038,7],[1039,3,1039,8],[1045,3,1045,7],[1046,3,1046,8],[1065,3,1065,7],[1066,3,1066,8],[1073,3,1073,7],[1074,3,1074,8],[1080,3,1080,7],[1081,3,1081,8],[1088,3,1088,8],[1093,3,1093,7],[1094,3,1094,8],[1153,3,1153,7],[1154,3,1154,8],[1213,3,1213,8],[1216,3,1216,7],[1217,3,1217,8],[1257,3,1257,7],[1258,3,1258,8],[1327,3,1327,8],[1330,3,1330,7],[1331,3,1331,8],[1364,3,1364,7],[1365,3,1365,8],[1410,3,1410,8],[1412,3,1412,8],[1416,3,1416,7],[1417,3,1417,8],[1421,3,1421,7],[1422,3,1422,8],[1426,3,1426,7],[1427,3,1427,8],[1431,3,1431,7],[1432,3,1432,8],[1436,3,1436,7],[1437,3,1437,8],[1441,3,1441,7],[1442,3,1442,8],[1446,3,1446,7],[1447,3,1447,8],[1451,3,1451,7],[1452,3,1452,8],[1456,3,1456,7],[1457,3,1457,8],[1461,3,1461,7],[1462,3,1462,8],[1466,3,1466,7],[1467,3,1467,8],[1471,3,1471,7],[1472,3,1472,8],[1476,3,1476,8],[1480,3,1480,7],[1481,3,1481,8],[1485,3,1485,7],[1486,3,1486,8],[1496,3,1496,7],[1497,3,1497,8],[1503,3,1503,7],[1504,3,1504,8],[1508,3,1508,7],[1509,3,1509,8],[1519,3,1519,7],[1520,3,1520,8],[1530,3,1530,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"AITA MORTARA_LOPE DE AGIRRE ETA BIDEB. 8"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":90,"d":"90.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":3224.7,"d":"3,224.70 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":3142.2,"d":"3,142.20 €"}]
[]
[null,"DEM_ADOQ_REUT",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION "]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 5 - PF 5'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 3 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 2 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":381.8,"d":"381.80"},{"v":14.95,"d":"14.95 €"},{"v":5707.91,"d":"5,707.91 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 3 - AcP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11 - Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":81.2,"d":"81.20"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":846.1,"d":"846.10 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sum 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":91,"d":"91.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":72.8,"d":"72.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":749.2,"d":"749.20"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":7656.82,"d":"7,656.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":20577.73,"d":"20,577.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":4048,"d":"4,048.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4048,"d":"4,048.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion y SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":6621.16,"d":"6,621.16 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Localizacion acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":4708,"d":"4,708.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":11329.16,"d":"11,329.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10 - PF 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11 - Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":1120.73,"d":"1,120.73 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,null,{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":121,"d":"121.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9 - Acom 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,null,{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":538,"d":"538.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":18351.18,"d":"18,351.18 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9 - Acom 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":1464,"d":"1,464.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":2042.4,"d":"2,042.40 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 2 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10 - PF 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":199,"d":"199.00"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":9918.16,"d":"9,918.16 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 5 - PF 5'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,null,{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sum 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,null,{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 3 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 3 - AcP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":381,"d":"381.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":21400.77,"d":"21,400.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":54297.240000000005,"d":"54,297.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":90252.13,"d":"90,252.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":144,"d":"144.00"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":8017.92,"d":"8,017.92 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 5 - PF 5'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,null,{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,null,{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,null,{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 2 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":312,"d":"312.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":11656.32,"d":"11,656.32 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sum 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 3 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 3 - AcP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10 - PF 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":124,"d":"124.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":3644.36,"d":"3,644.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":23318.6,"d":"23,318.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":23318.6,"d":"23,318.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,null,{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":127,"d":"127.00"},null,null,{"v":127,"d":"127.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":255,"d":"255.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":8353.8,"d":"8,353.80 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":26.45,"d":"26.45 €"},{"v":2459.85,"d":"2,459.85 €"}]
[]
[null,"FD Ø60",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 60"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 60 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":23.19,"d":"23.19 €"},{"v":1878.39,"d":"1,878.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":12692.039999999999,"d":"12,692.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":454.68,"d":"454.68 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":208.42,"d":"208.42 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":101.86,"d":"101.86 €"},{"v":305.58,"d":"305.58 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø100",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":101.86,"d":"101.86 €"},{"v":305.58,"d":"305.58 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":366.9,"d":"366.90 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø80",null,"UN CODO FD EE 22º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":244.6,"d":"244.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø80",null,"UN CODO FD EE 11º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":244.6,"d":"244.60 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":92.79,"d":"92.79 €"},{"v":278.37,"d":"278.37 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø60",null,"UN CODO FD EE 22º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":100.28,"d":"100.28 €"},{"v":300.84,"d":"300.84 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø60",null,"UN CODO FD EE 11º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":100.28,"d":"100.28 €"},{"v":401.12,"d":"401.12 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø60",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":86.3,"d":"86.30 €"},{"v":172.6,"d":"172.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":5102.01,"d":"5,102.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"}]
[]
[null,"T_BBB_300X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"},{"v":1908.06,"d":"1,908.06 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":260.16,"d":"260.16 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":339.87,"d":"339.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3606.5299999999997,"d":"3,606.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":256.29,"d":"256.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":352.95000000000005,"d":"352.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":290.22,"d":"290.22 €"},{"v":2321.76,"d":"2,321.76 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":205.6,"d":"205.60 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":509.95,"d":"509.95 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":57.91,"d":"57.91 €"},{"v":289.55,"d":"289.55 €"}]
[]
[null,"BEØ60",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø60"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":46.31,"d":"46.31 €"},{"v":324.17,"d":"324.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":3651.03,"d":"3,651.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø80 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":185.39,"d":"185.39 €"},{"v":370.78,"d":"370.78 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":448.48999999999995,"d":"448.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":229.2,"d":"229.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":229.2,"d":"229.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø80",null,"UN TAPON HEMBRA Ø80"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":83.51,"d":"83.51 €"},{"v":167.02,"d":"167.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":167.02,"d":"167.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø60",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 60 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":117.05,"d":"117.05 €"},{"v":117.05,"d":"117.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":117.05,"d":"117.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":26366.32,"d":"26,366.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,null,{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":738.92,"d":"738.92 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11 - Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":362.47,"d":"362.47 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9 - Acom 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":155,"d":"155.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":528.55,"d":"528.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1629.9399999999998,"d":"1,629.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":47.08,"d":"47.08 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.47,"d":"11.47 €"},{"v":11.47,"d":"11.47 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":19.42,"d":"19.42 €"},{"v":77.68,"d":"77.68 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":23.8,"d":"23.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":180.29000000000002,"d":"180.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1810.2299999999998,"d":"1,810.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1212.25,"d":"1,212.25 €"},{"v":2424.5,"d":"2,424.50 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":1569.75,"d":"1,569.75 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":395.4,"d":"395.40 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":515.64,"d":"515.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":438.27,"d":"438.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5343.5599999999995,"d":"5,343.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5343.5599999999995,"d":"5,343.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":3051.2,"d":"3,051.20 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_80",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 80"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":546.25,"d":"546.25 €"},{"v":2185,"d":"2,185.00 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_63_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":352.15,"d":"352.15 €"},{"v":352.15,"d":"352.15 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_63_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":337.87,"d":"337.87 €"},{"v":337.87,"d":"337.87 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_50_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 50x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 50 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":278.55,"d":"278.55 €"},{"v":278.55,"d":"278.55 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":789.36,"d":"789.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":7768.3099999999995,"d":"7,768.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7768.3099999999995,"d":"7,768.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":41288.42,"d":"41,288.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acometidas 1, 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acometidas 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acometidas 6, 7, 8, 9, 10",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acometidas 3-10",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acometidas 2-8",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas 13, 14, 15",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":13547,"d":"13,547.00 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          POZOS 1, 1', 2, 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          POZOS 1, 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          POZOS 6,7,8,9,10,11,12,13,14",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          POZOS 4,5,6,7,8,9,10",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":23301.27,"d":"23,301.27 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          POZOS 4, 5, 5'",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":4963.56,"d":"4,963.56 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":200.16,"d":"200.16 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sumidero 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":483,"d":"483.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":43359.97,"d":"43,359.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sum 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":91,"d":"91.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":72.8,"d":"72.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":749.2,"d":"749.20"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":614.34,"d":"614.34 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sum 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":91,"d":"91.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":72.8,"d":"72.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":749.2,"d":"749.20"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":17681.12,"d":"17,681.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":18295.46,"d":"18,295.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 3 - AcP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 10 - PF 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11 - Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98.4,"d":"98.40"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":2354.71,"d":"2,354.71 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 5 - PF 5'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"          Sum 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":96.8,"d":"96.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 3 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20.8,"d":"20.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 2 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 9 - Acom 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 12 - Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":1078.8,"d":"1078.80"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":34413.72,"d":"34,413.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":36768.43,"d":"36,768.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 9 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 10 - PF 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 3 - AcP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 5 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 6 - PP 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 7 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 11 - Acom 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":76.2,"d":"76.20"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":3075.43,"d":"3,075.43 €"}]
[]
[null,"ADOQUIN_EXIS",null,"M2 ADOQUIN EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de solado de adoquín existente, previamente demolido y debidamente acopiado, colocado sobre la base de 15 cm. de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante, con idéntica disposición a la original, sin pisar el lecho de asiento y empleando cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final mediante barrido sin agua. Siguiendo las indicaciones marcadas por la Dirección Facultativa.Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATE ETORBIDEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 5 - PF 5'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          Acom 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 6 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 10 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"          PF 12 - PF 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 3 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 5 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"          AcF 8 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"     SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 3 - PP 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"          PP 7 - PP 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"          AcP 2 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"          PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":381.8,"d":"381.80"},{"v":71.07,"d":"71.07 €"},{"v":27134.53,"d":"27,134.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":30209.96,"d":"30,209.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":85273.85,"d":"85,273.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},114.38,null,null,114.38]
[{"$nulls":9},114.38,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":915.04,"d":"915.04 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.09,null,null,6.09]
[{"$nulls":9},6.09,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":48.72,"d":"48.72 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},7.29,null,null,7.29]
[{"$nulls":9},7.29,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":145.8,"d":"145.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.82,null,null,1.82]
[{"$nulls":9},1.82,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":81.9,"d":"81.90 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.46,null,null,5.46]
[{"$nulls":9},5.46,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":141.96,"d":"141.96 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97.4,"d":"97.40"},null,null,{"v":97.4,"d":"97.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":97.4,"d":"97.40"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":1461,"d":"1,461.00 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},18.22,null,null,18.22]
[{"$nulls":9},18.22,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},404.79,null,null,404.79]
[{"$nulls":9},404.79,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":3238.32,"d":"3,238.32 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},24.29,null,null,24.29]
[{"$nulls":9},24.29,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":291.48,"d":"291.48 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.19,null,null,2.19]
[{"$nulls":9},2.19,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":30.66,"d":"30.66 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.09,null,null,1.09]
[{"$nulls":9},1.09,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":71.94,"d":"71.94 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.61,null,null,0.61]
[{"$nulls":9},0.61,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":201.3,"d":"201.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":6628.119999999999,"d":"6,628.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA_ADEC_VERT",null,"UN ADECUACION VERTIDO A CAUCE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar de localización y adecuación de conducción de vertido a cauce de aguas pluviales. Comprendiendo demolición, excavación, posibles entibaciones necesarias, instalación de conducción de PVC 400, relleno y reposición de pavimentos, incluso medios auxiliares y de seguridad."]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12500,"d":"12,500.00 €"},{"v":12500,"d":"12,500.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATEAK",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"v":1,"d":"1.00"},0.07,null,null,0.07]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"v":1,"d":"1.00"},0.07,null,null,0.07]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"}]
[]
[null,"DESV_BYPASS",null,"UN DESVIOS PROVISIONALES DE ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"}]
[]
[null,"CAD_F.O.",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_O.C.",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATEAK - PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA - PREVISION",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE - PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA - PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA - PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"MOIUA - PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA - PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":12000,"d":"12,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"UNIBERTSITATEAK",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"AITA MORTARA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"LOPE AGIRRE",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":3},"ALTAMIRA",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":3},"BIDEBARRIETA",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"MOIUA",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"ZUBILAGA",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":45560,"d":"45,560.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":335681.09,"d":"335,681.09 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":335681.09,"d":"335,681.09 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","AITA MORTARA_LOPE DE AGIRRE ETA BIDEB. 8"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":90252.138,"d":"90,252.14 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":23318.6,"d":"23,318.60 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":41288.42,"d":"41,288.42 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":43359.97,"d":"43,359.97 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":85273.854,"d":"85,273.85 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":6628.12,"d":"6,628.12 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":45560,"d":"45,560.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":335681.102,"d":"335,681.10 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":70493.03,"d":"70,493.03 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":406174.13342,"d":"406,174.13 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}