{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":563,"n_cols":12,"rows_kept":563,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[47,3,47,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[89,3,89,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[127,3,127,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[150,3,150,7],[151,3,151,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[160,3,160,8],[162,3,162,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,8],[179,3,179,8],[185,3,185,7],[186,3,186,8],[190,3,190,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[198,3,198,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[224,3,224,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,8],[255,3,255,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[279,3,279,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,8],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[333,3,333,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[341,3,341,8],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,8],[367,3,367,8],[369,3,369,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[383,3,383,7],[384,3,384,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[403,3,403,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[413,3,413,7],[414,3,414,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[423,3,423,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[438,3,438,7],[439,3,439,8],[443,3,443,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[452,3,452,8],[454,3,454,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[468,3,468,7],[469,3,469,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[503,3,503,7],[504,3,504,8],[508,3,508,7],[509,3,509,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[518,3,518,8],[522,3,522,7],[523,3,523,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[537,3,537,7],[538,3,538,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[552,3,552,7],[553,3,553,8],[557,3,557,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"BOTALEKU - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acceso a pozo y sujección en caras exteriores",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":143.32,"d":"143.32 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"En zonas de especial dificultad",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":209.48,"d":"209.48 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANMTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":375.12,"d":"375.12 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANMTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":62.52,"d":"62.52 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANMTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":89.28,"d":"89.28 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANMTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":316.4,"d":"316.40"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},189.84]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":316.4,"d":"316.40"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},126.56]
[{"$nulls":9},{"v":316.4,"d":"316.40"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3233.61,"d":"3,233.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":4113.33,"d":"4,113.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":99,"d":"99.00"},{"$nulls":3},{"v":99,"d":"99.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":316.8,"d":"316.80 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":4},{"v":27,"d":"27.00"},{"$nulls":3},27.08]
[{"$nulls":9},27.08,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":103.99,"d":"103.99 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SNMTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":3.5,"d":"3.50"},66.15]
[{"$nulls":9},66.15,{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":1238.33,"d":"1,238.33 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_1.5",null,"M3 EXC. ZANJA MAYOR 1,5 m TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":103,"d":"103.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":25.1,"d":"25.10 €"},{"v":2585.3,"d":"2,585.30 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAR_1.5",null,"M3 EXC. ZANJA MAYOR 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":354.5,"d":"354.50"},null,null,{"v":354.5,"d":"354.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":354.5,"d":"354.50"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":12917.98,"d":"12,917.98 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SNMTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[{"$nulls":3},"ABST",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1020.1,"d":"1,020.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":18182.5,"d":"18,182.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,null,{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":6961.7,"d":"6,961.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":6961.7,"d":"6,961.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"SMTO",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ABST",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":1782.62,"d":"1,782.62 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"SMTO",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ABST",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":686,"d":"686.00 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"SMTO",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ABST",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":773.71,"d":"773.71 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"SMTO",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"ABST",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":3094.14,"d":"3,094.14 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":214,"d":"214.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"P4-P19 (Area perfil)",{"v":2,"d":"2.00"},623.32,null,null,{"v":1246.64,"d":"1,246.64"}]
[{"$nulls":3},"EBAR",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":9},1342.64,{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":18447.87,"d":"18,447.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":24998.339999999997,"d":"24,998.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":908.7,"d":"908.70 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":226,"d":"226.00"},null,null,{"v":226,"d":"226.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":226,"d":"226.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":7708.86,"d":"7,708.86 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":12460,"d":"12,460.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acom. Mª Errota Zahar",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":106,"d":"106.00"},null,null,{"v":106,"d":"106.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":4559.06,"d":"4,559.06 €"}]
[]
[null,"ZJA_MIX_TIPO III",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO III_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para doble canalización de abastecimiento y saneamiento, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con material seleccionado procedente de excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_III, medida la longitud real."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":697,"d":"697.00"},null,null,{"v":697,"d":"697.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":697,"d":"697.00"},{"v":45.02,"d":"45.02 €"},{"v":31378.94,"d":"31,378.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":63015.56,"d":"63,015.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":117271.43,"d":"117,271.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":560.4,"d":"560.40 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":894,"d":"894.00"},null,null,{"v":894,"d":"894.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":894,"d":"894.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":26274.66,"d":"26,274.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":26835.06,"d":"26,835.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":26835.06,"d":"26,835.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":145.53,"d":"145.53 €"},{"v":1455.3,"d":"1,455.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1455.3,"d":"1,455.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":383.16,"d":"383.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":383.16,"d":"383.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":379.2,"d":"379.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":379.2,"d":"379.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":205.6,"d":"205.60 €"}]
[]
[null,"BEØ125",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø125"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88.16,"d":"88.16 €"},{"v":88.16,"d":"88.16 €"}]
[]
[null,"BEØ60",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø60"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":46.31,"d":"46.31 €"},{"v":138.93,"d":"138.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":432.69,"d":"432.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":131.24,"d":"131.24 €"},{"v":393.72,"d":"393.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":393.72,"d":"393.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CRUCETAS"]
[null,"CRZ_B_Ø150",null,"UN CRUCETA DE FD PN 16 BBB 150X150"]
[{"$nulls":3},"Pieza en CRUZ de fundición dúctil embridada, de 150 x 150 mm., PN 16,  revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":319.99,"d":"319.99 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CRUCETAS",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":320.15,"d":"320.15 €"},{"v":640.3,"d":"640.30 €"}]
[]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"},{"v":540.96,"d":"540.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1181.26,"d":"1,181.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4225.33,"d":"4,225.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 160 BARR",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 160 PN 16 EN \"BARRAS\""]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 160 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, en \"Barras\", incluso p.p de colocación, manguitos de unión, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1216,"d":"1216.00"},null,null,{"v":1216,"d":"1,216.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1216,"d":"1216.00"},{"v":33.02,"d":"33.02 €"},{"v":40152.32,"d":"40,152.32 €"}]
[]
[null,"PEAD 75 BARR",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16 EN \"BARRAS\""]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, en \"Barras\", incluso p.p de colocación, manguitos de unión, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":5},{"v":993.3,"d":"993.30"},null,null,{"v":993.3,"d":"993.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":993.3,"d":"993.30"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":7489.48,"d":"7,489.48 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. Mª Errota Zahar",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":106,"d":"106.00"},null,null,{"v":212,"d":"212.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":212,"d":"212.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":1598.48,"d":"1,598.48 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":5},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":135.25,"d":"135.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":49375.530000000006,"d":"49,375.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"TE_ES_90",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.81,"d":"48.81 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":37.71,"d":"37.71 €"},{"v":150.84,"d":"150.84 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_160",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":80,"d":"80.00"},{"$nulls":3},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":2915.2,"d":"2,915.20 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":44,"d":"44.00"},{"$nulls":3},{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":707.08,"d":"707.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3773.12,"d":"3,773.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":53148.65000000001,"d":"53,148.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":448.5,"d":"448.50 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1490.2299999999998,"d":"1,490.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø80",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø80 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1002.88,"d":"1,002.88 €"},{"v":2005.76,"d":"2,005.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":2005.76,"d":"2,005.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":3495.99,"d":"3,495.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":1906.62,"d":"1,906.62 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2770.27,"d":"2,770.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":103.5,"d":"103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2873.77,"d":"2,873.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":63743.740000000005,"d":"63,743.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":403.28,"d":"403.28 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":10235.54,"d":"10,235.54 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":7690.56,"d":"7,690.56 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":467.04,"d":"467.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":20812.79,"d":"20,812.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":5},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":164,"d":"164.00 €"}]
[]
[null,"MNC_INT_4",null,"M2 MBC CAPA INTERMEDIA DE 4 CMS G-20"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa intermedia, Tipo G-20, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.09,"d":"11.09 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":5},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":5900,"d":"5,900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":6064,"d":"6,064.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},null,null,{"v":190,"d":"190.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":202,"d":"202.00"},{"v":39.89,"d":"39.89 €"},{"v":8057.78,"d":"8,057.78 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Solera zanja P4-EBAR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":290,"d":"290.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":7477.14,"d":"7,477.14 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":11.83,"d":"11.83 €"},{"v":141.96,"d":"141.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":15676.88,"d":"15,676.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANMTO",{"v":1,"d":"1.00"},23.05,null,null,23.05]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":1,"d":"1.00"},23.05,null,null,23.05]
[{"$nulls":9},{"v":46.1,"d":"46.10"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":1860.6,"d":"1,860.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1860.6,"d":"1,860.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":23601.479999999996,"d":"23,601.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},24.39,null,null,24.39]
[{"$nulls":9},24.39,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":195.12,"d":"195.12 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},null,null,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":21.6,"d":"21.60 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},4.41,null,null,4.41]
[{"$nulls":9},4.41,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":88.2,"d":"88.20 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},null,null,{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":49.5,"d":"49.50 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},null,null,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":85.8,"d":"85.80 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.64,null,null,3.64]
[{"$nulls":9},3.64,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":54.6,"d":"54.60 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},11.01,null,null,11.01]
[{"$nulls":9},11.01,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},183.54,null,null,183.54]
[{"$nulls":9},183.54,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1468.32,"d":"1,468.32 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.84,null,null,0.84]
[{"$nulls":9},0.84,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":10.08,"d":"10.08 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.32,null,null,1.32]
[{"$nulls":9},1.32,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":18.48,"d":"18.48 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.66,null,null,0.66]
[{"$nulls":9},0.66,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":43.56,"d":"43.56 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.37,null,null,0.37]
[{"$nulls":9},0.37,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":122.1,"d":"122.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2157.3599999999997,"d":"2,157.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA1",null,"UN CONJUNTO EBAR BOTALEKU"]
[{"$nulls":3},"Unidad completa descrita en Anejo nº3 DESGLOSE DE UNIDAD DE OBRA BOMBEO BOTALEKU, que comprende obra civil, acometida eléctrica, depósito, grupo de bombas, cuadro eléctrico, tabuladuras y demás equipamiento. Completamente terminado, probado y en servicio."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44328,"d":"44,328.00 €"},{"v":44328,"d":"44,328.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN E.B.A.R. DOMICILIARIA"]
[{"$nulls":3},"Depósito de recogida de aguas residuales para estación elevadora domiciliaria particular tipo UNOLIFT.270. equipado con bomba AP50B, de alta presión, Grundfos o similar, incluso demoliciones, excavaciones y rellenos, parte proporcional de obra civil de hormigón para recinto de alojamiento y protección de la estación, tapa de registro, arqueta de registro previa de 50 x 50, conducciones de salida, mecanismos de unión y maniobra, conexión con tuberías de impulsión (1 de ellas de reserva), acometida y conexión eléctrica, protecciones, interruptor de nivel y panel de control, remates de urbanización completamente terminado y probado."]
[{"$nulls":3},"Mª Errota Zahar",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6450,"d":"6,450.00 €"},{"v":6450,"d":"6,450.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN IMPREVISTOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para imprevistos y actuaciones de acondicionamiento de redes existentes en el entorno."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"M INST EN ZANJA TIPO PISTA PARTICULAR"]
[{"$nulls":3},"Instalación en zanja segun detalle ZANJA EN PISTA, que incluye posicionamiento de máquina, apertura lateral de base para asiento de escollera, extracción de tierras para alojamiento de tuberías, refino de fondo, instalación de tuberías, vertido de mortero y relleno de todo-uno y tierras; incluso eventual reparación de muro y hormigonado final de pista según detalle."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},null,null,{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":168.48,"d":"168.48 €"},{"v":30326.4,"d":"30,326.40 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2850,"d":"2,850.00 €"},{"v":2850,"d":"2,850.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN TAQUIMETRICO DE DETALLE Y REPLANTEO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono integro para actualización mediante nuevo levantamiento taquimétrico de  cartografía de detalle en tramo P1-P10, incluso localización y determinación de cotas de conducciones de drenaje recientemente instaladas y su afección al perfil de proyecto, generación de nuevos perfiles longitudinales, replanteo, y en su caso, propuestas alternativas, incluyendo todos los trabajos de campo y gabinete necesarios."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":99954.4,"d":"99,954.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":354376.26,"d":"354,376.26 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":354376.26,"d":"354,376.26 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","BOTALEKU - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":117271.4228,"d":"117,271.42 €"},{"v":0.33,"d":"33.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":26835.06,"d":"26,835.06 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":63743.742,"d":"63,743.74 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":20812.79,"d":"20,812.79 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":23601.476,"d":"23,601.48 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2157.36,"d":"2,157.36 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":99954.4,"d":"99,954.40 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":354376.2508,"d":"354,376.25 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":74419.01,"d":"74,419.01 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":428795.263468,"d":"428,795.26 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}