{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":831,"n_cols":12,"rows_kept":831,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[101,3,101,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[123,3,123,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[180,3,180,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[236,3,236,8],[238,3,238,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[264,3,264,8],[266,3,266,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[286,3,286,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[314,3,314,7],[315,3,315,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[324,3,324,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[354,3,354,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[391,3,391,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[404,3,404,8],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[430,3,430,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[445,3,445,7],[446,3,446,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[473,3,473,8],[475,3,475,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[503,3,503,8],[505,3,505,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[527,3,527,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[540,3,540,8],[543,3,543,7],[544,3,544,8],[550,3,550,8],[552,3,552,8],[554,3,554,8],[558,3,558,7],[559,3,559,8],[565,3,565,7],[566,3,566,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[580,3,580,7],[581,3,581,8],[587,3,587,7],[588,3,588,8],[600,3,600,7],[601,3,601,8],[605,3,605,8],[610,3,610,7],[611,3,611,8],[624,3,624,7],[625,3,625,8],[638,3,638,8],[641,3,641,7],[642,3,642,8],[655,3,655,7],[656,3,656,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[672,3,672,7],[673,3,673,8],[677,3,677,8],[680,3,680,7],[681,3,681,8],[691,3,691,7],[692,3,692,8],[702,3,702,7],[703,3,703,8],[711,3,711,7],[712,3,712,8],[717,3,717,8],[719,3,719,8],[723,3,723,7],[724,3,724,8],[728,3,728,7],[729,3,729,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[738,3,738,7],[739,3,739,8],[743,3,743,7],[744,3,744,8],[748,3,748,7],[749,3,749,8],[753,3,753,7],[754,3,754,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[763,3,763,7],[764,3,764,8],[768,3,768,7],[769,3,769,8],[773,3,773,7],[774,3,774,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[783,3,783,8],[787,3,787,7],[788,3,788,8],[792,3,792,7],[793,3,793,8],[797,3,797,7],[798,3,798,8],[802,3,802,7],[803,3,803,8],[808,3,808,7],[809,3,809,8],[814,3,814,7],[815,3,815,8],[820,3,820,7],[821,3,821,8],[825,3,825,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ZELETA, MENDIOLA Y BALTEGIETA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Saneamiento y abastecimiento",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Baltegieta - pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":709.56,"d":"709.56 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," pavimento provisonal",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Baltegieta - pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":2189.18,"d":"2,189.18 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":301.76,"d":"301.76 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión saneamiento",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":242.4,"d":"242.40"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":309.6,"d":"309.60"},null,null,30.96]
[{"$nulls":9},340.56,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":3725.73,"d":"3,725.73 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión saneamiento",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":137,"d":"137.00"},null,null,{"v":137,"d":"137.00"}]
[{"$nulls":3}," pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":238,"d":"238.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":1301.86,"d":"1,301.86 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3}," pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":1595.1,"d":"1,595.10 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":82.5,"d":"82.50"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  FD80",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":3}," acometida nº13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":166.7,"d":"166.70"},null,null,16.67]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},235.37,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2645.56,"d":"2,645.56 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - Pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - Abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,null,{"v":205,"d":"205.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":290,"d":"290.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":4460.2,"d":"4,460.20 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acera",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,null,{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión - abast",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,null,{"v":404,"d":"404.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión - pluv",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":821,"d":"821.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":1272.55,"d":"1,272.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":18201.5,"d":"18,201.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión talud para conex. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," salida al cauce recogida nueva cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":316.8,"d":"316.80 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión - abastecimiento",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión - pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1862.08,"d":"1,862.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2178.88,"d":"2,178.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión abastecimiento",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión pluviales",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Mendiola",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," eliminar BR",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," loc. FD100",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":3476.07,"d":"3,476.07 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión pluviales",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":308.7,"d":"308.70 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Mendiola",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," eliminar BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":442.12,"d":"442.12 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión abastecimiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión pluviales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Mendiola",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," eliminar BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," loc. FD100",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":2210.1,"d":"2,210.10 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," localización acometidas",{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":749,"d":"749.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," saneamiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":171,"d":"171.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":171,"d":"171.00"},null,null,{"v":17.1,"d":"17.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":188.1,"d":"188.10"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":2584.49,"d":"2,584.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9770.48,"d":"9,770.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,null,{"v":202,"d":"202.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":266,"d":"266.00"},null,null,{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":292.6,"d":"292.60"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":9483.17,"d":"9,483.17 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1510.36,"d":"1,510.36 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 1,2,3,4,5",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":751.91,"d":"751.91 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"BLATEGIETA - PLLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida nueva cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":66.3,"d":"66.30"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":4282.32,"d":"4,282.32 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," salida al cauce recogida nueva cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":868.8,"d":"868.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":4477.88,"d":"4,477.88 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"BLATEGIETA - PLLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida nueva cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":1975.2,"d":"1,975.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":23349.640000000003,"d":"23,349.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":53500.5,"d":"53,500.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":3.7,"d":"3.70"}]
[{"$nulls":3}," S2-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50.7,"d":"50.70"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1988.96,"d":"1,988.96 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"BLATEGIETA - PLLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida nueva cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":103.5,"d":"103.50"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":3041.87,"d":"3,041.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":5030.83,"d":"5,030.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5030.83,"d":"5,030.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø125",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 125"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 125 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," FD125",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,null,{"v":202,"d":"202.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,null,{"v":20.2,"d":"20.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":222.2,"d":"222.20"},{"v":54.65,"d":"54.65 €"},{"v":12143.23,"d":"12,143.23 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," FD80",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,null,{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,null,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":82.5,"d":"82.50"},{"v":36.11,"d":"36.11 €"},{"v":2979.08,"d":"2,979.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":15122.31,"d":"15,122.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø125",null,"UN CODO FD EE 45º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA previsión ",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":168.13,"d":"168.13 €"},{"v":672.52,"d":"672.52 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø125",null,"UN CODO FD EE 22º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA previsión ",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":168.13,"d":"168.13 €"},{"v":840.65,"d":"840.65 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø125",null,"UN CODO FD EE 11º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA previsión ",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":168.13,"d":"168.13 €"},{"v":840.65,"d":"840.65 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mendiola previsión ",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":445.8,"d":"445.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø80",null,"UN CODO FD EE 22º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mendiola previsión ",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":557.25,"d":"557.25 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø80",null,"UN CODO FD EE 11º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mendiola previsión ",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":557.25,"d":"557.25 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mendiola previsión ",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":74.31,"d":"74.31 €"},{"v":297.24,"d":"297.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4211.360000000001,"d":"4,211.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_EEB_125X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 125x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA BYPASS",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":136.4,"d":"136.40 €"},{"v":272.8,"d":"272.80 €"}]
[]
[null,"T_EEB_125X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 125x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión BR",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":136.4,"d":"136.40 €"},{"v":136.4,"d":"136.40 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión Hidrante",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133.05,"d":"133.05 €"},{"v":133.05,"d":"133.05 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," BYPASS",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"},{"v":320.28,"d":"320.28 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":969.29,"d":"969.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ125",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø125"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.23,"d":"102.23 €"},{"v":408.92,"d":"408.92 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"eliminar BR",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":326.56,"d":"326.56 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mendiola previsión ",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":267.96,"d":"267.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1003.44,"d":"1,003.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"eliminar BR",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"},{"v":344.55,"d":"344.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":344.55,"d":"344.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø125",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø125 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión unión red existente",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":142.82,"d":"142.82 €"},{"v":285.64,"d":"285.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":285.64,"d":"285.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA BY-PASS",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":143.64,"d":"143.64 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":189.48,"d":"189.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":22126.069999999996,"d":"22,126.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión  by-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,null,{"v":205,"d":"205.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":205,"d":"205.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":2513.3,"d":"2,513.30 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," by-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,null,{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":633.75,"d":"633.75 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 1,2,3,4,5",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":239.98,"d":"239.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3387.03,"d":"3,387.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_90_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," by-pass",{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":52.18,"d":"52.18 €"},{"v":313.08,"d":"313.08 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," by-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":45.1,"d":"45.10 €"},{"v":270.6,"d":"270.60 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," by-pass",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":49.39,"d":"49.39 €"},{"v":197.56,"d":"197.56 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," by-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":40.83,"d":"40.83 €"},{"v":163.32,"d":"163.32 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA BY-PASS",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":39.04,"d":"39.04 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA BY-PASS",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"},{"v":15.84,"d":"15.84 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," by-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":23.92,"d":"23.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1023.3599999999999,"d":"1,023.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4410.39,"d":"4,410.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":318.22,"d":"318.22 €"},{"v":636.44,"d":"636.44 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA BY-PASS",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA previsión ",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":336.02,"d":"336.02 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom.6, 2ª válvula",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1512.1,"d":"1,512.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1512.1,"d":"1,512.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 6",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_80",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 80"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A."]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 1,2,3,4,5",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":546.25,"d":"546.25 €"},{"v":2731.25,"d":"2,731.25 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometida 1,2,3,4,5",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3641.49,"d":"3,641.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión BR",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión H",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":3588.98,"d":"3,588.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"BY-PASS Baltegieta y Mendiola",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":931.5,"d":"931.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":931.5,"d":"931.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":8161.969999999999,"d":"8,161.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":36210.52999999999,"d":"36,210.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," adecuación pozos a nuevas rejillas",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1613.12,"d":"1,613.12 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"BLATEGIETA - PLLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  recogida bajante",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AF1, AF2, AF3",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," S5",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":4386.66,"d":"4,386.66 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1, S2, S3, S4",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":4315.05,"d":"4,315.05 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 1,2.3,4,5",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. 6",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," llaves red general",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión BR",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión H",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1067.52,"d":"1,067.52 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":1207.5,"d":"1,207.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":13174.029999999999,"d":"13,174.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":82.5,"d":"82.50"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  FD80",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":3}," acometida nº13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":166.7,"d":"166.70"},null,null,{"v":166.7,"d":"166.70"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":365.9,"d":"365.90"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":750.1,"d":"750.10 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":82.5,"d":"82.50"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  FD80",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":3}," acometida nº13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":166.7,"d":"166.70"},null,null,16.67]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":9},215.87,{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":4656.32,"d":"4,656.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5406.42,"d":"5,406.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":82.5,"d":"82.50"}]
[{"$nulls":3}," AF1-S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF2-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  FD80",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":3}," acometida nº13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":166.7,"d":"166.70"},null,null,16.67]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":9},215.87,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":7436.72,"d":"7,436.72 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión saneamiento",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":242.4,"d":"242.40"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":309.7,"d":"309.70"},null,null,30.97]
[{"$nulls":9},340.57,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":11974.44,"d":"11,974.44 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pluviales Baltegieta",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2141.1,"d":"2,141.10 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":1192.32,"d":"1,192.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":22744.579999999998,"d":"22,744.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":202,"d":"202.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":242.4,"d":"242.40"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":362.4,"d":"362.40"},null,null,36.24]
[{"$nulls":9},398.64,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":16089.11,"d":"16,089.11 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión saneamiento",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":137,"d":"137.00"},null,null,{"v":137,"d":"137.00"}]
[{"$nulls":3}," pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":238,"d":"238.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":7366.1,"d":"7,366.10 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3}," pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"MENDIOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":3822,"d":"3,822.00 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - pluviales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ZELETA ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":28077.21,"d":"28,077.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":56228.21,"d":"56,228.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},205.26,null,null,205.26]
[{"$nulls":9},205.26,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":2670.43,"d":"2,670.43 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},25.54,null,null,25.54]
[{"$nulls":9},25.54,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":577.46,"d":"577.46 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,null,null,0.85]
[{"$nulls":9},0.85,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":26.3,"d":"26.30 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.06,null,null,1.06]
[{"$nulls":9},1.06,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":113.53,"d":"113.53 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.91,null,null,1.91]
[{"$nulls":9},1.91,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":204.56,"d":"204.56 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},21.67,null,null,21.67]
[{"$nulls":9},21.67,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":670.47,"d":"670.47 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},4.24,null,null,4.24]
[{"$nulls":9},4.24,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},424.14,null,null,424.14]
[{"$nulls":9},424.14,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":9589.81,"d":"9,589.81 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.2,"d":"19.20"},null,null,{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":19.2,"d":"19.20"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":594.05,"d":"594.05 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":22.85,"d":"22.85 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":42.24,"d":"42.24 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":9},0.18,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":59.4,"d":"59.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":14571.099999999999,"d":"14,571.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"REP_TPC110",null,"M CANALIZACIONES TUBOS TPC110"]
[{"$nulls":3},"Reposición de metro lineal de canalización de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 110mm de diámetro para instalaciones subterráneas que se han visto afectadas por la obra. "]
[{"$nulls":3},"previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":10.5,"d":"10.50 €"},{"v":1050,"d":"1,050.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2700,"d":"2,700.00 €"},{"v":2700,"d":"2,700.00 €"}]
[]
[null,"TRAG_BORD",null,"UN TRAGADERO PARA BORDILLO"]
[{"$nulls":3},"Conjunto de bordillo tragadero reja de imbornal de medidas aproximadas de 500x500mm de fundición dúctil clase C-250, según UNE -EN 124, para la recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, incluso arqueta prefabricada de hormigón de 500x500mm, excavación, relleno y transporte de material sobrante a vertedero, nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"BALTEGIETA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," pozo -  sumidero",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":385,"d":"385.00 €"},{"v":1155,"d":"1,155.00 €"}]
[]
[null,"FD300_SANE",null,"M TUBERIA FD300mm SANEAMIENTO\t\t"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de metro lineal de tubería de fundición dúctil para saneamiento de DN300mm, parte proporcional de anclaje a paramento vertical existente. Incluye la parte proporcional de anclaje a paramento vertical existente, así como, los medios mecánicos y auxiliares necesarios para su correcta ejecución. \t"]
[{"$nulls":3},"   S4-S5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":225,"d":"225.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"COD90_FD300",null,"UN UN CODO 90º FD 300mm SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de codo 90º con junta de fundición dúctil para saneamiento de DN300mm. Incluye la parte proporcional de anclaje a paramento vertical existente, así como, los medios mecánicos y auxiliares necesarios para su correcta ejecución. "]
[{"$nulls":3},"ZELETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  S4-S5",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PLANOS_FO",null,"UN UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD\t"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":11865,"d":"11,865.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":190580.19999999998,"d":"190,580.20 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":190580.19999999998,"d":"190,580.20 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ZELETA, MENDIOLA Y BALTEGIETA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":53500.4822,"d":"53,500.48 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5030.826,"d":"5,030.83 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":36210.521,"d":"36,210.52 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":13174.03,"d":"13,174.03 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":56228.204,"d":"56,228.20 €"},{"v":0.3,"d":"30.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":14571.0892,"d":"14,571.09 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":11865,"d":"11,865.00 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":190580.1524,"d":"190,580.15 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":40021.83,"d":"40,021.83 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":230601.984404,"d":"230,601.98 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}